HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 Yazıcı serileri
Kurulum Notları

1. Baskı, 3/2009

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ. 2

BU BELGENİN AMACI. 2

BU YAZILIM KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?. 3

YAZDIRMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİNE GENEL BAKIŞ 3

3CD Kurulumu için son kullanıcı yazılım bileşenleri

HP Smart Install için son kullanıcı yazılım bileşenleri

Adobe Acrobat Reader 4

Aygıt belgeleri. 4

Kaldır 5

II. BİLİNEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ. 5

Genel 5

Windows'u Yükseltme. 7

Diğer Uygulamalar. 7

DÜZELTİLEN KONULAR. 8

III. KURULUM TALİMATLARI. 8

HP SMART INSTALL İLE WINDOWS’DA YAZILIM KURULUMU – ÖNERİLEN KURULUM YÖNTEMİ

HP SMART INSTALL KULLANARAK AĞ ÜZERİNDEN YAZILIM KURULUMU.

CD-ROM ile WINDOWS’DA YAZILIM YÜKLEME.

CD-ROM’dan sistem kurulumunu yazdırma.. 8

HP LASERJET P1100W YAZICI SERİLERİNİN KURULUMU HAKKINDA EK TALİMATLAR. 8. 8

SUNUCU TABANLI OLANLAR DIŞINDA SÜRÜCÜ KULLANMAK İÇİN HP SMART INSTALL ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

HP SMART INSTALL ÖZELLİĞİNİ AĞ ÜRÜNLERİNDE DEVRE DIŞI BIRAKMA

YAZICI EKLE SEÇENEĞİ İLE KURULUM

PCL5e

XPS

PROGRAM KALDIRICI. 8

HP LaserJet Professional P1100 Yazıcı serisi için 8 Program Kaldırıcıyı başlatma

HP LaserJet Professional P1100 Yazıcı serisi için 8 Program Kaldırıcıyı başlatma

IV. TEKNİK YARDIM. 9

MÜŞTERİ DESTEĞİ. 9

WEB. 9

HP YAZILIM VE DESTEK HİZMETLERİ – EK BİLGİLER. 9

V. YASAL BİLDİRİMLER. 9

TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ. 9

GARANTİ VE TELİF HAKKI. 9

Garanti. 9

Telif Hakkı 9

Açık Kaynak Bildirimi

# I. GİRİŞ

## BU BELGENİN AMACI

Bu belge, belirli kurulum yönergelerini ve yazdırma sistemini kurup kullanmadan önce bilmeniz gereken diğer bilgileri sağlamaktadır. Bu HP LaserJet yazılımı aşağıdaki işletim sistemleriyle çalışır:

· Windows XP (32 bit ve 64 bit)

· Windows Server 2003 (32 bit ve 64 bit)

· Windows Vista (32 bit ve 64 bit)

· Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit)

Not: Bu HP LaserJet yazılımı Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000 ve Windows Server 2000 işletim sistemlerini desteklemez.

Diğer sistemlerin kurulum yönergeleri için ilgili kurulum notlarına, benioku dosyalarına veya ilgili sisteme ait diğer ürün bilgilerine bakın.

Bu dosya belirli kurulum, uyumluluk ve sorun giderme bilgilerini sağlamaktadır. Aygıt ve sürücü özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna ve her yazılım bileşenindeki çevrimiçi yardıma bakın.

## BU YAZILIMA KİMLER GEREKSİNİM DUYAR?

HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 Yazıcı serilerini çalıştırmak için tüm kullanıcılar bu yazdırma sistemi yazılımına gereksinim duyarlar.

## YAZDIRMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİNE GENEL BAKIŞ

CD-ROM, IBM uyumlu bilgisayar sistemleri ve Apple Macintosh (ve uyumlu) sistemleri için yazılım içerir. Belirli bir sürücü veya yazılım bileşeni hakkında daha fazla bilgi için, sürücü veya yazılımla ilgili çevrimiçi yardıma bakın.

### CD Kurulumu için son kullanıcı yazılım bileşenleri

#### Sürücüler

Sürücü, aygıt özelliklerine yazılım uygulamalarının erişimini sağlayan yazılımdır. Genel olarak, her bir aygıt için sürücüleri kurmanız gerekir. Cihazınızla birlikte gelen yazdırma sistemi yazılım CD-ROM’u, aşağıdaki Windows sürücülerini içerir:

· HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 Yazıcı serileri Sunucu tabanlı yazdırma sürücüsü

Bu aygıtla ilgili bazı sürücüler İnternet’ten indirilebilir. Bu sürücüler şunlardır:

· Windows için PCL5 Evrensel Yazdırma Sürücüsü (yalnızca P1600 Yazıcı serisi için)

· HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 Yazıcı serileri XPS yazdırma sürücüsü

#### Yazılım Uygulamaları

· HP LaserJet Kılavuzu

· Kullanıcı Kılavuzu (Windows Yardımı biçiminde)

· HP Tüketim Ürünleri için Alışveriş

· HP Customer Participation Program (HP Müşteri Katılım Programı)

### HP Smart Install için son kullanıcı yazılım bileşenleri

#### Sürücüler

Sürücü, aygıt özelliklerine yazılım uygulamalarının erişimini sağlayan yazılımdır. Genel olarak, her bir aygıt için sürücüleri kurmanız gerekir. Cihazınızla birlikte gelen yazdırma sistemi yazılım CD-ROM’u, aşağıdaki Windows sürücülerini içerir:

· HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 Yazıcı serileri Sunucu tabanlı yazdırma sürücüsü

Bu aygıtla ilgili bazı sürücüler İnternet’ten indirilebilir. Bu sürücüler şunlardır:

· HP Evrensel Yazdırma PCL5 sürücüsü (yalnızca P1600 Yazıcı serisi için)

· HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 Yazıcı serileri XPS yazdırma sürücüsü

#### Yazılım Uygulamaları

· HP LaserJet Kılavuzu

Ek sürücüler Hewlett-Packard dağıtıcınızdan veya çevrimiçi kaynaklardan bulunabilir. Sürücüleri edinme ve diğer HP yazılımları ile ilgili daha fazla bilgi için, bu belgenin “Teknik Yardım” bölümüne veya aygıt kullanıcı kılavuzuna bakın.

### Adobe Acrobat Reader

Acrobat Reader’ın son sürümü Adobe web sitesinden ( http://www.adobe.com/) edinilebilir.

### Aygıt belgeleri

Yazdırma sistemi yazılımı CD-ROM’unda aşağıdaki belgeler bulunmaktadır:

#### HP LaserJet Professional P1100 Yazıcı serisi

· Belge: HP LaserJet Professional P1100 Yazıcı serisi Kullanıcı Kılavuzu
Dosya adı: LJP1100_use.chm

Yol: <CD-ROM Sürücüsü>:\<Dil>\MANUALS\ LJP1100_use.chm

· Belge: HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 Yazıcı serileri Kurulum Notları
Dosya adı: Installnotes.htm
Yol: <CD-ROM Sürücüsü>:\<Dil>\Installnotes.htm

#### HP LaserJet Professional P1560/P1600 Yazıcı serileri

· Belge: HP LaserJet Professional P1560/P1600 Yazıcı serisi Kullanıcı Kılavuzu
Dosya adı: LJP1560-LJP1600_use.chm

Yol: <CD-ROM Sürücüsü>:\<Dil>\MANUALS\ LJP1560-LJP1600_use.chm

· Belge: HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 Yazıcı serileri Kurulum Notları
Dosya adı: Installnotes.htm
Yol: <CD-ROM Sürücüsü>:\<Dil>\Installnotes.htm

### Kaldır

Program kaldırma yardımcı programı Windows HP yazdırma sistemi bileşenlerini kaldırmanıza olanak tanır. Daha fazla yönerge için "Program Kaldırıcı" bölümüne bakın.

# II. BİLİNEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

### Genel

· Bazı yüksek hızlı USB 2.0 kartları, imzasız sunucu denetleyici sürücüleri ile gönderilmektedir. Eğer imzasız sürücülü bir USB 2.0 ek kartı satın aldıysanız, sürücü kurulum sorunları ve aygıt ile HP yazılımı arasında iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Her zaman USB donanımızla birlikte Microsoft WHQL Sertifikalı bir sunucu denetleyici sürücüsü kullanmanız tavsiye edilir.

· Tak ve Çalıştır Yazdırma sürücüsü paketleri aşağıdaki URL adresindeki Web sayfasında mevcuttur:

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

· Yalnızca minimum sistem gereksinimlerini karşılayan sistemlerde işlevsellik kısıtlanabilir. Çok sayıda resim ve video kullanımı, kabul edilebilir performans ve güvenilirlik elde edebilmek için önerilen sistem gereksinimlerini karşılayan bir sistem gerektirmektedir.

· Kurulum ve Yüklemelerde Sorun Giderme

Aygıtınız tanımlanamıyorsa:

- Kablonuzun USB 2.0 yüksek hızlı bağlantı noktasıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Kablonuzun doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun. USB kablosunu çıkarın, kablonun ucuna bakın ve daha sonra USB bağlantı noktasındaki desene uydurun. Ters olmadığından emin olun. USB kablosunun bir ucunu HP aygıtınızdaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarın arkasına tam olarak takın.
- Çevre biriminin açık olup olmadığını kontrol edin. Güç kapalıyken çevre birimleri tanımlanamaz.
- USB kablonuzun uzunluğunun 2 metre veya 6,5 ft değerinden daha fazla olmadığından emin olun.
- USB bağlantı noktasının etkin olup olmadığını kontrol edin. Bazı bilgisayarlar USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılmış olarak gelir.

### Windows'u Yükseltme

· HP, desteklenen daha yeni bir Windows sürümüne yükseltme yapmadan önce, HP aygıtlarının tümünü kaldırmanızı önerir. Örneğin, Windows XP’den Windows Vista’ya yükseltme yaparken Program Kaldırıcı’yı veya Program Ekle/Kaldır’ı kullanarak HP aygıtınızı kaldırın, ardından yeni işletim sistemine yükseltme yapın. İşletim sistemi yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra, aşağıdaki adresteki en son yazılımı kullanarak HP aygıtınızı tekrar kurun:

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

### Diğer Uygulamalar

· Microsoft Wordpad bir RTF dosyası içerisindeki sıkıştırılmış JPEG dosyalarını göstermez. Bu dosyaları görüntülemek için, Microsoft Word gibi başka bir uygulama kullanın.

HP LaserJet yazdırma sistemi yazılımı hakkında bilinen konularla ilgili güncel bir liste için, şu adreslerdeki HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 yazıcı serileri aygıt destek sayfalarına bakın:

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

## ÇÖZÜLEN SORUNLAR

HP LaserJet yazdırma sistemi yazılımı hakkında çözülen sorunlarla ilgili güncel bir liste için, şu adreslerdeki HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 yazıcı serileri aygıt destek sayfalarına bakın:

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

Kullanılacak işletim sistemi ve sürücü sürümü için sürücü indirme sayfasında bulunan "Yönergeleri Görüntüle" veya "Benioku Dosyası" bağlantısını kullanın.

# III. KURULUM TALİMATLARI

Bir Windows ortamında çalışırken, CD-ROM kurulumu veya kurulum yazılımı çalıştırmakta olduğunuz işletim sisteminin sürümünü ve dilini belirler.

## HP Smart Install ile WINDOWS’DA YAZILIM KURULUMU – ÖNERİLEN kurulum yöntemi

NOT: Yazdırma sisteminin Windows XP veya Windows Vista işletim sistemine yüklenmesi için yönetici ayrıcalıkları gerekir.

1. USB kablosunu bilgisayara ve yazıcıya takın.

2. HP Smart Install programı otomatik olarak çalışmalıdır. HP Smart Install programı 30 saniye içinde başlamadıysa, 3’den 5’ye kadar olan adımları tamamlayın.

3. Görev çubuğundaki Başlat menüsünden Çalıştır’ı seçin.

4. Gözat’ı tıklatın. HP Smart Install adlı yeni bir CD-ROM sürücüsü görüntülenir. Bu sürücüye gidin.

5. SISetup.EXE dosyasını seçin, Aç’ı tıklatın ve ardından Tamam’ı tıklatın.

6. Komutları uygulayın.

## HP Smart Install kullanarak ağ üzerinden yazılım kurulumu

1. Bir web tarayıcısında aygıtın IP adresini tarayıcının adres satırına yazın.

2. HP Smart Install Sekmesini tıklatın.

3. Yükle düğmesini tıklatın.

4. Komutları uygulayın.

## CD-ROM ile WINDOWS’DA YAZILIM YÜKLEME

NOT: Yazdırma sisteminin Windows XP veya Windows Vista işletim sistemine yüklenmesi için yönetici ayrıcalıkları gerekir.

### CD-ROM’dan sistem kurulumunu yazdırma

1. USB kablosunu/paralel kabloyu bilgisayar sistemine takmayın.

2. Bütün programları kapatın.

3. CD-ROM’u yerleştirin.

4. HP yazdırma sistemi yükleme programı 30 saniye sonra başlamadıysa, 5’den 7’ye kadar olan adımları tamamlayın.

5. Görev çubuğundaki Başlat menüsünden Çalıştır’ı seçin.

6. CD-ROM sürücüsündeki kök dizine gidin.

7. Setup.EXE dosyasını seçin, Aç’ı tıklatın, ardından Tamam’ı tıklatın.

8. Komutları uygulayın.

## HP Laserjet P1100w Yazıcı serisinin kurulumu hakkında ek yönergeler

HP LaserJet Professional P1100w Yazıcı serisi Wi-Fi 802.11 b/g özelliğini destekler. Lütfen yazıcı kurulumunuza başlamadan önce, kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın düzgün ayarlanmış olduğundan emin olun. Gereken durumda ulaşabilmeniz için kablosuz ağınızın yapılandırma bilgilerini yazılı olarak hazır bulundurun.

## Sunucu Tabanlı olanlar dışında sürücü kullanmak için HP Smart Install uygulamasını devre dışı bırakma

HP Smart Install uygulaması ve CD ile verilen standart Sunucu Tabanlı sürücünün yerine USB bağlantı noktasında başka bir sürücü kullanmak isterseniz (PCL5E veya XPS gibi), önce bilgisayardaki veya yazıcıdaki HP Smart Install uygulamasını devre dışı bırakmanız gerekir.

1. USB kablosunu bilgisayara ve yazıcıya takın.

2. HP Smart Install programı otomatik olarak çalışmalıdır. Sunucu Tabanlı sürücü kurulumunu yapmadan bu programdan çıkın.

3. CD-ROM’u yerleştirin

4. Kurulum programı otomatik olarak çalışmalıdır. Sunucu Tabanlı sürücü kurulumunu yapmadan bu programdan çıkın.

5. CD’deki UTIL dizinine gidin.

6. HPSmartInstallConfig.EXE dosyasını seçin, Aç’ı tıklatın ve ardından Tamam’ı tıklatın.

7. Bu yardımcı programda iki seçenek bulunur. Bu seçeneklerden biri bilgisayardaki HP Smart Install özelliğini kapatır, yazıcı başka bilgisayarlara bağlıysa söz konusu özellik yine de çalışır. Diğer seçenek ise, bilgisayardaki HP Smart Install özelliğini kapatır. Bu seçenek belirlenirse, bu yardımcı program kullanılarak yeniden etkinleştirilmediği sürece, yazıcı HP Smart Install özelliğini herhangi bir bilgisayarda çalıştırmaz.

## HP Smart Install özelliğini ağ ürünlerinde devre dışı bırakma

Yönetici tarafından gerekli görülen durumlarda, HP Smart Install özelliği ağ yazıcılarında devre dışı bırakılabilir.

1. Bir web tarayıcısında aygıtın IP adresini tarayıcının adres satırına yazın.

2. Ayarlar Sekmesi’ni tıklatın.

3. Yazdırma Ayarları Menüsü’nü tıklatın.

4. USB bağlantısı üzerinden HP Smart Install özelliğini devre dışı bırakmak için, USB HP Smart Install Özelliğini Etkinleştir seçeneğini Hayır olarak ayarlayın.

5. Ağ üzerinden HP Smart Install özelliğini devre dışı bırakmak için, HP Smart Install özelliğini yükleme seçeneğini göster ayarını Hayır olarak belirleyin.

## Yazıcı ekle seçeneğini kullanarak kurma

HP LaserJet yazıcısı, Microsoft'un Yazıcılar klasöründeki Yazıcı Ekle özelliği kullanılarak da kurulabilir. Buna Yazıcı Ekleme Sihirbazı veya APW da denir. APW yönergeleri, farklı Windows sürümlerine göre küçük değişiklikler içerir. APW ile kurulum yapmak için öncelikle yukarıdaki yönergeleri kullanarak HP Smart Install uygulamasını devre dışı bırakmanız gerekir.

WinXP APW Kurulumu

1. HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Yazıcı serilerinin prize ve bilgisayara takılı olmadığından emin olun.

2. Başlat menüsünden Denetim Masası’na gelin, ardından Yazıcı ve Fakslar’ı tıklatın.

3. Önce Yazıcı Ekle’yi, ardından da “Yazıcı Ekleme Sihirbazı’na Hoş Geldiniz” ekranındaki İleri düğmesini tıklatın.

4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

5. Ürünün yerel bir yazıcı mı, yoksa bir ağ yazıcısı mı olduğu sorulduğunda Yerel Yazıcı’yı seçin (Bu varsayılan seçimdir). Tak ve Kullan yazıcımı otomatik algıla ve yükle onay kutusundaki işareti kaldırın. İleri’ye basın.

6a. Kurulumu USB kullanarak yapıyorsanız ve HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Yazıcı serilerini henüz kurmadıysanız, önceden yüklenmiş bir USB bağlantı noktası olmayacaktır. Bu normaldir. LPT1'i seçin: ve İleri’yi tıklatın.

6b. Kurulumu USB kullanarak yapıyorsanız ve daha önceden HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Yazıcı serilerini kurmuş ve bağlamışsanız, yüklenmiş bir USB bağlantı noktası görüntülenir. Bu USB bağlantı noktasını seçin ve İleri’yi tıklatın.

Not: HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Yazıcı serilerini daha önce bağladığınız USB bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.

7. "Disketi Var" seçeneğini belirleyin ve kurulacak HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Series Sürücüsü’nün konumunu belirtin.

8. Birden fazla seçenek sunulursa, yazıcı modelinizi seçin ve İleri'yi tıklatın.

9. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

10. Yazıcıyı takmanız istendiğinde HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Yazıcı serisini prize takın ve bilgisayarınıza bağlayın.

Not: Bu durumda HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Yazıcı serisini bağlamanız istenmezse, kurulum tamamlandığında aygıtı prize takıp bilgisayarınıza bağlamanız gerekir.

11. Kurulum tamamlanana kadar ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kurulum tamamlandığında yazıcı sürücüsünün iki kopyası oluşturulmuş olabilir. Durum buysa ilk oluşturulanı silmelisiniz. Genelde yazıcı modelinizle aynı ada sahiptir. Kaç tane sürücü oluşturulduğunu kontrol etmek ve ilkini silmek için aşağıdaki adımları uygulayın

1. Başlat menüsünden Ayarlar’a gelin ve Yazıcılar’ı tıklatın.

2. Hem "HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Series " hem de "HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Series (Copy 2)" sürücünüz varsa, adında "Copy 2" olanı silmeyin. Bunun yerine "HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Series" adlı ilk oluşturulan sürücüyü silin.

Bu noktada, "HP LaserJet P1100/P1560/P1600 Series (Copy 2)" sürücüsünü kullanarak yazdırmaya hazır durumdasınız demektir.

## PCL5e ile Yazdırma

PCL5e, yalnızca HP LaserJet Professional P1600 Yazıcı serisinde desteklenir.

PCL5e sürücüsünü web’de, şu URL altında bulabilirsiniz:

http://www.hp.com/support/LJP1600series

## XPS ile Yazdırma

XPS sürücüsü yazıcınızla birlikte verilen yazılım CD'sinde veya aşağıdaki URL adresindeki web sayfasında bulunur:

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

XPS sürücüsünü kurmak için Yazıcı Ekle Sihirbazını kullanın.

## PROGRAM KALDIRICI

Yazdırma sistemi kurulumundan sonra program kaldırıcıyı kullanarak HP yazdırma sistemi bileşenlerinin tümünü kaldırabilirsiniz.

### HP LaserJet Professional P1100 Yazıcı serisi için Program Kaldırıcıyı başlatma

1. HP LaserJet Professional P1100 Series program grubu içindeki Başlat menüsünden kaldırma simgesini tıklatın.

2. Yazdırma sistemi, tüm yazdırma sistemi bileşenlerinin kaldırılmasında size yol gösterir.

### HP LaserJet Professional P1560/P1600 Yazıcı serileri için Program Kaldırıcı’yı başlatma

1. HP LaserJet Professional P1560/P1600 Series program grubu içindeki Başlat menüsünden kaldırma simgesini tıklatın.

2. Yazdırma sistemi, tüm yazdırma sistemi bileşenlerinin kaldırılmasında size yol gösterir.

# IV. TEKNİK YARDIM

Aşağıdaki hizmetlerden bazıları yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulur. Aşağıda listelenenlere benzer hizmetler diğer ülkelerde/bölgelerde de mevcuttur. Aygıt kullanıcı kılavuzuna veya kutudaki destek broşürüne bakın ya da bulunduğunuz yerdeki HP yetkili satıcısına başvurun.

## MÜŞTERİ DESTEĞİ

Aygıt kullanıcı kılavuzunuza veya kutudaki destek broşürüne bakın ya da bulunduğunuz yerdeki HP yetkili satıcısına başvurun.

## WEB

Çevrimiçi teknik destek için aşağıdaki adreslerden birine gidin:
http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

### HP YAZILIM VE DESTEK HİZMETLERİ – EK BİLGİLER

Yazıcı sürücüsü dağıtım merkezleri, diğer çevrimiçi servisler, faks servisleri ve diğer çevrimiçi destek hizmetleri gibi yazılım ve destek bilgilerini elde etmek üzere ek yöntemler için aygıt kullanıcı kılavuzunuza bakın.

# V. YASAL BİLDİRİMLER

## TİCARİ MARKA UYARILARI

Adobe ®, Acrobat ® ve Adobe ® PostScript ® 3(TM), Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarıdır.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® ve Windows ® XP A.B.D.’de Microsoft Corp. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group'un tescilli ticari markasıdır.

## GARANTİ VE TELİF HAKKI

### Garanti

Garanti ve destek bilgileri için aygıt kullanıcı kılavuzuna bakın.

### Telif Hakkı

© 2008 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede verilen bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetleri için verilen garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir ve başka garanti verilmemektedir. Bu belgedeki hiçbir ifade ek bir garanti oluşturulacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, baskı veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

### Açık Kaynak Bildirimi

Telif Hakkı (c) 2003-2005, Jouni Malinen [jkmaline@cc.hut.fi] ve katkıda bulunanlara ait olan WPA Supplicant kaynağından veri kullanan Kablosuz WPA Supplicant üretici yazılımı uygulaması
Aşağıdaki koşullar karşılandığı sürece, üzerinde değişiklik yapılarak veya yapılmadan, kaynak ve ikili sistem biçiminde yeniden dağıtılabilir ve kullanılabilir:
- Kaynak kod yeniden dağıtılırken içinde yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşul listesi ve aşağıdaki feragatname bulunmalıdır.
- İkili sistemdeki yeniden dağıtımlarda; yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşul listesi ve aşağıdaki feragatname belge biçiminde bulunmalı ve/veya dağıtımla sağlanan diğer malzemelerle birlikte verilmelidir.
- Önceden yazılı izin alınmaksızın, bu yazılımdan elde edilen ürünlerin kullanımını teşvik etmek veya reklamını yapmak amacıyla yazılım sahibinin ya da katkıda bulunan kişilerin adları kullanılamaz.