Hewlett-Packard LaserJet M1005 MFP
安裝注意事項

第 1 版，2006 年 8 月

內容

I. 簡介. 2

本文件的目的. 2

本軟體的適用對象。 3

列印系統元件概觀. 3

適用於基本安裝的使用者軟體元件（僅限於 USB 安裝） 3

適用於一般安裝的使用者軟體元件 4

裝置文件. 4。

解除安裝 5

II. 最新資訊. 5

已知的問題與暫行解決方法. 5

一般 5

掃描. 6

升級 Windows. 7

其他應用程式. 7

已修正的問題. 8

III. 安裝說明. 8

在 WINDOWS 2000、XP . 8及 SERVER 2003 上安裝軟體

由光碟安裝列印系統.. 8

解除安裝程式. 8

啟動解除安裝程式 8

IV. 技術協助. 9

客戶支援. 9

WEB. 9

HP 軟體與支援服務 － 其他資訊. 9

V. 法律聲明. 9

商標聲明. 9

保固與版權. 9

保固. 9

版權 9

# I. 簡介

## 本文件宗旨

本文件旨在提供安裝與使用列印系統之前必須瞭解的安裝說明及其他資訊。 本文件會針對下列作業系統提供安裝說明：

· Windows 2000

· Windows XP

· Windows Server 2003

附註： HP LaserJet M1005 MFP 軟體不支援 Windows NT4、Windows 95、Windows 98、Windows ME 及 Windows Server 2000

如需安裝 Macintosh 作業系統元件或其他系統的說明，請參閱該特定系統之相關安裝注意事項、讀我檔案，或其他產品資訊。

以下是受支援之 HP LaserJet M1005 MFP 多功能事務機的機型：

· HP LaserJet M1005 MFP 印表機、掃描器、影印機。 32 MB 的隨機存取記憶體 (RAM)；高速通用序列匯流排 (USB) 2.0 連接埠；具備 150 頁紙張或 10 頁信封容量的多功能進紙匣可自動及手動輸入信封、封籤、投影片及其他特殊媒體（進紙匣 1）；優先進紙槽最多可容納 10 頁紙張；列印碳粉匣最多可列印 2,000 頁 (± 5%)

本檔案提供特定的安裝、相容性及疑難排解資訊。 如需有裝置功能與驅動程式功能的其他相關資訊，請參閱各軟體元件隨附的裝置使用手冊及線上說明。

## 本軟體適用對象

需要此列印系統軟體才能夠操作 HP LaserJet M1005 MFP 多功能事務機的所有使用者。

## 列印系統元件概觀

Windows 光碟會提供 IBM 電腦系統相容的軟體，而 Macintosh 光碟則會提供 Apple Macintosh（及相容）系統所適用的軟體。 如需特定驅動程式或軟體元件的詳細資訊，請參閱其相關線上說明。

### 適用於基本安裝的使用者軟體元件（僅限於 USB 安裝）

#### 驅動程式

驅動程式是可以讓軟體應用程式存取裝置功能的軟體。 一般來說，您必須針對每一部裝置安裝其驅動程式。 裝置隨附的列印系統軟體光碟中含有下列 Windows 驅動程式：

· HP LaserJet M1005 MFP 主機列印驅動程式

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN 掃描驅動程式

· HP LaserJet M1005 MFP WIA 掃描驅動程式

#### 軟體應用程式

· 無

### 適用於一般安裝的使用者軟體元件

#### 驅動程式

驅動程式是可以讓軟體應用程式存取裝置功能的軟體。 一般來說，您必須針對每一部裝置安裝其驅動程式。 裝置隨附的列印系統軟體光碟中含有下列 Windows 驅動程式：

· HP LaserJet M1005 MFP 主機列印驅動程式

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN 掃描驅動程式

· HP LaserJet M1005 MFP WIA 掃描驅動程式

#### 軟體應用程式

· HP LaserJet Scan

· 使用者指南（Windows 說明格式）

其他驅動程式可向惠普科技經銷商索取，或由線上來源取得。 如需獲取驅動程式及其他 HP 軟體的詳細資訊，請參閱本文件之《技術協助》一節或相關裝置的使用手冊。

#### Adobe Acrobat Reader

線上手冊必須透過 Acrobat Reader 進行檢視。 您可以在光碟中找到此軟體。 路徑： <光碟機>:\apps\Adobe\Acrobat5.0\Reader\AcroRd32.exe

如需最新版本的 Acrobat Reader，請造訪下列 Adobe 網站：http://www.adobe.com/。

### 裝置文件

以下是列印系統軟體光碟所提供的文件：

#### HP LaserJet M1005 MFP 多功能事務機的機型

· 文件： 《HP LaserJet M1005 MFP User Guide》
檔名： LJM1005_use.pdf

檔名： LJM1005_use.chm
路徑： <光碟機>:\<語言>\MANUALS\LJM1005_use.pdf

路徑： <光碟機>:\<語言>\MANUALS\LJM1005_use.chm

· 文件： 《HP LaserJet M1005 MFP Install Notes》
檔名： LJM1005_installnotes.htm
路徑： <光碟機>:\<語言>\LJM1005_installnotes.htm

### 解除安裝

解除安裝公用程式可用於移除 Windows HP 列印系統元件。 如需詳細資訊，請參閱《解除安裝程式》一節。

# II. 最新資訊

## 已知的問題與暫行解決方法

### 一般

· 某些隨附於未經簽署之主機控制器驅動程式的高速 USB 2.0 卡。 所購買之 USB 2.0 增益功能若需使用未經簽署的驅動程式，除在安裝驅動程式時可能發生問題之外，裝置與 HP 軟體之間的通訊亦可能會發生問題。 建議 USB 硬體一律使用經過 Microsoft WHQL 認證的主機控制器驅動程式。

· 下列 URL 的網站上會提供隨插即用/掃描驅動程式套件：

www.hp.com/support/ljM1005

· 系統若只符合基本系統需求，其功能將會受到限制。 如需使用大量影像或視訊，必須配備符合建議系統需求的系統，才可達到合意的效能與穩定性。

· 設定與安裝的疑難排解

若無法辨識裝置：

- 檢查纜線是否符合高速 USB 2.0 的規格。
- 確認纜線連接無誤。 拔下 USB 纜線、查看線頭，並與 USB 連接埠的型樣相比對。 確定未上下顛倒。 將 USB 纜線的一端完全插入 HP 裝置的 USB 連接埠，再將另一端插入電腦背面的連接埠。
- 檢查週邊設備的電源是否開啟。 週邊設備的電源若未開啟，便無法辨識。
- 確認 USB 纜線的長度未超過 15 英呎或 5 公尺。
- 確定已啟用了 USB 連接埠。 某些個人電腦會在出廠時停用 USB 連接埠。

· 某些元件在泰文系統上可能會顯示英文內容。

### 掃描

· 高解析度掃描作業在掃描和處理上不僅費時甚長，還會建立大型的檔案。 對於多數用途而言，預設的解析度即可在畫質與時間或大小之間取得最佳的折衷點。

· 當掃描至檔案時，HP LaserJet Scan 軟體的預設檔案類型為 JPEG；若是掃描至電子郵件，其預設檔案類型即為 PDF。 JPEG 檔案支援 256 色灰階（8 位元）的輸出類型。 若是選取黑白（1 位元）的輸出類型，所產生的檔案依然是 JPEG 格式。 若要取得準確的黑白輸出類型，請由裝置之 HP LaserJet Scan 軟體的 Settings 功能表中，將 Scan Picture Settings 下之 Save Settings 對話方塊的預設檔案類型，變更為 TIF 或 BMP。

· 請務必將護蓋正確對準掃描器中心，避免散光進入掃描器，以獲取最佳的自動裁切結果。 有些影像即使在護蓋已經蓋妥的情況下，也無法得到良好的自動裁切效果。 在此情況下，便須手動繪製裁切區域。

· 輸入檔案的 OCR 建議：

- 300 dpi 配合 8 位元的灰階或 24 位元的影像資料。
- 亞洲語言：400 dpi 配合 8 位元的灰階或 24 位元的影像資料（繁體
  和簡體中文、日文和韓文）。
- 請勿將 1 位元的檔案用於 OCR。

· 在要掃描的原件背面加疊數張紙，有助於背面影像不會透出，或出現成團暗影，同時亦有助於原件的平整。

· 掃描原件若是彎曲、具有摺痕或刻痕，會在影像上形成陰影。

### 升級 Windows

· HP 建議您在升級為受支援的新版 Windows 之前，先解除安裝 HP 裝置。 例如從 Windows 98 升級至 Windows XP 時，可先使用「新增/移除程式」解除安裝 HP 裝置，然後再升級為新的作業系統。 當作業系統完成升級後，請使用下列 URL 所提供的最新軟體重新安裝 HP 裝置：

www.hp.com/support/ljM1005

### 其他應用程式

· Microsoft Wordpad 不會顯示 RTF 檔案內所包含的 JPEG 壓縮檔案。 若要顯示這些檔案，必須使用其他應用程式，如 Microsoft Word。

如需 HP LaserJet 列印系統軟體已知問題的更新清單，請參閱下列 URL 的 HP LaserJet M1005 MFP 裝置支援頁面：

www.hp.com/support/ljM1005

## 已修正的問題

如需 HP LaserJet 列印系統軟體已更正問題的更新清單，請參閱下列 URL 的 HP LaserJet M1005 MFP 裝置支援頁面：

www.hp.com/support/ljM1005

在所要使用之作業系統及驅動程式版本相關之驅動程式下載頁面中，選擇「Release Notes（版本說明）」或「Readme File（讀我檔案）」連結。

# III. 安裝說明

在 Windows 環境中操作時，光碟安裝程式或安裝軟體會對您所執行之作業系統的版本與語言進行偵測。

## 在 WINDOWS 2000、XP 及 SERVER 2003 上安裝軟體

附註： 在 Windows 2000 或 Windows XP 作業系統上安裝列印系統必須具備管理員權限。

### 由光碟安裝列印系統

1. 請勿將 USB 纜線插入電腦系統。

2. 關閉所有程式。

3. 插入光碟。

4. HP 列印系統安裝程式若未在 30 秒後啟動，請執行步驟 5 至 7。

5. 選取工作列上之開始功能表中的執行。

6. 瀏覽至光碟機的根目錄。

7. 選取 HPSETUP.EXE 檔案，再按一下開啟，然後按確定。

8. 遵循提示執行作業。

## 解除安裝程式

安裝列印系統之後，可利用 HP LaserJet M1005 MFP 程式群組中的解除安裝圖示移除所有的 HP 列印系統元件。

### 啟動解除安裝程式

1. 於開始功能表的 HP LaserJet M1005 MFP 程式群組中，按一下 HP LaserJet M1005 MFP 解除安裝圖示。

2. 列印系統會導引您完成移除所有列印系統元件的程序。

附註：

您若是執行一般安裝，但未安裝其他 HP 裝置，請執行下列步驟 1 及 2。 若已安裝其他 HP 裝置，便無需再執行步驟 4 及 5；因為這些步驟可能會造成其他共用此軟體之 HP 裝置的某些功能無法運作。

1. 開啟 Microsoft Windows 的「控制台」。 連按兩下新增/移除程式。

2. 您隨即可看到 HP 擴充功能與 HP 軟體更新的項目。 針對各項目按一下變更/移除，然後遵循提示執行作業。

# IV. 技術協助

下列部份服務中僅適用於美國地區。 其他國家/地區則可使用類以於下列項目的服務。 請參閱裝置使用手冊或包裝盒隨附的支援傳單，或聯絡當地經過授權的 HP 經銷商。

## 客戶支援

請參閱裝置使用手冊或包裝盒隨附的支援傳單，或聯絡當地經過授權的 HP 經銷商。

## WEB

如需線上技術支援，請瀏覽至下列 URL 之一：
www.hp.com/support/ljM1005

### HP 軟體與支援服務 － 其他資訊

請參閱裝置使用手冊，以瞭解取得軟體與支援資訊（如印表機驅動程式發行中心、其他線上服務、傳真服務，以及其他線上支援等）的其他方法。

# V. 法律聲明

## 商標聲明

Adobe®、Acrobat® 及 Adobe® PostScript® 3(TM) 是 Adobe Systems Incorporated 的商標。

Microsoft®、Windows®、Windows NT® 及 Windows® XP 是 Microsoft Corp. 在美國的註冊商標。

UNIX® 是 Open Group 的註冊商標。

## 保固與版權

### 保固

如需完整的保固與支援資訊，請參閱裝置使用手冊。

### 版權

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

除著作權法允許的範圍外，若未經事先書面許可，不得複製、修改或翻譯本手冊。

本手冊包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

本產品與服務所附的保固聲明是 HP 對其產器與服務的唯一保固內容。 除此之外，不含任何附加保固。 HP 對所含資訊在技術或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。