Notes d'installation de l'imprimante
Hewlett-Packard LaserJet M1005 MFP

Edition 1, 8/2006

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION. 2

OBJECTIF DE CE DOCUMENT. 2

QUI A BESOIN DE CE LOGICIEL ?. 3

GENERALITES SUR LES COMPOSANTS DU SYSTEME D'IMPRESSION. 3

Composants logiciels destinés à l'utilisateur final pour une installation minimale sur des installations USB uniquement 3

Composants logiciels destinés à l'utilisateur final pour une installation standard 4

Documentation du périphérique. 4

Désinstallation. 5

II. INFORMATIONS TRES RECENTES. 5

PROBLEMES CONNUS ET ALTERNATIVES. 5

Généralités. 5

Numérisation. 6

Mise à niveau de Windows. 7

Autres applications. 7

PROBLEMES RESOLUS. 8

III. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. 8

INSTALLATION DU LOGICIEL SOUS WINDOWS 2000, XP. 8 ET SERVER 2003

Installation du système d'impression à partir d'un CD-ROM. 8

UNINSTALLER. 8

Lancement du programme de désinstallation. 8

IV. ASSISTANCE TECHNIQUE. 9

ASSISTANCE CLIENTELE. 9

WEB. 9

LOGICIELS HP ET SERVICES D'ASSISTANCE - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES. 9

V. MENTIONS LEGALES. 9

MARQUES COMMERCIALES. 9

GARANTIE ET DROIT D'AUTEUR. 9

Garantie. 9

Droit d'auteur. 9

# I. INTRODUCTION

## OBJECTIF DE CE DOCUMENT

Ce document propose des instructions d'installation spécifiques ainsi que tout ce que vous devriez savoir avant d'installer et d'utiliser le système d'impression. Les instructions d'installation fournies dans ce document concernent les systèmes d'exploitation suivants :

· Windows 2000

· Windows XP

· Windows Server 2003

Remarque : Le logiciel de l'imprimante HP LaserJet M1005 MFP ne prend pas en charge Windows NT4, Windows 95, Windows 98, Windows ME et Windows Server 2000

Concernant les instructions d'installation des composants fonctionnant sous systèmes d'exploitation Macintosh ou autres systèmes, reportez-vous aux notes d'installation correspondantes, aux fichiers LisezMoi ou à toute autre information produit relative à un système en particulier.

Le modèle tout-en-un HP LaserJet M1005 MFP suivant est pris en charge :

· Imprimante, scanner, copieur tout-en-un HP LaserJet M1005 MFP. Mémoire vide (RAM) de 32 mégaoctets (Mo) ; port USB (Universal Serial Bus) 2.0 haute vitesse ; bac multifonction de 150 feuilles ou 10 enveloppes pour alimentation automatique et manuelle d'enveloppes, d'étiquettes, de transparents ou d'autres supports spéciaux (bac 1) ; fente d'alimentation prioritaire pouvant contenir 10 pages ; cartouche d'impression pouvant imprimer jusqu'à 2 000 pages à une couverture de 5 %

Ce fichier propose des informations spécifiques relatives à l'installation, à la compatibilité et au dépannage. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les fonctions du périphérique et du pilote, reportez-vous au guide de l'utilisateur concernant le périphérique et à l'aide en ligne proposée avec chaque composant logiciel.

## QUI A BESOIN DE CE LOGICIEL ?

Tous les utilisateurs ont besoin de ce logiciel du système d'impression pour utiliser le système tout-en-un HP LaserJet M1005 MFP.

## GENERALITES SUR LES COMPOSANTS DU SYSTEME D'IMPRESSION

Vous trouverez sur le CD-ROM des logiciels prévus pour les systèmes informatiques compatibles IBM et pour les systèmes Apple Macintosh (et systèmes compatibles). Pour plus d'informations sur un pilote ou un composant logiciel particulier, reportez-vous à l'aide en ligne correspondante.

### Composants logiciels destinés à l'utilisateur final pour une installation minimale sur des installations USB uniquement

#### Pilotes

Un pilote est un logiciel qui permet aux applications logicielles d'accéder aux fonctions du périphérique. En général, vous devez installer les pilotes pour chaque périphérique. Le CD-ROM contenant le logiciel du système d'impression qui accompagne votre périphérique intègre les pilotes Windows suivants :

· Pilote d'impression basé sur hôte HP LaserJet M1005 MFP

· Pilote de numérisation TWAIN HP LaserJet M1005 MFP

· Pilote de numérisation WIA HP LaserJet M1005 MFP

#### Applications logicielles

· Aucune

### Composants logiciels destinés à l'utilisateur final pour une installation standard

#### Pilotes

Un pilote est un logiciel qui permet aux applications logicielles d'accéder aux fonctions du périphérique. En général, vous devez installer les pilotes pour chaque périphérique. Le CD-ROM contenant le logiciel du système d'impression qui accompagne votre périphérique intègre les pilotes Windows suivants :

· Pilote d'impression basé sur hôte HP LaserJet M1005 MFP

· Pilote de numérisation TWAIN HP LaserJet M1005 MFP

· Pilote de numérisation WIA HP LaserJet M1005 MFP

#### Applications logicielles

· HP LaserJet Scan

· Guide de l'utilisateur (au format aide Windows)

Adressez-vous à votre distributeur Hewlett-Packard ou consultez les ressources en ligne pour accéder à des pilotes supplémentaires. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les pilotes et autres logiciels HP, reportez-vous à la section Assistance technique de ce document ou au guide de l'utilisateur du périphérique.

#### Adobe Acrobat Reader

Acrobat Reader s'utilise pour afficher les manuels en ligne. Une version est disponible sur le CD. Chemin : <Lecteur du CD-ROM>:\apps\Adobe\Acrobat5.0\Reader\AcroRd32.exe

La toute dernière version d'Acrobat Reader est disponible sur le site Web d'Adobe à l'adresse suivante :http://www.adobe.com/.

### Documentation du périphérique

Voici la liste des documents disponibles sur le CD-ROM du logiciel du système d'impression :

#### Modèle tout-en-un HP LaserJet M1005 MFP

· Document : Guide de l'utilisateur HP LaserJet M1005 MFP
Nom du fichier : LJM1005_use.pdf

Nom du fichier : LJM1005_use.chm
Chemin : <Lecteur du CD-ROM>:\<Language>\MANUALS\LJM1005_use.pdf

Chemin : <Lecteur du CD-ROM>:\<Language>\MANUALS\LJM1005_use.chm

· Document : Notes d'installation HP LaserJet M1005 MFP
Nom du fichier : LJM1005_installnotes.htm
Chemin : <Lecteur du CD-ROM>:\<Language>\LJM1005_installnotes.htm

### Désinstaller

L'utilitaire de désinstallation vous permet de supprimer les composants du système d'impression HP sous Windows. Pour plus d'instructions, reportez-vous à la rubrique Programme de désinstallation.

# II. INFORMATIONS TRES RECENTES

## PROBLEMES CONNUS ET ALTERNATIVES

### Généralités

· Certaines cartes USB 2.0 haute vitesse sont expédiées avec des pilotes de contrôleur hôte non signés. Si vous avez acheté une carte USB 2.0 additionnelle et que vous disposez d'un pilote non signé, il se peut que vous rencontriez des problèmes d'installation du pilote ou de communication entre le périphérique et le logiciel HP. Nous vous recommandons de toujours utiliser le pilote de contrôleur hôte certifié WHQL Microsoft avec votre matériel USB.

· Des packs de pilotes d'impression/de numérisation Plug and Play sont disponibles sur le Web aux adresses URL suivantes :

www.hp.com/support/ljM1005

· Les fonctionnalités des systèmes qui ne répondent qu'à la configuration minimale requise seront limitées. Si vous utilisez un grand nombre d'images ou de vidéos, votre système doit répondre à la configuration recommandée pour afficher des performances et une fiabilité acceptables.

· Dépannage de la configuration et de l'installation

Si votre périphérique n'est pas reconnu :

- Vérifiez que votre câble est bien compatible avec la norme USB haute vitesse.
- Assurez-vous que votre câble est correctement branché. Retirez le câble USB, regardez son extrémité, puis connectez-le au port USB. Assurez-vous qu'il n'est pas branché à l'envers. Insérez entièrement l'une des extrémités du câble USB dans le port USB du périphérique HP et l'autre extrémité à l'arrière de l'ordinateur.
- Vérifiez que le périphérique est sous tension. Les périphériques ne sont pas reconnus s'ils sont hors tension.
- Veillez à ce que votre câble USB ne dépasse pas 5 mètres (environ 15 pieds) de long.
- Vérifiez que le port USB est activé. Certains PC sont livrés avec des ports USB désactivés.

· Sur un système thaïlandais et pour certains composants, il se peut que du texte s'affiche en anglais.

### Numérisation

· Numériser à des résolutions élevées prend parfois plus de temps et la procédure crée des fichiers plus volumineux. Dans la plupart des cas, le meilleur compromis entre la qualité et le temps passé ou la taille consiste à utiliser la résolution par défaut.

· Le logiciel HP LaserJet Scan utilise le format JPEG comme type de fichier par défaut lorsque vous numérisez vers un fichier, et le format PDF lorsque vous numérisez vers une adresse de courrier électronique. Un fichier JPEG prend en charge des sorties (8 bits) à 256 nuances de gris. Si vous sélectionnez un type de sortie en noir et blanc (1 bit), le fichier généré sera également au format JPEG. Pour obtenir une véritable sortie en noir et blanc, modifiez le paramètre du type de fichier par défaut et positionnez-le sur TIF ou sur BMP. Pour cela, utilisez la boîte de dialogue Save Settings (Paramètres d'enregistrement) du logiciel HP LaserJet Scan de votre périphérique dans Scan Picture Settings (Paramètres de numérisation de l'image) du menu Settings (Paramètres).

· Veillez à ce que le capot soit correctement centré sur le scanner pour éviter que la lumière diffusée n'entre dans le scanner et pour créer ainsi les meilleurs résultats possibles en termes de rognage automatique. Il se peut que le rognage automatique de certaines images ne se fasse pas correctement, même si le capot est bien positionné. Dans de tels cas, vous devrez dessiner manuellement une zone de rognage.

· Recommandations relatives à la reconnaissance optique des caractères pour les fichiers d'entrée :

- 300 ppp, niveaux de gris sur 8 bits ou données d'images 24 bits.
- 400 ppp, niveaux de gris sur 8 bits ou données d'images 24 bits pour les langues asiatiques (chinois traditionnel
  et simplifié, japonais et coréen).
- N'utilisez pas de fichier 1 bit pour la reconnaissance optique de caractères.

· En plaçant quelques feuilles de papier sur les originaux numérisés à plat, vous pouvez supprimer le fond perdu de l'image au dos ou du revêtement du capot pour aider à aplanir l'original.

· Il se peut que des ombres apparaissent sur l'image si les originaux numérisés sont pliés, froissés ou pré-façonnés.

### Mise à niveau de Windows

· HP vous recommande de désinstaller les périphériques HP avant de procéder à des mises à niveau vers une version plus récente prise en charge de Windows. Par exemple, lorsque vous procédez à une mise à niveau de Windows 98 à Windows XP, désinstallez le périphérique HP à l'aide de Ajout/Suppression de programmes, puis effectuez la mise à niveau vers le nouveau système d'exploitation. Une fois la mise à niveau du système d'exploitation entièrement effectuée, réinstallez le périphérique HP en utilisant la dernière version du logiciel disponible à l'adresse URL suivante :

www.hp.com/support/ljM1005

### Autres applications

· Microsoft Wordpad ne permet pas l'affichage des fichiers JPEG compressés contenus dans un fichier RTF. Pour afficher ces fichiers, utilisez une application différente telle que Microsoft Word.

Pour une liste complète des problèmes connus du logiciel du système d'impression HP LaserJet, consultez les pages relatives à l'assistance du périphérique HP LaserJet M1005 MFP disponibles sur les adresses URL suivantes :

www.hp.com/support/ljM1005

## PROBLEMES RESOLUS

Pour une liste complète des problèmes résolus du logiciel du système d'impression HP LaserJet, consultez les pages relatives à l'assistance du périphérique HP LaserJet M1005 MFP disponibles sur les adresses URL suivantes :

www.hp.com/support/ljM1005

Utilisez ce lien pour accéder aux Notes de version ou au fichier LisezMoi qui se trouvent sur la page de téléchargement du pilote pour la version du système d'exploitation et du pilote à utiliser.

# III. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lorsque vous évoluez dans un environnement sous Windows, le logiciel de configuration ou d'installation contenu sur le CD-ROM détecte la version et la langue du système d'exploitation sur lequel vous travaillez.

## INSTALLATION DU LOGICIEL SOUS WINDOWS 2000, XP et Server 2003

REMARQUE : Vous devez disposer de droits administrateur pour installer le système d'impression sur Windows 2000 ou sur Windows XP.

### Installation du système d'impression à partir d'un CD-ROM

1. Ne connectez pas le câble USB à l'ordinateur.

2. Fermez tous les programmes.

3. Insérez le CD-ROM.

4. Si le programme d'installation du système d'impression HP ne démarre pas passé un délai de 30 secondes, passez aux étapes 5 à 7.

5. Sélectionnez Exécuter dans le menu Démarrer de votre barre des tâches.

6. Parcourez l'arborescence à la recherche du répertoire racine sur le lecteur du CD-ROM.

7. Sélectionnez le fichier HPSETUP.EXE, cliquez sur Ouvrir, puis sur OK.

8. Suivez les invites proposées.

## PROGRAMME DE DESINSTALLATION

Après l'installation d'un système d'impression, utilisez l'icône de désinstallation du groupe de programmes HP LaserJet M1005 MFP pour supprimer tous les composants du système d'impression HP.

### Lancement du programme de désinstallation

1. A partir du menu Démarrer, dans le groupe de programmes HP LaserJet M1005 MFP, cliquez sur l'icône de désinstallation de HP LaserJet M1005 MFP .

2. Le système d'impression vous guide dans la suppression de tous les composants du système d'impression.

REMARQUE :

Si vous avez effectué une installation standard et qu'aucun autre périphérique HP n'est installé, vous devez également suivre les étapes 1 et 2 ci-dessous. Ne suivez pas ces étapes si d'autres périphériques HP sont installés ; certaines fonctionnalités de ces périphériques pourraient en effet être endommagées en raison du fait qu'elles partagent le logiciel.

1. Ouvrez le Panneau de configuration Microsoft Windows. Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.

2. Vous accédez aux capacités étendues HP et aux mises à jour logicielles HP. Pour chaque élément, cliquez sur Modifier/Supprimer et suivez les invites proposées.

# IV. ASSISTANCE TECHNIQUE

Certains des services suivants sont proposés pour les Etats-Unis uniquement. Des services similaires à ceux répertoriés ci-dessous sont disponibles dans d'autres pays/régions. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du périphérique ou à la brochure d'assistance fournie dans l'emballage ou appelez le revendeur HP agréé le plus proche de chez vous.

## ASSISTANCE CLIENTELE

Reportez-vous au guide de l'utilisateur du périphérique ou à la brochure d'assistance fournie dans l'emballage ou appelez le revendeur HP agréé le plus proche de chez vous.

## WEB

Parcourez le contenu de l'une des adresses URL suivantes pour rechercher une assistance technique en ligne :
www.hp.com/support/ljM1005

### LOGICIELS HP ET SERVICES D'ASSISTANCE - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Consultez le guide de l'utilisateur du périphérique pour des méthodes supplémentaires destinées à l'obtention d'informations sur le logiciel et de données d'assistance, comme les centres de distribution des pilotes d'imprimante, les autres services en ligne, les services de télécopie et l'assistance supplémentaire en ligne.

# V. MENTIONS LEGALES

## MARQUES COMMERCIALES

Adobe ®, Acrobat ® et Adobe ® PostScript ® 3(TM) sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® et Windows ® XP sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corp.

UNIX ® est une marque déposée de The Open Group.

## GARANTIE ET DROIT D'AUTEUR

### Garantie

Consultez le guide de l'utilisateur du périphérique pour des informations complètes relatives à la garantie et à l'assistance.

### Droit d'auteur

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.