Note di installazione di
Hewlett-Packard LaserJet M1005 MFP

Edizione 1, 8/2006

SOMMARIO

I. INTRODUZIONE. 2

SCOPO DI QUESTO DOCUMENTO. 2

A CHI È DESTINATO QUESTO SOFTWARE. 3

PANORAMICA SUI COMPONENTI DEL SISTEMA DI STAMPA. 3

Componenti software per l'utente finale relativi all'installazione minima solo su installazioni USB 3)

Componenti software per l'utente finale relativi all'installazione standard 4

Documentazione della periferica. 4

Disinstallazione 5

II. INFORMAZIONI AGGIORNATE. 5

PROBLEMI NOTI E SOLUZIONI. 5

Generali 5

Scansione. 6

Aggiornamento di Windows. 7

Altre applicazioni. 7

PROBLEMI RISOLTI. 8

III. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE. 8

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SU WINDOWS 2000, XP. 8 E WINDOWS SERVER 2003

Installazione del sistema di stampa da CD-ROM.. 8

PROGRAMMA DI DISINSTALLAZIONE. 8

Avvio del programma di disinstallazione 8

IV. ASSISTENZA TECNICA. 9

ASSISTENZA CLIENTI. 9

WEB. 9

SERVIZI SOFTWARE E DI ASSISTENZA HP - ULTERIORI INFORMAZIONI. 9

V. DICHIARAZIONI LEGALI. 9

TITOLARITÀ DEI MARCHI. 9

GARANZIA E COPYRIGHT. 9

Garanzia. 9

Copyright 9

# I. INTRODUZIONE

## SCOPO DI QUESTO DOCUMENTO

Questo documento fornisce istruzioni di installazione e altre informazioni specifiche che è opportuno conoscere prima di installare e utilizzare il sistema di stampa. Le istruzioni di installazione fornite in questo documento riguardano i sistemi operativi seguenti:

· Windows 2000

· Windows XP

· Windows Server 2003

Nota: Il software HP LaserJet M1005 MFP non supporta Windows NT4, Windows 95, Windows 98, Windows ME e Windows Server 2000.

Per istruzioni sull'installazione dei componenti dei sistemi operativi Macintosh, o di altri sistemi, vedere le relative note di installazione, i file leggimi o altre informazioni sui prodotti per il sistema specifico.

È supportato il seguente modello HP LaserJet M1005 MFP all-in-one:

· Stampante, scanner, copiatrice HP LaserJet M1005 MFP. 32 megabyte (MB) di RAM; una porta USB (universal serial bus) 2.0 ad alta velocità; un vassoio multiuso per alimentazione automatica e manuale da 150 fogli o 10 buste, per la stampa su buste, etichette, lucidi o altri supporti speciali (vassoio 1); slot di alimentazione prioritaria con capacità massima di 10 pagine; cartuccia di stampa che consente un'autonomia di 2.000 pagine con 5% di copertura

Questo file fornisce informazioni specifiche di installazione, compatibilità e risoluzione dei problemi. Per ulteriori informazioni sulle funzioni della periferica e del driver, vedere la guida per l'utente della periferica e la guida in linea fornite in dotazione con ciascun componente software.

## A CHI È DESTINATO QUESTO SOFTWARE

Questo software per il sistema di stampa è destinato a tutti gli utenti che intendono utilizzare HP LaserJet M1005 MFP all-in-one.

## PANORAMICA SUI COMPONENTI DEL SISTEMA DI STAMPA

Il CD-ROM contiene software per i computer compatibili con IBM e per i sistemi Apple Macintosh (e sistemi compatibili). Per ulteriori informazioni su un driver o un componente software specifico, vedere la relativa guida in linea.

### Componenti software per l'utente finale relativi all'installazione minima solo su installazioni USB

#### Driver

Un driver è un software che permette alle applicazioni di accedere alle funzioni della periferica. Solitamente è necessario installare i driver per ciascuna periferica. Il CD-ROM relativo al software del sistema di stampa fornito in dotazione con la periferica include i seguenti driver per Windows:

· Driver di stampa host HP LaserJet M1005 MFP

· Driver di scansione TWAIN HP LaserJet M1005 MFP

· Driver di scansione WIA HP LaserJet M1005 MFP

#### Applicazioni software

· Nessuna

### Componenti software per l'utente finale relativi all'installazione standard

#### Driver

Un driver è un software che permette alle applicazioni di accedere alle funzioni della periferica. Solitamente è necessario installare i driver per ciascuna periferica. Il CD-ROM relativo al software del sistema di stampa fornito in dotazione con la periferica include i seguenti driver per Windows:

· Driver di stampa host HP LaserJet M1005 MFP

· Driver di scansione TWAIN HP LaserJet M1005 MFP

· Driver di scansione WIA HP LaserJet M1005 MFP

#### Applicazioni software

· HP LaserJet Scan

· Guida per l’utente (nel formato della guida di Windows)

Ulteriori driver potrebbero essere disponibili dal distributore Hewlett-Packard o da altre risorse in linea. Per ulteriori informazioni su come ottenere driver e altri software HP, vedere la sezione "Assistenza tecnica" di questo documento o la guida per l'utente della periferica e la guida in linea fornite in dotazione con ciascun componente software.

#### Adobe Acrobat Reader

Per visualizzare i manuali in linea è necessario utilizzare Acrobat Reader. Nel CD è disponibile una versione, al percorso: <Unità CD-ROM>:\apps\Adobe\Acrobat5.0\Reader\AcroRd32.exe

La versione più recente di Acrobat Reader è disponibile sul sito Web di Adobe all'indirizzo http://www.adobe.com/.

### Documentazione della periferica

Nel CD-ROM del software relativo al sistema di stampa sono disponibili i documenti seguenti:

#### Modello HP LaserJet M1005 MFP all-in-one

· Documento: Guida per l'utente di HP LaserJet M1005 MFP
Nome file: LJM1005_use.pdf

Nome file: LJM1005_use.chm
Percorso: <Unità CD-ROM>:\<Lingua>\MANUALS\LJM1005_use.pdf

Percorso: <Unità CD-ROM>:\<Lingua>\MANUALS\LJM1005_use.chm

· Documento: HP LaserJet M1005 MFP Install Notes
Nome file: LJM1005_installnotes.htm
Percorso: <Unità CD-ROM>:\<Lingua>\LJM1005_installnotes.htm

### Disinstallazione

L'utilità di disinstallazione consente di rimuovere i componenti del sistema di stampa HP in Windows. Per ulteriori istruzioni vedere la sezione "Programma di disinstallazione".

# II. INFORMAZIONI AGGIORNATE

## PROBLEMI NOTI E SOLUZIONI

### Generali

· Alcune schede USB 2.0 ad alta velocità vengono fornite con driver per controller host privi di firma. Se è stata acquistata una scheda aggiuntiva USB 2.0 e si dispone di un driver privo di firma, potrebbero verificarsi problemi di installazione del driver o di comunicazione tra la periferica e il software HP. Per l'hardware USB si consiglia di utilizzare sempre un driver per controller host certificato Microsoft WHQL.

· I pacchetti di driver per la stampa "plug and play" e la scansione sono disponibili all'indirizzo:

www.hp.com/support/ljM1005

· Le funzionalità su sistemi che soddisfano solo i requisiti minimi saranno limitate. L'utilizzo di un numero elevato di immagini o video richiede che il sistema soddisfi i requisiti consigliati se si desidera ottenere prestazioni e affidabilità accettabili.

· Risoluzione dei problemi di impostazione e installazione

Se la periferica non viene riconosciuta:

- Verificare che il cavo sia compatibile con USB 2.0 ad alta velocità.
- Verificare che il cavo sia collegato in modo corretto. Rimuovere il cavo USB, esaminarne l'estremità e quindi verificarne la corrispondenza con lo schema della porta USB. Verificare che non sia capovolto. Inserire a fondo un'estremità del cavo USB nella porta USB della periferica HP e l'altra sul retro del computer.
- Verificare che la periferica sia accesa. Le periferiche non saranno riconosciute se sono spente.
- Verificare che la lunghezza del cavo USB non superi i 5 metri.
- Verificare che la porta USB sia abilitata. Alcuni PC vengono forniti con le porte USB disabilitate.

· Sui sistemi in tailandese il testo di alcuni componenti potrebbe essere visualizzato in inglese.

### Scansione

· La scansione a risoluzioni più elevate potrebbe richiedere un tempo di elaborazione e scansione maggiore e creerà file di grandi dimensioni. Per la maggior parte delle applicazioni, il miglior rapporto tra qualità/tempo o qualità/dimensioni è fornito dalla risoluzione predefinita.

· Il tipo di file predefinito per il software HP LaserJet Scan è JPEG quando si effettua la scansione su file, mentre il tipo di file predefinito per la scansione da allegare a un messaggio di posta elettronica è PDF. Il file JPEG supporta un tipo di uscita a 256 scala di grigi (8 bit). Se si seleziona un tipo di uscita in bianco e nero (1 bit), il formato del file creato sarà comunque JPEG. Per ottenere un tipo di uscita in bianco e nero vero e proprio, modificare l'impostazione del tipo di file predefinito in TIF o BMP nella finestra di dialogo Save Settings (Salva impostazioni) in Scan Picture Settings (Impostazioni di scansione dell'immagine) accessibile dal menu Settings (Impostazioni) del software HP LaserJet Scan in uso sulla periferica.

· Verificare che il coperchio sia centrato in modo corretto sullo scanner in modo da evitare l'ingresso di fasci di luce nella scansione e ottenere i migliori risultati di ritaglio automatico. Per alcune immagini il ritaglio automatico potrebbe non avvenire anche se il coperchio è posizionato in modo corretto. In questi casi è necessario definire manualmente l'area di ritaglio.

· Consigli per OCR relativi ai file di ingresso:

- dati immagine a 300 dpi, scala di grigi a 8 bit o a 24 bit;
- dati immagine a 400 dpi, scala di grigi a 8 bit o a 24 bit per le lingue asiatiche (cinese tradizionale
  e semplificato, giapponese e coreano);
- per OCR non utilizzare file a 1 bit.

· Il posizionamento di alcuni fogli di carta o di cuscinetti in gommapiuma sopra gli originali acquisiti mediante scansione con scanner piano può contribuire a ridurre la smarginatura della seconda facciata e a rendere uniforme la superficie dell'originale.

· Gli originali acquisiti mediante scansione che presentano piegature, increspature o eventuali premarcature possono causare la presenza di ombre sull'immagine.

### Aggiornamento di Windows

· HP consiglia di disinstallare le periferiche HP prima di effettuare l'aggiornamento a una versione più recente e supportata di Windows. Ad esempio, quando si effettua l'aggiornamento da Windows 98 a Windows XP, disinstallare la periferica HP da Installazione applicazioni, quindi effettuare l'aggiornamento al nuovo sistema operativo. Al termine dell'aggiornamento del sistema operativo, reinstallare la periferica HP utilizzando il software più recente disponibile per il download all'indirizzo:

www.hp.com/support/ljM1005

### Altre applicazioni

· Microsoft WordPad non visualizza i file JPEG compressi contenuti in file RTF. Per visualizzare questi file, utilizzare un'applicazione diversa, ad esempio Microsoft Word.

Per un elenco aggiornato dei problemi noti relativi al software per il sistema di stampa HP LaserJet, vedere le pagine di assistenza HP LaserJet M1005 MFP all'indirizzo:

www.hp.com/support/ljM1005

## PROBLEMI RISOLTI

Per un elenco aggiornato dei problemi risolti relativi al software per il sistema di stampa HP LaserJet, vedere le pagine di assistenza HP LaserJet M1005 MFP all'indirizzo:

www.hp.com/support/ljM1005

Utilizzare il collegamento alle note sulla versione o al file leggimi disponibile nella pagina di download per il sistema operativo e la versione del driver da utilizzare.

# III. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

In ambiente Windows, il software per l'impostazione o l'installazione presente nel CD-ROM rileva la versione e la lingua del sistema operativo in esecuzione.

## INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SU WINDOWS 2000, XP e Windows Server 2003

NOTA: per poter installare il sistema di stampa sul sistema operativo Windows 2000 o Windows XP, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

### Installazione del sistema di stampa da CD-ROM

1. Non inserire il cavo USB nel computer.

2. Chiudere tutti i programmi.

3. Inserire il CD-ROM.

4. Se il programma di installazione del sistema di stampa HP non si avvia dopo 30 secondi, seguire i punti da 5 a 7.

5. Selezionare Esegui dal menu Start sulla barra delle applicazioni.

6. Individuare la directory principale nell'unità CD-ROM.

7. Selezionare il file HPSETUP.EXE, fare clic su Apri, quindi su OK.

8. Seguire le istruzioni visualizzate.

## PROGRAMMA DI DISINSTALLAZIONE

Dopo aver effettuato l'installazione del sistema di stampa, utilizzare l'icona del programma di disinstallazione disponibile nel gruppo dei programmi di HP LaserJet M1005 MFP per rimuovere tutti i componenti del sistema di stampa HP.

### Avvio del programma di disinstallazione

1. Dal menu Start, nel gruppo dei programmi di HP LaserJet M1005 MFP, fare clic sull'icona del programma di disinstallazione HP LaserJet M1005 MFP.

2. Verrà visualizzata la procedura guidata per la rimozione di tutti i componenti del sistema di stampa.

NOTA:

Se è stata effettuata l'installazione standard e non sono presenti altre periferiche HP installate, sarà necessario seguire anche le istruzioni ai punti 1 e 2 indicati di seguito. Non seguire tali istruzioni se sono installate altre periferiche HP, poiché potrebbero essere interrotte alcune funzionalità condivise delle altre periferiche HP.

1. Aprire il Pannello di controllo di Microsoft Windows. Fare doppio clic su Installazione applicazioni.

2. Verranno visualizzate le voci delle funzionalità estese HP e dell'aggiornamento del software HP. Per ciascuno di essi, fare clic su Cambia/Rimuovi e seguire le istruzioni visualizzate.

# IV. ASSISTENZA TECNICA

Alcuni dei servizi seguenti sono disponibili solo negli Stati Uniti. Servizi simili a quelli elencati sotto sono disponibili in altri paesi/regioni. Vedere la guida per l'utente della periferica o il pieghevole con informazioni sul servizio di assistenza fornito in dotazione oppure contattare il rivenditore HP autorizzato più vicino.

## ASSISTENZA CLIENTI

Vedere la guida per l'utente della periferica o il pieghevole con informazioni sul servizio di assistenza fornito in dotazione oppure contattare il rivenditore HP autorizzato più vicino.

## WEB

Individuare il seguente indirizzo per l'assistenza tecnica in linea:
www.hp.com/support/ljM1005

### SERVIZI SOFTWARE E DI ASSISTENZA HP - ULTERIORI INFORMAZIONI

Vedere la guida per l'utente della periferica per conoscere ulteriori metodi su come ottenere informazioni software e di assistenza, ad esempio centri di distribuzione di driver per stampanti, altri servizi in linea, servizi fax e altre forme di assistenza in linea.

# V. DICHIARAZIONI LEGALI

## TITOLARITÀ DEI MARCHI

Adobe ®, Acrobat ® E Adobe ® PostScript ® 3(TM) sono marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® e Windows ® XP sono marchi (di fabbrica) registrati di Microsoft Corp. negli Stati Uniti.

UNIX ® è un marchio (di fabbrica) registrato di Open Group.

## GARANZIA E COPYRIGHT

### Garanzia

Per ulteriori informazioni su garanzia e assistenza, vedere la guida per l'utente della periferica.

### Copyright

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previa autorizzazione scritta, fatta eccezione nei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.