Hewlett-Packard LaserJet M1005 MFP
Kurulum Notları

1. Baskı, Eylül 2006

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ. 2

BU BELGENİN AMACI. 2

BU YAZILIM KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?. 3

BASKI SİSTEMİ BİLEŞENLERİNE GENEL BAKIŞ. 3

Son kullanıcı yazılım bileşenleri, yalnızca USB üzerine Kısa Kurulum için 3

Normal Kurulum için son kullanıcı yazılım bileşenleri 4

Aygıt belgeleri. 4

Kaldır 5

II. EN YENİ BİLGİLER. 5

BİLİNEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ. 5

Genel 5

Tarama. 6

Windows'u Yükseltme. 7

Diğer Uygulamalar. 7

ÇÖZÜLEN SORUNLAR. 8

III. YÜKLEME YÖNERGELERİ. 8

WINDOWS 2000 VE XP ÜZERİNE YAZILIM YÜKLEME. 8, VE SERVER 2003

CD-ROM’dan sistem kurulumunu yazdırma.. 8

UNINSTALLER. 8

Program Kaldırıcıyı Başlatma 8

IV. TEKNİK YARDIM. 9

MÜŞTERİ DESTEĞİ. 9

WEB. 9

HP YAZILIM VE DESTEK HİZMETLERİ – EK BİLGİLER. 9

V. YASAL BİLDİRİMLER. 9

TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ. 9

GARANTİ VE TELİF HAKKI. 9

Garanti. 9

Telif Hakkı 9

# I. GİRİŞ

## BELGENİN AMACI

Bu belge, belirli kurulum talimatlarını ve baskı sistemini kurup kullanmadan önce bilmeniz gereken diğer bilgileri sağlamaktadır. Bu belgede verilen kurulum talimatları şu işletim sistemleri içindir:

· Windows 2000

· Windows XP

· Windows Server 2003

Not: HP LaserJet M1005 MFP yazılımı Windows NT4, Windows 95, Windows 98, Windows ME ve Windows Server 2000 sürümlerini desteklemez

Macintosh OS bileşenleri veya diğer sistemlerin kurulum talimatları için ilgili kurulum notlarına, benioku dosyalarına veya ilgili sisteme ait diğer ürün bilgilerine bakın.

Aşağıdaki HP LaserJet M1005 MFP all-in-one modeli desteklenmektedir:

· HP LaserJet M1005 MFP yazıcı, tarayıcı, kopyalayıcı. 32 megabayt (MB) rasgele erişimli bellek (RAM); Yüksek Hızlı evrensel seri veriyolu (USB) 2.0 bağlantı noktası; zarf, etiket, saydam ve diğer özel ortamların otomatik ve el ile beslemesi için 150 yapraklı veya 10 zarflı çok amaçlı tepsi (tepsi 1); 10 sayfaya kadar tutabilen birincil girdi yuvası; %5 dolulukla 2.000 kadar sayfa yazdırabilen bir yazıcı kartuşu

Bu dosya belirli kurulum, uyumluluk ve sorun giderme bilgilerini sağlamaktadır. Aygıt ve sürücü özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, aygıtınızın kullanım kılavuzuna ve tüm yazılım bileşenlerinin içinde bulunan çevrimiçi yardıma bakın.

## BU YAZILIMA KİMLER GEREKSİNİM DUYAR?

HP LaserJet M1005 MFP all-in-one cihazını çalıştırmak için tüm kullanıcılar bu yazdırma sistemi yazılımına gereksinim duyarlar.

## BASKI SİSTEMİ BİLEŞENLERİNE BAKIŞ

CD-ROM’u, IBM uyumlu bilgisayar sistemleri ve Apple Macintosh (ve uyumlu) sistemler için yazılım içerir. Belirli bir sürücü veya yazılım bileşeni hakkında daha fazla bilgi için, ilgili çevrimiçi yardıma bakınız.

### Son kullanıcı yazılım bileşenleri, yalnızca USB üzerine Kısa Kurulum için

#### Sürücüler

Sürücü, aygıt özelliklerine yazılım uygulamalarının erişimini sağlayan yazılımdır. Genel olarak, her bir aygıt için sürücüleri kurmanız gerekir. Cihazınızla birlikte gelen baskı sistemi yazılım CD-ROM’u, şu Windows sürücülerini içerir:

· HP LaserJet M1005 MFP Sunucu tabanlı baskı sürücüsü

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN Tarama sürücüsü

· HP LaserJet M1005 MFP WIA Tarama sürücüsü

#### Yazılım Uygulamaları

· Hiçbiri

### Normal Kurulum için son kullanıcı yazılım bileşenleri

#### Sürücüler

Sürücü, aygıt özelliklerine yazılım uygulamalarının erişimini sağlayan yazılımdır. Genel olarak, her bir aygıt için sürücüleri kurmanız gerekir. Cihazınızla birlikte gelen baskı sistemi yazılım CD-ROM’u, şu Windows sürücülerini içerir:

· HP LaserJet M1005 MFP Sunucu tabanlı baskı sürücüsü

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN Tarama sürücüsü

· HP LaserJet M1005 MFP WIA Tarama sürücüsü

#### Yazılım Uygulamaları

· HP LaserJet Scan

· Kullanım Kılavuzu (Windows Yardım dosyası biçiminde)

Ek sürücüler Hewlett-Packard dağıtıcınızdan veya çevrimiçi kaynaklardan bulunabilir. Sürücüleri edinme ve diğer HP yazılımları ile ilgili daha fazla bilgi için, bu belgenin “Teknik Yardım” bölümüne veya aygıt kullanıcı kılavuzuna bakın.

#### Adobe Acrobat Reader

Çevrimiçi kılavuzları görüntülemek için Acrobat Reader kullanılmalıdır. CD’de bir sürümü bulunmaktadır. Yol: <CD-ROM Sürücü>:\apps\Adobe\Acrobat5.0\Reader\AcroRd32.exe

Acrobat Reader’ın son sürümü Adobe web sitesi http://www.adobe.com/’da bulunmaktadır.

### Aygıt belgeleri

Aşağıdaki belgeler yazdırma sistemi yazılım CD-ROM’unda bulunmaktadır:

#### HP LaserJet M1005 MFP all-in-one modeli

· Belge: HP LaserJet M1005 MFP Kullanım Kılavuzu
Dosya adı: LJM1005_use.pdf

Dosya adı: LJM1005_use.chm
Dosya yolu: <CD-ROM Sürücü>:\<Dil>\MANUALS\LJM1005_use.pdf

Yol: <CD-ROM Sürücü>:\<Dil>\MANUALS\LJM1005_use.chm

· Belge: HP LaserJet M1005 MFP Kurulum Notları
Dosya adı: LJM1005_installnotes.htm
Dosya yolu: <CD-ROM Sürücü>:\<Dil>\LJM1005_installnotes.htm

### Kaldır

Program kaldırma yardımcı programı Windows HP yazdırma sistemi bileşenlerini kaldırmanıza olanak tanır. Daha fazla yönerge için "Program Kaldırıcı" kısmına bakınız.

# II. GÜNCEL BİLGİLER

## BİLİNEN KONULAR VE ÇALIŞMALAR

### Genel

· Bazı yüksek hızlı USB 2.0 kartları, imzasız sunucu denetleyici sürücüleri ile gönderilmektedir. Eğer imzasız sürücülü bir USB 2.0 ek kartı satın aldıysanız, sürücü kurulum problemleri ve aygıt ile HP yazılımı arasında haberleşme problemleri yaşayabilirsiniz. Her zaman USB donanımızla birlikte Microsoft WHQL Sertifikalı bir sunucu denetleyici sürücüsü kullanmanız tavsiye edilir.

· Tak ve Çalıştır Baskı/Tarama sürücü paketleri aşağıdaki URL’lerde bulunan Web sitelerinde mevcuttur:

www.hp.com/support/ljM1005

· Yalnızca minimum sistem gereksinimlerini karşılayan sistemlerde işlevsellik kısıtlanmaktadır. Çok fazla resim ve video kullanımı, kabul edilebilir performans ve güvenilirlik için tavsiye edilen sistem gereksinimlerini karşılayan bir sistem gerektirmektedir.

· Kurulum ve Yüklemelerde Sorun Giderme

Aygıtınız tanımlanamıyorsa:

- Kablonuzun USB 2.0 yüksek hızlı uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Kablonuzun doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun. USB kablosunu çıkarın, kablonun ucuna bakın ve daha sonra USB bağlantı noktasındaki desene uydurun. Ters olmadığından emin olun. USB kablosunun bir ucunu HP aygıtınızdaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarın arkasına tamamen takın.
- Çevre biriminin açık olup olmadığını kontrol edin. Güç kapalıyken çevrebirimleri tanımlanamaz.
- USB kablonuzun 15 ft veya 5 metreden daha uzun olmadığından emin olun.
- USB bağlantı noktasının etkin olup olmadığını kontrol edin. Bazı bilgisayarlar USB bağlantı noktaları iptal edilmiş olarak gelir.

· Tay dilindeki bir sistemde, bazı bileşenler İngilizce metin şeklinde gösterilebilir.

### Tarıyor

· Yüksek çözünürlüklerdeki taramalarda, tarama ve işleme süresi daha uzun olabilir ve büyük dosyalar oluşturur. Çoğu kullanımda, kalite ve süre veya boyut arasındaki en iyi uyum varsayılan çözünürlükle sağlanmaktadır.

· HP LaserJet Scan yazılımında varsayılan dosya türü, bir dosyaya tarama yapılırken JPEG, e-postaya tarama yapılırken ise PDF’tir. Bir JPEG dosyası, 256 Gri Ton (8 bit) çıktı tipini destekler. Eğer siyah ve beyaz (1 bit) çıktı tipi seçmişseniz, üretilen dosya yine JPEG biçiminde olacaktır. Gerçek bir siyah ve beyaz çıktı türü almak için, cihazınızın HP LaserJet Scan yazılımındaki Settings (Ayarlar) menüsü vasıtasıyla erişilen Scan Picture Settings (Resim Tarama Ayarları) altındaki Save Settings (Ayarları Kaydet) iletişim kutusunda varsayılan dosya türünü TIF veya BMP olarak değiştirin.

· En iyi Otomatik Kırpma sonucunu elde etmek üzere tarayıcıya kaçak ışığın girmesini engellemek için kapağın doğru bir şekilde ortalandığından emin olun. Kapak düzgün bir şekilde kapatılsa bile bazı resimlere otomatik kırpma işlemi uygulanmayabilir. Bu gibi durumlarda, kırpma alanını elle çizmeniz gerekir.

· Girdi dosyaları için OCR tavsiyeleri:

- 300 dpi, 8-bit gri tonlama veya 24-bit resim verisi.
- 400 dpi, 8-bit gri ölçek veya 24-bit resim verisi, Asya dilleri için (Geleneksel
  ve Basitleştirilmiş Çince, Japonca ve Kore dili).
- OCR için 1-bit dosyalar kullanmayın.

· Tarayıcı yüzeyinde taranmış orijinallerin üstüne birkaç yaprak kağıt koymak, ikinci yüzdeki resimden veya köpük katmandan sızma olmasını önlemeye ve orijinali düzleştirmeye yardımcı olur.

· Bükülmüş, kıvrılmış veya yırtılmış olarak taranan orijinaller, resimde gölgeler olmasına sebep olabilir.

### Windows Terfisi

· HP, desteklenen daha yeni bir Windows sürümüne geçmeden önce HP aygıtlarının kaldırılmasını tavsiye etmektedir. Örneğin, Windows 98’den Windows XP’ye terfi ederken, HP aygıtınızı Program Ekle/Kaldır’ı kullanarak kaldırdıktan sonra yeni işletim sistemine terfi edin. İşletim sistemi yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra, aşağıdaki adresteki en son yazılımı kullanarak HP aygıtınızı tekrar kurun.

www.hp.com/support/ljM1005

### Diğer Uygulamalar

· Microsoft Wordpad bir RTF dosyası içerisindeki sıkıştırılmış JPEG dosyalarını göstermez. Bu dosyaları görüntülemek için, Microsoft Word gibi başka bir uygulama kullanın.

HP LaserJet yazdırma sistemi yazılımı hakkında bilinen konularla ilgili güncel bir liste için, şu adreslerdeki HP LaserJet M1005 MFP aygıt destek sayfalarına bakın:

www.hp.com/support/ljM1005

## DÜZELTİLEN KONULAR

HP LaserJet yazdırma sistemi yazılımıyla ilgili çözülen sorunların güncel bir listesi için, şu adreslerdeki HP LaserJet M1005 MFP aygıt destek sayfalarına bakın:

www.hp.com/support/ljM1005

Kullanılacak işletim sistemi ve sürücü sürümü için sürücü indirme sayfasındaki “Sürüm Notları” veya “Benioku Dosyası” bağlantısını kullanın.

# III. KURULUM TALİMATLARI

Bir Windows ortamında çalışırken, CD-ROM kurulumu veya kurulum yazılımı çalıştırmakta olduğunuz işletim sisteminin sürümünü ve dilini belirler.

## WINDOWS 2000 VE XP ÜZERİNE YAZILIM YÜKLEME ve Server 2003

NOT: Yazdırma sisteminin Windows 2000 veya Windows XP işletim sistemine yüklenmesi için yönetici ayrıcalıkları gerekir.

### CD-ROM’dan sistem kurulumunu yazdırma

1. USB kablosunu bilgisayar sistemine takmayın.

2. Bütün programları kapatın.

3. CD-ROM’u takın.

4. HP yazdırma sistemi yükleme programı 30 saniye sonra başlamadıysa, 5’den 7’ye kadar olan adımları tamamlayın.

5. Görev çubuğundaki Başlat menüsünden Çalıştır’ı seçin.

6. CD-ROM sürücüsündeki kök dizine gözatın.

7. HPSETUP.EXE dosyasını seçin. Aç’ı ve sonra Tamam’ı tıklatın.

8. Yönergeleri takip edin.

## KALDIRICI

Yazdırma sistemi kurulumundan sonra, tüm HP yazdırma sistemi bileşenlerini kaldırmak için HP LaserJet M1005 MFP program grubundaki kaldırma simgesini kullanın.

### Kaldırıcı Başlatılıyor

1. Başlat menüsünden, HP LaserJet M1005 MFP program grubunda, HP LaserJet M1005 MFP program kaldırma simgesini tıklatın.

2. Yazdırma sistemi, tüm yazdırma sistemi bileşenleri kaldırılırken sizi yönlendirir.

NOT:

Normal bir kurulum yaptıysanız ve başka kurulu HP cihazınız yoksa aşağıdaki 1 ve 2 nol’lu adımları da uygulamanız gerekmektedir. Kurulu başka HP cihazlarınız varsa, aynı yazılımı paylaştıkları için bazı işlevlerin kesintiye uğrayabileceğinden bu adımları uygulamayın.

1. Microsoft Windows Denetim Masası’nı açın. Program Ekle/Kaldır’ı çift tıklatın.

2. HP Genişletilmiş Yetenekler ve HP Yazılım Güncelleme girişlerini göreceksiniz. Her bir madde için, Değiştir/Kaldır tuşuna basın ve yönergeleri izleyin.

# IV. TEKNİK YARDIM

Aşağıdaki hizmetlerden bazıları yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulur. Aşağıda listelenenlere benzer hizmetler diğer ülke/bölgelerde de mevcuttur. Aygıt kullanım kılavuzuna veya kutudaki destek broşürüne bakın ya da yerel HP yetkili satıcınıza başvurun.

## MÜŞTERİ DESTEĞİ

Aygıt kullanım kılavuzunuza veya kutudaki destek broşürüne bakın ya da yerel HP yetkili satıcınıza başvurun.

## WEB

Çevrimiçi teknik destek için aşağıdaki adreslerden birine gidin:
www.hp.com/support/ljM1005

### HP YAZILIM VE DESTEK HİZMETLERİ – EK BİLGİLER

Yazıcı sürücüsü dağıtım merkezleri, diğer çevrimiçi servisler, faks servisleri ve diğer çevrimiçi destek gibi yazılım ve destek bilgilerini elde etmek üzere ek metotlar için aygıt kullanıcı kılavuzunuza bakın.

# V. YASAL BİLDİRİLER

## TİCARİ MARKA UYARILARI

Adobe ®, Acrobat ® ve Adobe ® PostScript ® 3(TM), Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarıdır.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® ve Windows ® XP A.B.D.’de Microsoft Corp.’ın tescilli ticari markalarıdır.

UNIX ®, Open Group'un tescilli ticari markasıdır.

## GARANTİ VE TELİF HAKKI

### Garanti

Garanti ve destek bilgileri için aygıt kullanım kılavuzuna bakın.

### Telif Hakkı

© 2006 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede sağlanan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürünleri ve hizmetleri için verilen yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen özel garanti bildirimlerinde açık olarak belirtilir. Bu belge herhangi bir ek garanti içermemektedir ve verilen bilgilerden hiçbiri ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, baskı ve yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.