Hewlett-Packard LaserJet M1005 MFP
설치 정보

Edition 1, 8/2006

목차

I. 개요. 2

본 문서의 목적. 2

소프트웨어 사용 대상. 3

인쇄 시스템 구성 요소 개요. 3

USB 설치 전용 최소 설치의 일반 사용자 소프트웨어 구성 요소 3

표준 설치의 일반 사용자 소프트웨어 구성 요소 4

장치 설명서. 4

설치 제거 5

II. 최신 정보. 5

알려진 문제와 해결 방법. 5

일반 5

스캐닝. 6

Windows 업그레이드. 7

기타 응용 프로그램. 7

해결된 문제. 8

III. 설치 방법. 8

WINDOWS 2000, XP 및 SERVER 2003에. 8소프트웨어 설치

CD-ROM에 인쇄 시스템 설치. 8

설치 제거 프로그램. 8

설치 제거 프로그램 시작 8

IV. 기술 지원. 9

고객 지원. 9

WEB. 9

HP 소프트웨어 및 지원 서비스 - 추가 정보. 9

V. 법적 규정. 9

상표 고지 사항. 9

보증 및 저작권. 9

보증. 9

저작권 9

# I. 개요

## 본 문서의 목적

이 문서에서는 인쇄 시스템을 설치하여 사용하기 전에 알아야 할 설치 방법 및 기타 정보에 대해 설명합니다. 여기에서는 다음 운영 체제에 대한 설치 방법이 제공됩니다.

· Windows 2000

· Windows XP

· Windows Server 2003

주: HP LaserJet M1005 MFP 소프트웨어는 Windows NT4, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows Server 2000을 지원하지 않습니다.

Macintosh OS 구성 요소 또는 기타 시스템에서의 설치 방법은 관련 설치 정보, readme 파일 또는 해당 특정 시스템의 기타 제품 정보를 참조하십시오.

지원되는 HP LaserJet M1005 MFP 복합기 모델은 다음과 같습니다.

· HP LaserJet M1005 MFP 프린터, 스캐너, 복사기. 32MB RAM(random access memory), 고속USB(universal serial bus) 포트, 봉투, 레이블, 투명 필름, 기타 특수 용지의 자동/수동 급지 가능한 일반 용지 150매 또는 봉투 10매 다목적 용지함(용지함 1), 기본 입력 슬롯(최대 10페이지 투입), 5% 범위에 2,000매 인쇄 가능한 토너 카트리지

이 파일에는 특정 설치, 호환성 및 문제 해결 정보가 나와 있습니다. 장치 기능 및 드라이버 기능에 대한 자세한 내용은 각 소프트웨어 구성 요소에 포함된 장치 사용자 안내서 및 온라인 도움말을 참조하십시오.

## 소프트웨어 사용 대상

이 인쇄 시스템 소프트웨어는 HP LaserJet M1005 MFP 복합기를 사용하려는 모든 사용자들에게 필요합니다.

## 인쇄 시스템 구성 요소 개요

CD-ROM에는 IBM 호환 가능 컴퓨터 시스템 및 Apple Macintosh(및 호환 가능) 시스템용 소프트웨어가 들어있습니다. 특정 드라이버 또는 소프트웨어 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 온라인 도움말을 참조하십시오.

### USB 설치 전용 최소 설치의 일반 사용자 소프트웨어 구성 요소

#### 드라이버

드라이버는 장치 기능으로의 소프트웨어 응용 프로그램 액세스를 제공하는 소프트웨어입니다. 각 장치에 대해 드라이버를 설치하는 것이 일반적입니다. 장치와 함께 제공되는 인쇄 시스템 소프트웨어 CD-ROM에는 다음 Windows 드라이버가 포함되어 있습니다.

· HP LaserJet M1005 MFP 호스트 기반 인쇄 드라이버

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN 스캔 드라이버

· HP LaserJet M1005 MFP WIA 스캔 드라이버

#### 소프트웨어 응용 프로그램

· 없음

### 표준 설치의 일반 사용자 소프트웨어 구성 요소

#### 드라이버

드라이버는 장치 기능으로의 소프트웨어 응용 프로그램 액세스를 제공하는 소프트웨어입니다. 각 장치에 대해 드라이버를 설치하는 것이 일반적입니다. 장치와 함께 제공되는 인쇄 시스템 소프트웨어 CD-ROM에는 다음 Windows 드라이버가 포함되어 있습니다.

· HP LaserJet M1005 MFP 호스트 기반 인쇄 드라이버

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN 스캔 드라이버

· HP LaserJet M1005 MFP WIA 스캔 드라이버

#### 소프트웨어 응용 프로그램

· HP LaserJet Scan

· 사용자 안내서(Windows 도움말 형식)

추가 드라이버는 해당 국가/지역 HP 대리점이나 온라인을 통해 구하실 수 있습니다. 드라이버 및 기타 HP 소프트웨어 구입에 대한 자세한 내용은 본 문서의 "기술 지원" 부분이나 장치 사용자 안내서를 참조하십시오.

#### Adobe Acrobat Reader

온라인 설명서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요하며, CD에 포함되어 있습니다. 경로: <CD-ROM 드라이브>:\apps\Adobe\Acrobat5.0\Reader\AcroRd32.exe

Acrobat Reader 최신 버전은 Adobe 웹사이트(http://www.adobe.com/)에서 구하실 수 있습니다.

### 장치 설명서

인쇄 시스템 소프트웨어 CD-ROM에서 다음 문서를 사용할 수 있습니다.

#### HP LaserJet M1005 MFP 복합기 모델

· 문서: HP LaserJet M1005 MFP 사용자 안내서
파일명: LJM1005_use.pdf

파일명: LJM1005_use.chm
경로: <CD-ROM 드라이브>:\<언어>\MANUALS\LJM1005_use.pdf

경로: <CD-ROM 드라이브>:\<언어>\MANUALS\LJM1005_use.chm

· 문서: HP LaserJet M1005 MFP 설치 정보
파일명: LJM1005_installnotes.htm
경로: <CD-ROM 드라이브>:\<언어>\LJM1005_installnotes.htm

### 설치 제거

설치 제거 유틸리티를 이용하여 Windows HP 인쇄 시스템 구성 요소를 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 "설치 제거 프로그램" 부분을 참조하십시오.

# II. 최신 정보

## 알려진 문제와 해결 방법

### 일반

· 특정 고속 USB 2.0 카드에는 서명하지 않은 호스트 컨트롤러 드라이버가 제공될 수 있습니다. USB 2.0 애드인 카드를 구입한 경우, 서명하지 않은 드라이버가 있으면 장치와 HP 소프트웨어 사이에 드라이버 설치 문제 또는 통신 문제가 발생할 수 있습니다. USB 하드웨어에는 항상 Microsoft WHQL 인증 호스트 컨트롤러 드라이버를 사용할 것을 권장합니다.

· 플러그 앤 플레이 인쇄/스캔 드라이버 패키지는 다음 웹사이트에서 구할 수 있습니다.

www.hp.com/support/ljM1005

· 최소 시스템 요건을 갖춘 시스템에서는 기능이 제한될 수 있습니다. 이미지나 비디오 사용이 많을수록 성능 및 안정성을 위해서는 권장 시스템 요건에 맞는 시스템이 필요합니다.

· 설정 및 설치 문제 해결

장치가 인식되지 않는 경우 다음과 같이 하십시오.

- USB 2.0 고속 호환 케이블인지 확인하십시오.
- 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하십시오. USB 케이블을 뽑아서 케이블 끝이 USB 포트의 패턴과 일치하는지 살펴 보십시오. 거꾸로 되지 않았는지 확인합니다. USB 케이블의 한쪽 끝을 HP 장치 USB 포트에, 다른 쪽 끝은 컴퓨터 뒷면에 완전히 꽂습니다.
- 주변 기기의 전원이 켜져 있는지 확인합니다. 전원이 꺼져 있으면 주변 기기가 인식되지 않습니다.
- USB 케이블의 길이가 5m(15피트)를 넘지 않는지 확인합니다.
- USB 포트가 활성화되어 있는지 확인합니다. 일부 PC에는 USB 포트가 비활성화된 경우도 있습니다.

· Thai 시스템에서 일부 구성 요소에 영어 텍스트가 표시될 수도 있습니다.

### 스캐닝

· 높은 해상도로 스캐닝하면 스캔 처리에 시간이 오래 걸리고 파일 크기가 커집니다. 대부분의 경우에는 기본 해상도에서 품질과 시간/파일 크기가 최적으로 절충된 결과를 얻을 수 있습니다.

· HP LaserJet Scan 소프트웨어에서 파일로 스캔 시 기본 파일 유형은 JPEG이며, 전자 메일로 스캐닝 시 기본 파일 유형은 PDF입니다. JPEG 파일은 256 회색 음영(8비트) 출력 유형을 지원합니다. 흑백(1비트) 출력 유형을 선택하더라도 생성된 파일은 JPEG 형식입니다. 정확한 흑백 출력 유형을 얻으려면 해당 장치용 HP LaserJet Scan 소프트웨어의 Settings(설정) 메뉴 Scan Picture Settings(그림 스캔 설정)의 Save Settings(설정 저장) 대화 상자에서 기본 파일 유형 설정을 TIF 또는 BMP로 변경합니다.

· 뚜껑이 스캐너의 중앙에 정확히 놓여서 흩어진 빛이 스캔으로 들어가지 않도록 해야 최적의 자동 자르기 결과를 얻을 수 있습니다. 뚜껑이 정확히 닫혀 있지 않으면 일부 이미지는 자동 자르기가 제대로 되지 않을 수도 있습니다. 이런 경우에는 수동으로 자르기 영역을 그려야 합니다.

· 입력 파일의 OCR 권장 사항:

- 300dpi, 8비트 그레이스케일 또는 24비트 이미지 데이터
- 400dpi, 8비트 그레이스케일 또는 24비트 이미지 데이터: 아시아 언어용(한국어, 번체
  및 간체 중국어, 일본어)
- OCR에는 1비트 파일 사용 금지

· 스캔 원본 문서 평판 위에 용지 몇 장을 놓아두면 두 번째 면의 이미지 또는 거품 건조가 번지는 것을 방지하고 원본을 평평하게 유지할 수 있습니다.

· 스캔 원본에 구부러지거나 접은 자국 또는 칼로 새긴 자국이 있으면 이미지에 그림자가 생길 수 있습니다.

### Windows 업그레이드

· 지원되는 최신 Windows 버전으로 업그레이드하기 전에 HP 장치를 제거하는 것이 좋습니다. 예를 들어, Windows 98을 Windows XP로 업그레이드하는 경우 프로그램 추가/제거를 사용하여 HP 장치를 제거한 후 새 운영 체제로 업그레이드하십시오. 운영 체제 업그레이드가 완료된 후 다음 웹사이트에서 최신 소프트웨어를 사용하여 HP 장치를 다시 설치하십시오.

www.hp.com/support/ljM1005

### 기타 응용 프로그램

· Microsoft 워드패드에서는 RTF 파일에 포함된 압축 JPEG 파일이 제대로 표시되지 않습니다. 이 파일을 표시하려면 Microsoft Word 등의 다른 응용 프로그램을 사용하십시오.

HP LaserJet 인쇄 시스템 소프트웨어의 알려진 문제에 대한 최신 목록은 다음 URL의 HP LaserJet M1005 MFP 장치 지원 페이지를 참조하십시오.

www.hp.com/support/ljM1005

## 해결된 문제

HP LaserJet 인쇄 시스템 소프트웨어의 해결된 문제에 대한 최신 목록은 다음 URL의 HP LaserJet M1005 MFP 장치 지원 페이지를 참조하십시오.

www.hp.com/support/ljM1005

사용하는 운영 체제 및 드라이버 버전의 드라이버 다운로드 페이지에서 "Release Notes" 또는 "Readme 파일 링크를 사용하십시오.

# III. 설치 방법

Windows 환경에서 작동 시, CD-ROM 설정 또는 설치 소프트웨어는 실행 중인 운영 체제의 버전과 언어를 자동으로 감지합니다.

## WINDOWS 2000, XP 및 Server 2003에 소프트웨어 설치

주: Windows 2000 또는 Windows XP 운영 체제에서 인쇄 시스템을 설치하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

### CD-ROM에서 인쇄 시스템 설치

1. USB 케이블을 컴퓨터 시스템에 연결하지 마십시오.

2. 모든 프로그램을 닫습니다.

3. CD-ROM을 넣습니다.

4. 30초 후에도 HP 인쇄 시스템 설치 프로그램이 시작되지 않으면 5 ~ 7단계를 수행하십시오.

5. 작업 표시줄의 시작 메뉴에서 실행을 선택합니다.

6. CD-ROM 드라이브의 루트 디렉터리로 이동합니다.

7. HPSETUP.EXE 파일을 선택하여 열기, 확인을 누릅니다.

8. 화면에 표시되는 지침에 따릅니다.

## 설치 제거 프로그램

인쇄 시스템 설치가 완료되면 HP LaserJet M1005 MFP 프로그램 그룹의 설치 제거 아이콘을 사용하여 HP 인쇄 시스템 구성 요소를 모두 제거합니다.

### 설치 제거 프로그램 시작

1. 시작 메뉴의 HP LaserJet M1005 MFP 프로그램 그룹에서 HP LaserJet M1005 MFP 설치 제거 아이콘을 누릅니다.

2. 인쇄 시스템이 모든 인쇄 시스템 구성 요소 제거 과정을 안내합니다.

주:

표준 설치를 수행하고 기타 HP 장치를 설치하지 않은 경우, 아래의 1 ~ 2 단계도 수행해야 합니다. 기타 HP 장치가 설치되어 있는 경우에는 소프트웨어를 공유하는 기타 HP의 특정 기능이 중단될 수도 있으므로 이 단계를 수행하지 마십시오.

1. Microsoft Windows 제어판을 엽니다. 프로그램 추가/제거를 두 번 누릅니다.

2. HP 확장 기능 및 HP 소프트웨어 업데이트 항목이 표시됩니다. 각 항목에서 변경/제거를 누르고 화면의 지침에 따릅니다.

# IV. 기술 지원

다음 서비스 중 일부는 미국에서만 제공됩니다. 기타 국가/지역에서는 아래 표시된 것과 유사한 서비스를 이용하실 수 있습니다. 장치 사용자 안내서 또는 상자에 포함된 지원 안내서를 참조하거나 해당 국가/지역의 공인 HP 대리점에 문의하십시오.

## 고객 지원

장치 사용자 안내서 또는 상자에 포함된 지원 안내서를 참조하거나 해당 국가/지역의 공인 HP 대리점에 문의하십시오.

## 웹

다음 웹사이트에서 온라인 기술 지원을 받을 수 있습니다.
www.hp.com/support/ljM1005

### HP 소프트웨어 및 지원 서비스 - 추가 정보

프린터 드라이버 유통 센터, 기타 온라인 서비스, 팩스 서비스, 기타 온라인 지원 등의 소프트웨어 및 지원 정보를 구하는 방법은 장치 사용자 안내서를 참조하십시오.

# V. 법적 규정

## 상표 고지 사항

Adobe ®, Acrobat ® 및 Adobe ® PostScript ® 3(TM)은 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® 및 Windows ® XP는 Microsoft Corp.의 미국 내 등록 상표입니다.

UNIX ®는 Open Group의 등록 상표입니다.

## 보증 및 저작권

### 보증

전체 보증 및 지원 정보는 장치 사용자 안내서를 참조하십시오.

### 저작권

ⓒ 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는, 사전 서면 허가 없이 복사, 수정 또는 번역하는 것을 금합니다.

이 문서에 있는 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만을 근거로 합니다. 문서의 어떤 내용도 추가적인 보증을 구성하는 내용으로 해석되어서는 안됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.