Hewlett-Packard LaserJet M1005 MFP
安装说明

2006 年 8 月第 1 版

目录

I. 简介. 2

此文档的目的. 2

谁需要此软件？. 3

打印系统组件概述. 3

仅可在 USB 上进行最小安装的最终用户软件组件 3

典型安装的最终用户软件组件 4

设备文档. 4

卸载 5

II. 最新信息. 5

已知问题和应对措施. 5

常规 5

扫描. 6

Windows 升级. 7

其它应用程序. 7

已解决的问题. 8

III. 安装说明. 8

在 WINDOWS 2000、XP. 8 和 SERVER 2003 上安装软件

从光盘安装打印系统.. 8

UNINSTALLER. 8

启动卸载程序 8

IV. 技术协助. 9

客户支持. 9

WEB. 9

HP 软件和支持服务 – 其它信息. 9

V. 法律声明. 9

商标注意事项. 9

保修和版权. 9

保修. 9

版权 9

# I. 简介

## 此文档的目的

此文档提供安装和使用打印系统前应该知道的具体安装说明和其它信息。 此文档中提供的安装说明适用于以下操作系统：

· Windows 2000

· Windows XP

· Windows Server 2003

注： HP LaserJet M1005 MFP 软件不支持 Windows NT4、Windows 95、Windows 98、Windows ME 和 Windows Server 2000

有关 Macintosh OS 组件或其它系统的安装说明，请参阅相关安装说明、自述文件或该特定系统的其它产品信息。

支持以下 HP LaserJet M1005 MFP 多功能一体机型号：

· HP LaserJet M1005 MFP 打印机、扫描仪和复印机。 32 兆字节 (MB) 随机存取存储器 (RAM)；高速通用串行总线 (USB) 2.0 端口；150 页或 10 个信封的多功能纸盒，可用于自动或手动送入信封、标签、投影胶片和其它特殊介质（纸盒 1）； 优先进纸槽，最多可装入 10 页；打印碳粉盒，最多可打印 2,000 页，覆盖率为 5%

此文件提供了详细的安装、兼容和故障排除信息。 有关设备功能和驱动程序功能的其它信息，请参阅每个软件组件中所包括的设备用户指南和联机帮助。

## 谁需要此软件？

所有用户都需要安装此打印系统软件才能使用 HP LaserJet M1005 MFP 多功能一体机。

## 打印系统组件概述

光盘中有适用于 IBM 兼容计算机系统和 Apple Macintosh（兼容）系统的软件。 有关特定驱动程序或软件组件的详细信息，请参阅相关联机帮助。

### 最终用户软件组件仅可在 USB 上进行的最小安装

#### 驱动程序

驱动程序是一种软件，为软件应用程序提供对设备功能的访问。 通常情况下，每一台设备都应该安装驱动程序。 设备附带的打印系统软件光盘包括以下 Windows 驱动程序：

· HP LaserJet M1005 MFP 基于主机的打印驱动程序

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN 扫描驱动程序

· HP LaserJet M1005 MFP WIA 扫描驱动程序

#### 软件应用程序

· 注

### 典型安装的最终用户软件组件

#### 驱动程序

驱动程序是一种软件，为软件应用程序提供对设备功能的访问。 通常情况下，每一台设备都应该安装驱动程序。 设备附带的打印系统软件光盘包括以下 Windows 驱动程序：

· HP LaserJet M1005 MFP 基于主机的打印驱动程序

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN 扫描驱动程序

· HP LaserJet M1005 MFP WIA 扫描驱动程序

#### 软件应用程序

· HP LaserJet Scan

· 用户指南（Windows 帮助格式）

从 Hewlett-Packard 经销商或联机资源处也许还可以得到其它驱动程序。 有关获得驱动程序或其它 HP 软件的详细信息，请参阅此文档的“技术协助”部分或设备用户指南。

#### Adobe Acrobat Reader

要查看联机手册应该使用 Acrobat Reader。 光盘上有一个 Acrobat Reader 版本。 路径： <CD-ROM Drive>:\apps\Adobe\Acrobat5.0\Reader\AcroRd32.exe

Adobe 网站上提供最新版的 Acrobat Reader，网址是 http://www.adobe.com/。

### 设备文档

打印系统软件光盘上有以下文档：

#### HP LaserJet M1005 MFP 多功能一体机型号

· 文档： HP LaserJet M1005 MFP 用户指南
文件名： LJM1005_use.pdf

文件名： LJM1005_use.chm
路径： <光驱>:\<语言>\MANUALS\LJM1005_use.pdf

路径： <光驱>:\<语言>\MANUALS\LJM1005_use.chm

· 文档： HP LaserJet M1005 MFP 安装说明
文件名： LJM1005_installnotes.htm
路径： <光驱>:\<语言>\LJM1005_installnotes.htm

### 卸载

卸载实用程序可用于删除 Windows HP 打印系统组件。 有关详细信息，请参阅“卸载程序”部分。

# II. 最新信息

## 已知问题和应对措施

### 常规

· 某些高速 USB 2.0 卡随附未署名的主机控制器驱动程序。 如果您购买了 USB 2.0 插件卡并有未署名的驱动程序，则可能碰到设备和 HP 软件之间的驱动程序安装问题或通讯问题。 建议您始终对 USB 硬件使用 Microsoft WHQL 认证的主机控制器驱动程序。

· 网络上提供了即插即用打印/扫描驱动程序包，URL 如下：

www.hp.com/support/ljM1005

· 系统上仅能满足最小系统需求的功能受到限制 图像和视频的大量使用要求系统满足建议的系统需求，以获得可接受的性能和可靠性。

· 设置和安装的故障排除

如果无法识别您的设备：

- 请检查电缆是否符合 USB 2.0 高速的标准。
- 确保电缆连接正确。 拔出 USB 电缆，查看电缆末端，然后将其插入 USB 端口上匹配的形状中。 确保电缆没有上下颠倒。 将 USB 电缆的一端完全插入到 HP 设备上的 USB 端口，另一端插入计算机背面。
- 检查外围设备电源是否打开。 如果外围设备电源关闭则无法识别。
- 确保 USB 电缆的长度不超过 15 英尺或 5 米。
- 检查 USB 端口是否启用。 某些计算机交付时，USB 端口被禁用。

· 在泰语系统上，某些组件可能显示英文文本。

### 扫描

· 如果以较高的分辨率扫描，则会花费很长时间进行扫描，并且该过程所生成的文件很大。 就大多数目的而言，默认分辨率提供的是质量和时间或尺寸之间的最佳折衷方案。

· HP LaserJet Scan 软件在扫描至文件时的默认文件类型是 JPEG，扫描至电子邮件时的默认文件类型是 PDF。 JPEG 文件支持 256 级灰度（8 位）输出类型。 如果选择黑白（1 位）输出类型，产生的文件仍将是 JPEG 格式。 要获得真正的黑白输出类型，请通过设备的 HP LaserJet Scan 软件的Settings（设置）菜单，访问Scan Picture Settings（扫描图片设置）下的Save Settings（保存设置）对话框，将默认文件类型的设置更改为 TIF 或 BMP 格式。

· 确保盖板正确放置在扫描仪中央，以防分散的光线进入扫描仪，产生最佳自动裁剪效果。 即使盖板正确放置，某些图像可能也不会很好地自动裁剪。 在这些情况下，需要手动画出裁剪区域。

· 输入文件的 OCR 建议：

- 300 dpi、8 位灰度或 24 位图像数据。
- 400 dpi、8 位灰度或 24 位图像数据，适用于亚洲语言（繁体
  和简体中文、日语和韩语）。
- 请不要对 OCR 使用 1 位文件。

· 将几张纸放置在平板扫描原稿上，有助于消除第二面图像或泡沫垫出血，并有助于使原稿变平。

· 已扫描原稿如果弯曲、弄皱或有划痕，则可能引起图像上出现阴影。

### Windows 升级

· HP 建议先卸载 HP 设备，然后再升级到受支持的更新的 Windows 版本。 例如，从 Windows 98 升级到 Windows XP 时，先使用“添加/删除程序”卸载 HP 设备，然后再升级到新操作系统。 操作系统升级完成后，使用来自以下 URL 的最新软件重新安装 HP 设备：

www.hp.com/support/ljM1005

### 其它应用程序

· Microsoft Wordpad 不会显示 RTF 文件中包含的压缩 JPEG 文件。 要显示这些文件，请使用其它应用程序，例如 Microsoft Word。

有关 HP LaserJet 打印系统软件已知问题的更新列表，请参阅 HP LaserJet M1005 MFP 设备支持页面，URL 地址为：

www.hp.com/support/ljM1005

## 已解决的问题

有关 HP LaserJet 打印系统软件已解决问题的更新列表，请参阅 HP LaserJet M1005 MFP 设备支持页面，URL 地址为：

www.hp.com/support/ljM1005

使用该链接可在驱动程序下载页面上找到针对所使用操作系统和驱动程序版本的“版本说明”或自述文件。

# III. 安装说明

在 Windows 环境中操作时，光盘设置或安装软件会检测正在运行操作系统的版本和语言。

## 在 WINDOWS 2000、XP 和 Server 2003 上安装软件

注： 要在 Windows 2000 或 Windows XP 操作系统上安装打印软件，您必须具有管理员权限。

### 从光盘安装打印系统

1. 请勿将 USB 电缆插到计算机系统中。

2. 关闭所有程序。

3. 插入光盘。

4. 如果 HP 打印系统安装程序在 30 秒后还未启动，请完成步骤 5 至 7。

5. 选择任务栏上开始菜单下的运行。

6. 浏览至光驱的根目录。

7. 选择 HPSETUP.EXE 文件，单击打开，然后单击确定。

8. 根据提示操作。

## 卸载程序

安装打印系统后，要删除所有 HP 打印系统组件，请使用 HP LaserJet M1005 MFP 程序组中的卸载图标。

### 启动卸载程序

1. 从开始菜单，在 HP LaserJet M1005 MFP 程序组中，单击 HP LaserJet M1005 MFP 卸载图标。

2. 打印系统会引导您删除所有打印系统组件。

注：

如果已进行典型安装，并且未安装任何其它 HP 设备，则还需要执行下列步骤 1 和 2。 如果已安装了其它 HP 设备，则不要执行这些步骤，否则可能会破坏其它 HP 设备的某些功能，因为它们共享软件

1. 打开 Microsoft Windows 控制面板。 双击添加/删除程序。

2. 您将看到 HP 扩展功能和 HP 软件更新条目。 对每个条目，单击更改/删除，然后根据提示操作。

# IV. 技术协助

以下某些服务仅对美国提供。 在其它国家/地区也提供与下面所列服务类似的服务。 请参阅设备用户指南或盒内的支持说明，或打电话给当地授权 HP 经销商。

## 客户支持

请参阅设备用户指南或盒内的支持说明，或打电话给当地授权 HP 经销商。

## WEB

浏览至以下 URL 可获得联机技术支持：
www.hp.com/support/ljM1005

### HP 软件和支持服务 – 其它信息

有关获得软件和支持信息的其它方式，例如打印机驱动程序分发中心、其它联机服务、传真服务或其它联机支持，请参阅设备用户指南。

# V. 法律声明

## 商标注意事项

Adobe ®、Acrobat ® 和 Adobe ® PostScript ® 3(TM) 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标。

Microsoft ®、Windows ®、Windows NT ® 和 Windows ® XP 是 Microsoft Corp. 在美国注册的商标。

UNIX ® 是 Open Group 的注册商标。

## 保修和版权

### 保修

请参阅设备用户指南获得完整保修和支持信息。

### 版权

© 2006 版权所有 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出， 此处内容不代表任何额外保修。 HP 公司对此处任何技术性或编辑性的错误或遗漏概不负责。