Замечания по установке устройства
Hewlett-Packard LaserJet M1005 MFP

Издание первое, август 2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ. 2

ЦЕЛЬ ДАННОГО ДОКУМЕНТА. 2

КОМУ НЕОБХОДИМО ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?. 3

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ. 3

Компоненты программного обеспечения конечного пользователя для минимальной установки только для USB 3

Компоненты программного обеспечения конечного пользователя для типовой установки 4

Документация устройства. 4

Удаление 5

II. САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ СВЕДЕНИЯ. 5

ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ. 5

Общие 5

Сканирование. 6

Обновление Windows. 7

Другие приложения. 7

УСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 8

III. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ. 8

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В WINDOWS 2000, XP. 8, И SERVER 2003

Установка системы печати с компакт-диска.. 8

ПРОГРАММА УДАЛЕНИЯ. 8

Запуск программы удаления 8

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 9

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ. 9

ИНТЕРНЕТ. 9

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ HP – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 9

V. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 9

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. 9

ГАРАНТИЯ И АВТОРСКОЕ ПРАВО. 9

Гарантия. 9

Авторское право 9

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ЦЕЛЬ ДАННОГО ДОКУМЕНТА

Данный документ содержит некоторые инструкции по установке и прочую информацию, которую необходимо знать перед установкой и использованием системы печати. В документе содержатся инструкции по установке для следующих операционных систем:

· Windows 2000.

· Windows XP.

· Windows Server 2003.

Примечание. Программное обеспечение HP LaserJet M1005 MFP не поддерживает Windows NT4, Windows 95, Windows 98, Windows ME и Windows Server 2000.

Для получения инструкций по установке компонентов для Macintosh OS или других систем см. прилагаемые замечания по установке, файлы Readme или другую информацию об изделии для конкретной системы.

Поддерживается следующая модель устройства HP LaserJet M1005 MFP all-in-one:

· Принтер, сканер, копировальный аппарат HP LaserJet M1005 MFP. 32 мегабайт (Мб) памяти (ОЗУ); порт высокоскоростной шины USB 2.0; лоток на 150 листов или многоцелевой лоток на 10 конвертов для подачи конвертов автоматически и вручную, лоток для этикеток, прозрачной пленки и другого специального носителя (лоток 1); лоток для приоритетной подачи, вмещающий до 10 листов; печатающий картридж, рассчитанный на печать до 2000 страниц при 5% заполнении.

Этот файл содержит информацию об установке, совместимости и устранении неисправностей. Для получения дополнительной информации о функциях устройства и драйвера см. руководство пользователя устройства и интерактивную справку, прилагаемую к каждому компоненту программного обеспечения.

## КОМУ НЕОБХОДИМО ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

Для работы с устройством HP LaserJet M1005 MFP all-in-one данное программное обеспечение системы печати необходимо всем пользователям.

## ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

На компакт-диске находится программное обеспечение для IBM-совместимых компьютерных систем, а также для Apple Macintosh (и совместимых систем). Для получения дополнительной информации о конкретном драйвере или компоненте программного обеспечения см. прилагаемую к нему интерактивную справку.

### Компоненты программного обеспечения конечного пользователя для минимальной установки только для USB

#### Драйверы

Драйвер – это программа, обеспечивающая доступ программных приложений к функциям устройства. Как правило, необходимо установить драйверы для каждого устройства. Компакт-диск с программным обеспечением для системы печати, прилагаемый к устройству, содержит следующие драйверы для Windows:

· Драйвер печати HP LaserJet M1005 MFP для серверов.

· Драйвер сканера HP LaserJet M1005 MFP TWAIN.

· Драйвер сканера HP LaserJet M1005 MFP WIA.

#### Программные приложения

· Нет

### Компоненты программного обеспечения конечного пользователя для типовой установки

#### Драйверы

Драйвер – это программа, обеспечивающая доступ программных приложений к функциям устройства. Как правило, необходимо установить драйверы для каждого устройства. Компакт-диск с программным обеспечением для системы печати, прилагаемый к устройству, содержит следующие драйверы для Windows:

· Драйвер печати HP LaserJet M1005 MFP для серверов.

· Драйвер сканера HP LaserJet M1005 MFP TWAIN.

· Драйвер сканера HP LaserJet M1005 MFP WIA.

#### Программные приложения

· HP LaserJet Scan

· Руководство пользователя (в формате справки Windows).

Дополнительные драйверы можно получить у дистрибьютора Hewlett-Packard или из Интернета. Для получения дополнительной информации о приобретении драйверов и другого программного обеспечения HP см. раздел "Техническая помощь" данного документа или в руководстве пользователя устройства.

#### Adobe Acrobat Reader

Для просмотра интерактивных справочников следует использовать Acrobat Reader. Одна из версий этой программы находится на компакт-диске. Путь: <устройство чтения компакт-дисков>:\apps\Adobe\Acrobat5.0\Reader\AcroRd32.exe.

Последнюю версию Acrobat Reader можно найти на Web-узле Adobe по адресу http://www.adobe.com/.

### Документация устройства

На компакт-диске с программным обеспечением системы печати находятся следующие документы:

#### Модель устройства HP LaserJet M1005 MFP all-in-one

· Документ: Руководство пользователя HP LaserJet M1005 MFP.
Имя файла: LJM1005_use.pdf.

Имя файла: LJM1005_use.chm.
Путь: <устройство чтения компакт-дисков>:\<Язык>\MANUALS\LJM1005_use.pdf.

Путь: <устройство чтения компакт-дисков>:\<Язык>\MANUALS\LJM1005_use.chm.

· Документ: Замечания по установке HP LaserJet M1005 MFP.
Имя файла: LJM1005_installnotes.htm.
Путь: <устройство чтения компакт-дисков>:\<Язык>\LJM1005_installnotes.htm.

### Удаление

Утилита удаления позволяет удалять компоненты системы печати HP для Windows. Для получения дополнительных инструкций см. раздел "Программа удаления".

# II. САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ СВЕДЕНИЯ

## ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

### Общие

· Некоторые высокоскоростные платы USB 2.0 поставляются с неподписанными драйверами хост-контроллера. Если дополнительная плата USB 2.0 приобретена с неподписанным драйвером, могут возникнуть трудности при установке или взаимодействии устройства и программного обеспечения HP. Рекомендуется всегда использовать сертифицированный драйвер хост-контроллера Microsoft WHQL с аппаратным оборудованием USB.

· Комплекты драйверов для печати и сканирования, поддерживающие технологию Plug and Play, можно найти в Интернете по следующему адресу:

www.hp.com/support/ljM1005

· Функционирование систем, соответствующих лишь минимальным требованиям, будет ограничено. Для достижения приемлемой производительности и надежности при использовании большого количества изображений или видео необходимо соответствие рекомендуемым системным требованиям.

· Устранение неполадок при настройке и установке

Если устройство не распознается:

- Убедитесь, что используется совместимый кабель высокоскоростной шины USB 2.0.
- Удостоверьтесь, что кабель правильно подсоединен. Отсоедините кабель USB, осмотрите его разъем и сопоставьте его с расположением контактов порта USB. Убедитесь, что кабель не перевернут. Вставьте один конец кабеля USB непосредственно в порт USB устройства HP, а другой конец подсоедините порту сзади компьютера.
- Проверьте, что периферийное устройство включено. Периферийные устройства не распознаются в выключенном состоянии.
- Убедитесь, что длина кабеля USB не превышает 15 футов или 5 метров.
- Проверьте, разблокирован ли порт USB. Некоторые компьютеры поставляются с заблокированными портами USB.

· В тайской системе некоторые компоненты могут отображать текст на английском языке.

### Сканирование

· Сканирование при максимальном разрешении может занять много времени, при этом будут создаваться файлы больших размеров. В большинстве случаев лучший вариант компромисса между качеством и временем или размерами предлагается по умолчанию.

· Типом файла по умолчанию для программного обеспечения HP LaserJet Scan является JPEG при сканировании в файл и PDF при сканировании для отправки по электронной почте. Формат JPEG поддерживает тип вывода в 256 оттенках серого (8 бит). Если выполняется вывод черно-белого изображения (1 бит), созданный файл будет в формате JPEG. Чтобы получить настоящее черно-белое изображение, замените настройку типа файла по умолчанию или на TIF, или на BMP в диалоговом окне Save Settings (Сохранить настройки) в разделе Scan Picture Settings (Параметры сканируемого изображения), куда можно попасть из меню Settings (Параметры) программного обеспечения HP LaserJet Scan.

· Убедитесь, что крышка сканера находится по центру, чтобы предотвратить попадание прямых лучей на сканер для наиболее точной автоматической обрезки. Некоторые изображения могут не точно обрезаться даже при плотно закрытой крышке. В таких случаях обрезаемую область необходимо отметить вручную.

· Рекомендации по оптическому распознаванию символов для входных файлов:

- Разрешение 300 т/д, градации серого (8 бит) или данные изображения (24 бита).
- Разрешение 400 т/д, градации серого (8 бит) или данные изображения (24 бита) для азиатских языков (китайский с упрощенной
  и традиционной орфографией, японский и корейский).
- Для оптического распознавания символов не используйте файлы 1 бит.

· Поместив несколько листов бумаги на планшет поверх сканируемых экземпляров, можно избежать просвечивания оборотной стороны изображения или неровностей поверхности и выровнять сканируемый экземпляр.

· Сканирование экземпляров с загнутыми краями, мятых или с шершавой поверхностью может привести к появлению тени на изображении.

### Обновление Windows

· Перед установкой более новой поддерживаемой версии Windows рекомендуется удалить устройства HP. Например, при замене Windows 98 на Windows XP удалите устройство HP, используя функцию "Установка и удаление программ", а затем обновите операционную систему. После обновления операционной системы переустановите устройство HP, используя последнюю версию программного обеспечения, которую можно найти по следующему адресу:

www.hp.com/support/ljM1005

### Другие приложения

· Microsoft Wordpad не отображает сжатые файлы JPEG, содержащиеся в файле RTF. Для их отображения используйте другое приложение, например, Microsoft Word.

Для получения обновляемого списка известных проблем с программным обеспечением системы печати HP LaserJet см. страницы с информацией о поддержке для устройства HP LaserJet M1005 MFP по следующему адресу:

www.hp.com/support/ljM1005

## УСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Для получения обновляемого списка устраненных проблем с программным обеспечением системы печати HP LaserJet см. страницы поддержки устройства HP LaserJet M1005 MFP по следующему адресу:

www.hp.com/support/ljM1005

Для получения информации об используемой версии операционной системы и драйвера воспользуйтесь ссылкой "Release Notes" (Примечания к версии) или "Readme File" (Файл Readme), расположенной на странице загрузки драйверов.

# III. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

При работе в среде Windows программное обеспечение установки автоматически определит версию и язык используемой операционной системы.

## УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В WINDOWS 2000, XP и SERVER 2003

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы установить систему печати в операционных системах Windows 2000 или Windows XP, требуются права администратора.

### Установка системы печати с компакт-диска

1. Не подключайте кабель USB к компьютеру.

2. Закройте все программы.

3. Вставьте компакт-диск.

4. Если программа установки системы печати HP не запустилась в течение 30 секунд, выполните действия с 5 по 7.

5. В меню Пуск на панели задач выберите Выполнить.

6. Перейдите в корневой каталог компакт-диска.

7. Выберите файл HPSETUP.EXE, щелкните на Открыть, а затем на OK.

8. Следуйте инструкциям.

## ПРОГРАММА УДАЛЕНИЯ

После установки системы печати HP для удаления всех ее компонентов используйте значок программы удаления в группе программ HP LaserJet M1005 MFP.

### Запуск программы удаления

1. В меню Пуск в программной группе HP LaserJet M1005 MFP щелкните на значке программы удаления HP LaserJet M1005 MFP.

2. Система печати отобразит инструкции для удаления всех ее компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если была выполнена обычная установка и в системе больше нет других установленных устройств HP, необходимо также будет выполнить действия 1 и 2 ниже. Не выполняйте эти действия, если в системе имеются другие устройства HP, так как при этом может нарушиться их функционирование из-за общего программного обеспечения.

1. Откройте панель управления Microsoft Windows. Дважды щелкните на Установка и удаление программ.

2. Будут отображены записи для расширенных возможностей HP и обновления программного обеспечения HP. Для каждого элемента щелкните на Заменить/Удалить и следуйте инструкциям.

# IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Некоторые из следующих услуг предоставляются только для пользователей в США. Похожие услуги также доступны в других странах/регионах. См. руководство пользователя устройства или вложенную листовку с информацией о поддержке или позвоните местному авторизованному дилеру HP.

## СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

См. руководство пользователя устройства или вложенную листовку с информацией о поддержке или позвоните местному авторизованному дилеру HP.

## ИНТЕРНЕТ

Для получения интерактивной технической поддержки обратитесь по следующему адресу:
www.hp.com/support/ljM1005

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ HP – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О дополнительных способах получения программного обеспечения и сведениях о технической поддержке, например, о центрах распространения драйверов принтеров, других интерактивных услугах, услугах, предоставляемых по факсу, а также о прочей интерактивной поддержке см. руководство пользователя устройства.

# V. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Adobe ®, Acrobat ® и Adobe ® PostScript ® 3(ТМ) являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® и Windows ® XP являются зарегистрированными в США товарными знаками Microsoft Corp.

UNIX ® является зарегистрированным товарным знаком Open Group.

## ГАРАНТИЯ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

### Гарантия

Для получения полной информации о гарантии и поддержке см. руководство пользователя устройства.

### Авторское право

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Размножение, использование или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, разрешенных законом об авторских правах.

В содержание данного документа могут быть внесены изменения без уведомления.

Единственными гарантиями для продуктов и услуг HP являются явные гарантии, прилагаемые к таким продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь материалы не должны истолковываться как дополнительная гарантия. HP не несет ответственности за содержащиеся здесь технические или редакторские ошибки или упущения.