Hewlett-Packard LaserJet M1005 MFP
Installations bemærkninger

Udgave 1, august 2006

INDHOLD

I. INTRODUKTION. 2

FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT. 2

HVEM HAR BRUG FOR DENNE SOFTWARE?. 3

OVERSIGT OVER KOMPONENTERNE I PRINTERSYSTEMET. 3

Komponenter i slutbrugersoftwaren til en minimuminstallation – kun i USB-installationer 3

Komponenter i slutbrugersoftwaren til standardinstallation 4

Dokumentation til enhed. 4

Afinstallation 5

II. SENESTE OPLYSNINGER. 5

KENDTE PROBLEMER OG LØSNINGER. 5

Generelt 5

Scanning. 6

Opgradering af Windows. 7

Andre programmer. 7

LØSTE PROBLEMER. 8

III. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATION. 8

INSTALLATION AF SOFTWARE UNDER WINDOWS 2000 OG XP. 8, OG SERVER 2003

Installation af printersystem fra en cd-rom. 8

UNINSTALLER. 8

Start af afinstallationsprogrammet 8

IV. TEKNISK ASSISTANCE. 9

KUNDESUPPORT. 9

WEB. 9

HP-SOFTWARE- OG -SUPPORTTJENESTER – YDERLIGERE OPLYSNINGER. 9

V. JURIDISKE ERKLÆRINGER. 9

OPLYSNINGER OM VAREMÆRKER. 9

GARANTI OG COPYRIGHT. 9

Garanti. 9

Copyright 9

# I. INDLEDNING

## FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT

Dette dokument indeholder specifikke instruktioner til installationen og andre oplysninger, du bør læse, før du installerer og bruger printersystemet. Instruktioner til installationen findes i dette dokument til følgende operativsystemer:

· Windows 2000

· Windows XP

· Windows Server 2003

Bemærk: HP LaserJet M1005 MFP software understøtter ikke Windows NT4, Windows 95, Windows 98, Windows ME og Windows Server 2000

Instruktioner til installation af komponenter til Macintosh OS eller andre systemer findes i de tilknyttede bemærkninger vedr. installation, readme-filer eller andre produktoplysninger for det pågældende system.

Følgende HP LaserJet M1005 MFP all-in-one-model understøttes:

· HP LaserJet M1005 MFP printer, skanner, kopimaskine. 32 megabytes (MB) RAM; høj-hastigheds USB 2.0 port; flerfunktions bakke med plads til 150 ark eller 10 konvolutter med automatisk eller manual fødning af konvolutter, labels, transparenter og andre special medier (bakke 1); prioriteret input slot, som har plads til op til 10 sider; en printerpatron som kan printe så mange som 2.000 sider med 5% dækning

Denne fil indeholder specifikke oplysninger om installation, kompatibilitet og fejlfinding. Yderligere oplysninger om enheds- og driverfunktioner finder du i brugervejledningen til enheden og i den online-hjælp, der leveres sammen med de enkelte softwarekomponenter.

## HVEM HAR BRUG FOR DENNE SOFTWARE?

Alle brugere har brug for softwaren til dette printersystem for at kunne betjene HP LaserJet M1005 MFP all-in-one.

## OVERSIGT OVER KOMPONENTERNE I PRINTERSYSTEMET

Cd-rom'en indeholder software til IBM-kompatible computersystemer og Apple Macintosh (og kompatible systemer). Yderligere oplysninger om en bestemt driver- eller softwarekomponent finder du i den tilknyttede online-hjælp.

### Komponenter i slutbrugersoftwaren til en minimuminstallation – kun i USB-installationer

#### Drivere

En driver er software, der giver softwareprogrammer adgang til enhedsfunktionerne. Du skal typisk installere drivere til de enkelte enheder. Den software-cd-rom til printersystemet, der fulgte med din enhed, indeholder følgende Windows-drivere:

· Værtsbaseret HP LaserJet M1005 MFP-printerdriver

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN scannerdriver

· HP LaserJet M1005 MFP WIA scannerdriver

#### Softwareprogrammer

· Ingen

### Komponenter i slutbrugersoftwaren til standardinstallation

#### Drivere

En driver er software, der giver softwareprogrammer adgang til enhedsfunktionerne. Du skal typisk installere drivere til de enkelte enheder. Den software-cd-rom til printersystemet, der fulgte med din enhed, indeholder følgende Windows-drivere:

· Værtsbaseret HP LaserJet M1005 MFP-printerdriver

· HP LaserJet M1005 MFP TWAIN scannerdriver

· HP LaserJet M1005 MFP WIA scannerdriver

#### Softwareprogrammer

· HP LaserJet Scan

· Brugervejledning (Windows Hjælp-format)

Yderligere drivere kan leveres fra din Hewlett-Packard-forhandler eller fra online-kilder. Se afsnittet "Teknisk assistance" i dette dokument eller brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger om anskaffelse af drivere og anden HP-software.

#### Adobe Acrobat Reader

Acrobat Reader bruges til at få vist online-vejledningerne. Der findes en version på cd'en. Sti: <Cd-rom-drev>:\apps\Adobe\Acrobat5.0\Reader\AcroRd32.exe

Den nyeste version af Acrobat Reader findes på Adobes websted på http://www.adobe.com/.

### Dokumentation til enhed

Følgende dokumenter findes på software-cd-rom'en til printersystemet:

#### HP LaserJet M1005 MFP all-in-one-model

· Dokument: HP LaserJet M1005 MFP Brugervejledning
Filnavn: LJM1005_use.pdf

Filnavn: LJM1005_use.chm
Sti: <Cd-rom-drev>:\<Sprog>\MANUALS\LJM1005_use.pdf

Sti: <Cd-rom-drev>:\<Sprog>\MANUALS\LJM1005_use.pdf

· Dokument: HP LaserJet M1005 MFP Bemærkninger vedr. installation
Filnavn: LJM1005_installnotes.htm
Sti: <Cd-rom-drev>:\<Sprog>\LJM1005_installnotes.htm

### Afinstallation

Afinstallationsprogrammet giver dig mulighed for at fjerne komponenterne i HP-printersystemet til Windows. Se afsnittet "Afinstallation" for at få yderligere instruktioner.

# II. SENESTE OPLYSNINGER

## KENDTE PROBLEMER OG LØSNINGER

### Generelt

· Visse højhastigheds-USB 2.0-kort leveres med ikke-signerede værtskontrolenhedsdrivere. Hvis du har købt et USB 2.0-tilføjelseskort, og du har en ikke-signeret driver, kan der opstå problemer med installation af driveren eller kommunikationsproblemer mellem enheden og HP-softwaren. Det anbefales, at du altid bruger en Microsoft WHQL-certificeret værtskontrolenhedsdriver sammen med USB-hardwaren.

· Pakker med Plug and Play-printer- og -scannerdrivere findes på webstedet på følgende URL-adresser:

www.hp.com/support/ljM1005

· Funktioner på systemer, der kun opfylder minimumsystemkrav, er begrænset. Brug af mange billeder eller videoer kræver et system, der opfylder de anbefalede systemkrav for at opnå tilfredsstillende ydeevne og stabilitet.

· Fejlfinding af opsætning og installation

Hvis enheden ikke kan genkendes:

- Kontroller, at kablet er et højhastigheds-USB 2.0-kompatibelt kabel.
- Kontroller, at kablet er sat rigtigt i. Fjern USB-kablet, se på kablet ende, og sørg for, at det passer til mønsteret i USB-porten. Sørg for, at det ikke vender forkert. Sæt den ene ende af USB-kablet helt ind i USB-porten på HP-enheden og den anden ende ind i bagsiden på computeren.
- Kontroller, at periferiudstyret er tændt. Periferiudstyr kan ikke genkendes, hvis det ikke er tændt.
- Kontroller, at USB-kablet ikke er længere end fem meter.
- Kontroller, at USB-porten er aktiveret. Nogle pc'er leveres med deaktiverede USB-porte.

· På et thai system vises nogle af komponenterne måske på engelsk.

### Scanning

· Scanning ved højere opløsninger kan tage længere tid, og ved processen oprettes der store filer. I de fleste tilfælde leveres den bedste løsning på forholdet mellem kvalitet og tid eller størrelse af standardopløsningen.

· Standardfiltypen for HP LaserJet Scan-software er JPEG, når der scannes til en fil, og standardfiltypen er PDF, når der scannes til e-mail. En JPEG-fil understøtter en outputtype med 256 gråtoner (8-bit). Hvis du vælger en sort-hvid outputtype (1-bit), er den scannede fil stadig i JPEG-format. Hvis du vil have en ægte sort-hvid outputtype, skal du ændre indstillingen for standardfiltypen til enten TIF eller BMP i dialogboksen Save Settings (Gem indstillinger) under Scan Picture Settings (Indstillinger for billedscanning), der åbnes via menuen Settings (Indstillinger) i HP LaserJet Scan-softwaren til enheden.

· Kontroller, at låget sidder korrekt på scanneren, for at undgå, at der kommer lys ind i scanneren, hvilket giver de bedste resultater med automatisk beskæring. På nogle billeder sker den automatiske beskæring måske ikke, som den skal, selvom låget sidder korrekt. I disse tilfælde skal du manuelt tegne beskæringsområdet.

· OCR-anbefalinger for inputfiler:

- 300 dpi, 8-bit gråtone eller 24-bit billeddata.
- 400 dpi, 8-bit gråtone eller 24-bit billeddata til asiatiske sprog (kinesisk
  (traditionelt og forenklet), japansk og koreansk).
- Undlad at bruge 1-bit filer til OCR.

· Hvis du anbringer et par ark papir oven på flatbed-scannede originaler, kan du forhindre, at billedet på den anden side slår igennem eller krøller, og originalen glattes mere ud.

· Scannede originaler, der er bøjet, foldet eller falset, kan medføre, at der vises skygger på billedet.

### Opgradering af Windows

· HP anbefaler, at du afinstallerer HP-enheder, før du opgraderer til en nyere understøttet version af Windows. Når du opgraderer fra Windows 98 til Windows XP, skal du f.eks. afinstallere HP-enheden ved hjælp af Tilføj/fjern programmer og derefter opgradere til det nye operativsystem. Når opgraderingen af operativsystemet er fuldført, skal du geninstallere HP-enheden ved hjælp af den nyeste software fra den følgende URL-adresse:

www.hp.com/support/ljM1005

### Andre programmer

· I Microsoft WordPad vises ikke komprimerede JPEG-filer, der findes i en RTF-fil. Hvis du vil have vist disse filer, skal du bruge et andet program, f.eks. Microsoft Word.

Du kan hente en opdateret liste over kendte problemer til HP LaserJet-printersystemsoftwaren på supportsiderne for HP LaserJet M1005 MFP-enheden på følgende URL-adresser:

www.hp.com/support/ljM1005

## LØSTE PROBLEMER

Du kan hente en opdateret liste over løste problemer til HP LaserJet-printersystemsoftwaren på supportsiderne for HP LaserJet M1005 MFP-enheden på følgende URL-adresser:

www.hp.com/support/ljM1005

Brug linket til "Release Notes" eller "ReadmeFile", der findes på siden til download af driveren for det operativsystem og den driverversion, du vil bruge.

# III. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATION

Når du arbejder i et Windows-miljø, registrerer opsætnings- eller installationssoftwaren på cd-rom'en versionen af og sproget på det operativsystem, du kører.

## INSTALLATION AF SOFTWARE UNDER WINDOWS 2000 OG XP, og Server 2003

BEMÆRK: Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere printersystemet på et Windows 2000- eller Windows XP-operativsystem.

### Installation af printersystem fra en cd-rom

1. Undlad at slutte USB-kablet til computersystemet.

2. Luk alle programmer.

3. Indsæt cd-rom'en.

4. Hvis installationsprogrammet til HP-printersystemet ikke er startet i løbet af 30 sekunder, skal du udføre trin 5-7.

5. Vælg Kør i menuen Start på proceslinjen.

6. Søg efter rodbiblioteket på cd-rom-drevet.

7. Vælg filen HPSETUP.EXE, klik på Åbn, og klik derefter på OK.

8. Følg instruktionerne.

## AFINSTALLATION

Når et printersystem er installeret, skal du bruge afinstallationsikonet i programgruppen HP LaserJet M1005 MFP til at fjerne alle komponenter i HP -printersystemet.

### Start af afinstallationsprogrammet

1. I menuen Start under programgruppen HP LaserJet M1005 MFP, klik på afinstallerings ikonet forHP LaserJet M1005 MFP .

2. Printersystemet hjælper dig med at fjerne alle komponenter i printersystemet.

Bemærk:

Hvis du har foretaget en standardinstallation og du ikke har andre HP enheder installeret, er det også nødvendigt at gennemføre trin 1 og 2 herunder. Gennemfør ikke disse trin hvis du har andre HP enheder installeret, da disse deler software med de øvrige HP enheder og derfor kan ødelægge visse funktionaliteter.

1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel. Dobbeltklik på Tilføj/fjern programmer.

2. Du kan se programmerne HP Udvidede funktioner og HP Software Update. Klik på Rediger/fjern for de enkelte enheder, og følg instruktionerne.

# IV. TEKNISK ASSISTANCE

Nogle af følgende tjenester leveres kun i USA. Tjenester, der svarer til tjenesterne herunder, er tilgængelige i andre lande/områder. Se brugervejledningen til enheden eller indlægget i kassen, eller kontakt din lokale autoriserede HP-forhandler.

## KUNDESUPPORT

Se brugervejledningen til enheden eller indlægget i kassen, eller kontakt din lokale autoriserede HP-forhandler.

## WEB

Gå til en af følgende URL-adresser for at få teknisk onlinesupport:
www.hp.com/support/ljM1005

### HP-SOFTWARE- OG -SUPPORTTJENESTER – YDERLIGERE OPLYSNINGER

Se brugervejledningen til enheden for at få anvist andre metoder til, hvordan du kan hente oplysninger om software og support, f.eks. distributionscentre for printerdrivere, andre onlinetjenester, faxtjenester og anden onlinesupport.

# V. JURIDISKE ERKLÆRINGER

## OPLYSNINGER OM VAREMÆRKER

Adobe ®, Acrobat ® og Adobe ® PostScript ® 3(TM) er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® og Windows ® XP er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corp.

UNIX ® er et registreret varemærke tilhørende Open Group.

## GARANTI OG COPYRIGHT

### Garanti

I brugervejledningen til enheden kan du se hele garantien og alle supportoplysninger.

### Copyright

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt for såvidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier, der ydes for HP-produkter og -tjenester, er anført i de udtrykkelige erklæringer om begrænset garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri skal fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.