기타 정보

# 사양

이미지 형식: | JPEG | CMYK 및 YCCK를 제외한 모든 변종
TIFF | 알파 채널의 파일을 제외한 표준 비압축 TIFF 파일 및 그레이스케일 TIFF 파일 지원.
BMP | RLE 압축 파일, 탑다운 형식의 파일, 16비트 또는 32비트 컬러 파일 제외.
PICT | Mac OS X만 해당. 가로 및 세로가 4,095 픽셀 미만의 해상도 72dpi의 PICT 파일만 지원. 다른 해상도의 PICT 파일은 제대로 표시되지 않음.
RAW | - 이 소프트웨어가 지원하는 RAW 데이터를 만들 수 있는 디지털 카메라 모델에 대한 자세한 정보를 보려면, 도움말 메뉴의 Camera RAW Plug-In 정보를 선택하십시오. 도움말 메뉴 - 축소 이미지가 없는 RAW 데이터는 처리하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. - 손상된 축소 이미지 또는 TIFF 형식의 축소 이미지가 있는 RAW 데이터는 지원되지 않습니다.
읽을 수 있는 이미지 크기: | 20 메가 픽셀 참고: 이 소프트웨어에서는 가로 세로 비율이 1:79 또는 79:1 이상인 이미지는 읽을 수 없습니다.*
읽을 수 있는 이미지 파일 수 | 999개 파일
이미지 읽기 방법 | EPSON 드라이브의 폴더 지정
DPOF 호환 기능: | DPOF 버전 1.10 기능 지원

| * 이미지를 읽어오는 데 디지털 카메라, TWAIN 소스, 스티칭 등 모든 소스를 사용할 수 있습니다.

| 참고:

- PC의 메모리 크기에 따라 더 큰 크기의 이미지도 읽어들일 수 있습니다.

- EPSON Easy Photo Print가 이미지 편집 응용 프로그램에서 편집된 이미지 데이터를 처리할 수 없을 수 있습니다.

- Mac OS X의 경우, 특정 Unicode 문자를 제대로 처리할 수 없을 수 있습니다.

[맨위로]