問題排除

# 列印的問題

當列印在〝選擇照片〞視窗中顯示為直式的照片時，影像的頂部和底部被裁掉。
原因 | 解決方法
在〝版面與列印〞視窗中，照片被放大。若您試著不用邊界 (裁切) 來符合版面尺寸，保持相同的方向，則照片的頂部和底部都會被裁掉。 | 為了避免這個問題，請執行下列其中一項： - 設定縮放比例為 100%。 - 以旋轉設定水平旋轉照片。(照片會橫向列印。) 詳細說明，請查看 調整照片的位置和尺寸。

影像的部份範圍 (頂部和底部 或 左側和右側) 不見了。
原因 | 解決方法
在〝版面與列印〞視窗中，照片被放大。 | - 設定縮放比例為 100%。 關於尺寸設定的詳細說明，請查看 調整照片的位置和尺寸。

沒有使用您所更改的設定進行列印。
原因
若您不是使用 EPSON 產品，或是印表機沒有支援 EPSON Easy Print Module，影像可能會列印不正確。

當列印在無邊界版面時，照片的頂部和底部被裁掉。
原因 | 解決方法
使用無邊界列印，則影像在被裁切成指定的列印大小後，影像四側會以很小 mm 放大。因此，不會列印超出紙張大小的影像。 | 在〝版面與列印〞視窗中，更改及預視〝無邊界〞設定。

雖然您是使用有安裝自動裁切器的印表機，但卻沒有出現〝自動裁切〞。
原因 | 解決方法
在〝版面與列印〞視窗中，沒有選擇滾筒紙。 | 因為〝自動裁切〞功能只適用滾筒紙，所以當您選擇單張紙時就不會出現。只有在 Windows 下才有支援滾筒紙。
在印表機驅動程式設定中，沒有設定自動裁切器。 | 若您已安裝了自動裁切器，您必須更改設定來告知已安裝的印表機驅動程式。否則，您無法使用〝自動裁切〞功能。有關更改印表機驅動程式設定的詳細說明，請查看印表機的使用文件。

列印完之後，滾筒紙的邊緣會有白邊。
原因 | 解決方法
在〝選擇紙張〞視窗中，選擇了錯誤的滾筒紙尺寸。 | 若您選擇的滾筒紙尺寸比要列印的資料還要小，則邊緣會出現白邊。請選擇正確的紙張大小。

PRINT Image Matching 沒有套用到某些列印的影像中。
原因
PRINT Image Matching 設定只會套用到附有 PRINT Image Matching 資訊的照片中。

出現奇怪的連續漸層。
原因 | 解決方法
若您使用〝列印校正〞對話框中的〝影像加強〞設定進行列印，列印成品可能在相片的失焦區域中會有不自然的連續漸層。 | 選擇 〝影像加強〞之外的設定或許可以減少不自然的連續漸層。

列印影像的色彩不正確。
原因 | 解決方法
選擇了〝影像加強〞。 使用〝影像加強〞，則會在分析圖片物件位置的同時處理影像資料。若您以〝旋轉〞、〝縮放比例〞或〝移動照片〞來調整影像的方式移動物件，列印影像的色彩可能會與原稿不同。另外，無邊列印和留邊列印可能因為物件的位置有點不同而有一些色彩差異。 | 選擇〝影像加強〞之外的設定來解決這個問題。
您開啟的〝QLD〞檔案 (Windows) 或〝QLD2〞檔案是儲存在舊版的 EPSON Easy Photo Print 中。 |
若選擇了〝消除紅眼 (自動)〞， 可能會校正了某些影像中非預期的區域。 | 在〝列印校正〞對話框中，取消勾選〝消除紅眼 (自動)〞並且點選〝 消除紅眼 (手動)〞。然後點選紅眼的位置。
附註： 有些紙張種類會自動選擇〝影像加強〞。若您想要用〝影像加強〞之外的模式進行列印，請更改設定為〝PRINT Image Matching〞或〝無〞。

[最前面]