문제 해결

# 인쇄 문제

사진 선택 창에서 세로로 표시된 사진을 인쇄할 때 이미지의 위쪽 및 아래쪽이 잘리는 경우
원인 | 해결방법
레이이웃 및 인쇄 창에서 사진이 확대됩니다. 여백(자르기) 없이 레이아웃에 맞춰서 동일한 방향을 유지하려고 하면 사진의 위쪽 및 아래쪽이 잘립니다. | 이 문제를 방지하려면 다음 중 하나를 수행하십시오. - 배율을 100%로 설정합니다. - 사진을 회전 설정에서 가로로 회전시킵니다. (사진이 가로로 인쇄됩니다.) 자세한 내용은 사진의 위치 및 크기 조정을 참조하십시오.

이미지의 일부(위쪽 및 아래쪽 또는 왼쪽 및 오른쪽)가 없어지는 경우
원인 | 해결방법
레이이웃 및 인쇄 창에서 사진이 확대됩니다. | - 배율을 100%로 설정합니다. 크기 설정에 대한 자세한 내용은 사진의 위치 및 크기 조정을 참조하십시오.

지정한 설정을 사용하여 인쇄되지 않는 경우
원인
EPSON 제품이 아닌 프린터 또는 EPSON Easy Print 모듈을 지원하지 않는 프린터를 사용하면 이미지가 제대로 인쇄되지 않을 수 있습니다.

테두리 없음 레이아웃으로 인쇄할 때 사진의 위 아래가 잘리는 경우
원인 | 해결방법
테두리 없음 인쇄에서, 이미지가 지정된 인쇄 크기로 잘린 후, 이미지는 모든 방향으로 몇 mm씩 확대됩니다. 따라서, 용지 크기를 넘어 확대되는 부분은 인쇄되지 않습니다. | 레이아웃 및 인쇄 창에서, 테두리 없음 설정을 만들고 미리보기를 하십시오.

자동 롤 용지 절단기가 설치된 프린터를 사용해도 자동 절단이 표시되지 않는 경우
원인 | 해결방법
레이아웃 및 인쇄 창에서, 롤 용지가 선택되지 않았습니다. | 자동 절단 기능은 오직 롤 용지에만 적용되기 때문에, 롤 용지 이외의 다른 용지를 선택하면 표시되지 않습니다. 롤 용지는 Windows에서만 지원됩니다.
프린터 드라이버 설정에서, 자동 롤 용지 절단이 설정되지 않았습니다. | 자동 롤 용지 절단기가 설치된 경우, 설치 프린터 드라이버에 이 사실을 인지하도록 설정할 필요가 있습니다. 그렇지 않으면, 이 자동 절단 기능을 사용할 수 없습니다. 프린터 드라이버에서의 설정에 대한 자세한 내용은 사용 중인 프린터의 설명서를 참조하십시오.

인쇄된 롤 용지의 가장자리에 흰색이 나타나는 경우
원인 | 해결방법
용지 선택 창에서, 잘못된 크기의 롤 용지를 선택했습니다. | 인쇄 중인 데이터보다 더 좁은 롤 용지를 선택하면, 가장자리에 흰색이 인쇄됩니다. 정확한 용지 크기를 선택하십시오.

PRINT Image Matching이 인쇄된 일부 사진에 적용되지 않은 경우
원인
PRINT Image Matching 설정은 PRINT Image Matching 정보를 가진 사진에만 적용됩니다.

그라데이션이 부자연스럽게 나타나는 경우
원인 | 해결방법
인쇄 수정 대화 상자에서 PhotoEnhance 설정을 사용하여 인쇄하는 경우, 초점을 벗어난 사진 부분의 그라데이션이 출력물에 부자연스럽게 나타날 수 있습니다. | PhotoEnhance 이외의 다른 설정을 선택하면 부자연스러운 그라데이션을 줄일 수 있습니다.

인쇄된 이미지 색상과 다른 경우
원인 | 해결방법
PhotoEnhance이 선택되었습니다. PhotoEnhance를 선택하면 사진 속의 개체 위치를 분석하는 동안 이미지 데이터가 처리됩니다. 회전, 배율 또는 사진 이동 등으로 이미지를 조정하여 사진 속 개체를 이동한 경우, 인쇄 이미지의 색상이 원래 색상과 다를 수 있습니다. 또한, 여백 없는 인쇄와 여백 있는 인쇄 간에는 개체의 위치가 약간씩 달라지기 때문에 일부 색상이 다를 수 있습니다. | 이러한 문제를 피하려면 PhotoEnhance 이외의 다른 설정을 선택하십시오.
열려 있는 QLD 파일(Windows) 또는 QLD2 파일(Macintosh)이 이전 버전의 EPSON Easy Photo Print에 저장되었습니다. |
적목 현상 보정(자동)을 선택할 경우 일부 이미지에서 선택되지 않은 영역이 보정될 수 있습니다. | 인쇄 수정 대화 상자에서 적목 현상 보정(자동)을 선택 해제하고 적목 현상 보정(수동)을 선택합니다. 그런 다음 마우스로 적목 위치를 눌러 선택합니다.
참고: 일부 용지 유형에서는 PhotoEnhance가 자동으로 선택됩니다. PhotoEnhance 이외의 다른 모드로 인쇄하려면, PRINT Image Matching 또는 없음으로 설정을 변경하십시오.

[맨위로]