故障排除

# 打印问题

当打印照片在选择照片窗口显示为纵向时，图像的顶部和底部被剪切。
原因 | 解决方法
在版面与打印窗口中，放大照片。如果想尝试适合版面且无边距（无缝），保持相同的方向，剪切照片的顶部和底部。 | 要避免此问题，选择下面的一个操作进行： 设置放大比率到100%。 在旋转设置中水平旋转照片。（照片将被水平的打印。 有关详细信息，请参见调整位置和照片尺寸。

丢失一部分图像（顶部和底部或左侧和右侧）。
原因 | 解决方法
在版面与打印窗口中，放大照片。 | 设置放大比率到100%。 有关尺寸设置的详细信息，请参见调整位置和照片尺寸。

使用您的设置不能打印。
原因
如果使用非爱普生产品的打印机，或不支持EPSON Easy Photo Print模块的打印机，不能正常打印图像。

当在无边距版面打印时，照片的顶部和底部被剪切。
原因 | 解决方法
在无边距打印中，在图像调整到指定的打印尺寸之后，图像在各边都放大了几毫米。但是，超出打印纸尺寸的部分不打印。 | 在版面与打印窗口，进行并预览无边距设置。

即使使用安装了自动卷纸切纸器的打印机，也不能出现自动切纸。
原因 | 解决方法
在版面与打印窗口中，没有选择卷纸。 | 因为自动切纸功能只应用于卷纸，当选择普通打印纸时不显示。仅有Windows支持卷纸。
在打印机驱动程序设置中，没有设置自动卷纸切纸器。 | 如果安装了自动卷纸切纸器，需要进行设置来告知安装的打印机驱动程序。否则，不能使用此自动切纸功能。有关在打印机驱动程序中进行设置的详细信息，参见打印机的文档资料。

在打印之后，在卷纸边缘有白色的边距。
原因 | 解决方法
在选择打印纸窗口，选择了错误的卷纸尺寸。 | 如果选择的卷纸比打印数据窄，在边缘出现白色边距。选择正确的打印纸尺寸。

全真数码影像技术（PRINT Image Matching）不能应用于一些照片的打印。
原因
PRINT Image Matching设置仅应用于带有PRINT Image Matching信息的照片。

图像色彩过度不匀均。
原因 | 解决方法
如果从打印修正对话框中您正使用PhotoEnhance设置打印，您的打印输出上的照片可能会出现不自然的色彩过度，即散焦。 | 除PhotoEnhance之外，选择一个设置可能会减少不自然的色彩过度。

打印图像的颜色不正确。
原因 | 解决方法
选择PhotoEnhance。 当分析在图像中目标的位置时，用PhotoEnhance对图像数据进行处理。如果您使用旋转，放大或移动 照片，那么打印图像的颜色可能与原稿不同。同样，无边距打印和边距打印也会有一些颜色不同，因为图像的位置也相对有一些变化。 | 除PhotoEnhance之外，选择一个设置避免这个错误。
您打开的QLD文件(Windows)或QLD2文件(Macintosh)是保存在旧版本EPSON Easy Photo Print中的文件。 |
如果选择防红眼(自动)，有些图片的区域可能意外修改。 | 在打印校正对话框，删除选择的防红眼(自动)然后选择防红眼(手动)。然后点击选择红眼的位置。
注意： PhotoEnhance设置会自动被一些打印纸类型选择。如果要用除PhotoEnhance之外的方式打印，请改变设置到PRINT Image Matching或无。

[顶部]