사용자 정의 복사 대화 상자

# 사용자 정의 복사 설정

> 설정을 지정하는 방법

사용자 정의 복사 대화 상자에서 스캔한 이미지를 세밀하게 조정하여 최고의 스캔 품질을 얻을 수 있습니다. Copy Utility 대화 상자에서 사용자 정의 복사를 누릅니다. 사용자 정의 복사 대화 상자가 나타납니다.

| 참고:

- 사용자 정의 복사 대화 상자에서 설정을 하기 전에 원본 형식, 출력 용지, 복사 크기 및 조정 설정이 지정되었는지 확인하십시오.

- 사용자 정의 복사 대화 상자를 닫으면 해당 대화 상자에서 지정한 모든 설정이 취소된다는 점에 유의하십시오.

- 자동 문서 공급장치(옵션) 또는 다기능 사진 공급 장치(옵션)를 사용하는 경우에는, 사용자 정의 복사 대화 상자를 이용할 수 없습니다.

1 | 이미지 스캔을 시작합니다.
2 | 트리밍 프레임 모양 비율을 복사 크기와 같게 합니다.
3 | 현재의 트리밍을 기본값으로 재설정 합니다.
4 | 이미지를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90도 회전시킵니다.
5 | 선택된 이미지를 미러 이미지로 변환시킵니다.
6 | 이미지를 확대/축소합니다.
7 | 설정할 이미지를 선택합니다.
8 | 스캔한 이미지를 표시합니다. 복사를 원하는 이미지의 하단에 있는 확인란을 선택하십시오. 축소한 이미지에서, 파랗게 지정된 이미지의 설정을 할 수 있습니다. 확대된 이미지에서, 복사된 영역을 지정할 수 있습니다.
9 | Copy Utility 대화 상자의 설정을 표시합니다.
10 | 슬라이더를 좌우로 움직여 명도를 조절할 수 있습니다.
11 | 슬라이더를 좌우로 움직여서 이미지의 밝은 부분과 어두운 부분 사이의 명암 대비 차이를 조정합니다. 대비는 원본 형식으로 사진, 네가티브 필름 또는 포지티브 필름이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
12 | 명도와 대비의 설정값을 초기화합니다.
13 | 인쇄 미리보기 창을 나타나게 하거나 숨깁니다.
14 | 이미지 복사를 시작합니다.
15 | /버튼을 사용하거나 직접 숫자를 입력하여 원하는 복사 매수를 설정합니다.
16 | 사용자 정의 복사 대화 상자를 닫고 Copy Utility 대화상자로 돌아갑니다.

## 설정을 지정하는 방법

| 스캔 버튼을 누릅니다. 미리 보기 이미지가 나타납니다.

> 미리 보기 이미지가 썸네일 보기로 나타납니다. 이미지를 확대된 상태로 보려면, 이전 또는 다음 버튼을 눌러 이미지를 선택한 다음, 확대 또는 축소 버튼()을 누르십시오. 확대 또는 축소 버튼()을 다시 누르면 썸네일 보기로 돌아갑니다.

|  | 참고:

복사가 진행되는 동안에는 스캐너에 놓여있는 문서를 제거하지 마십시오.

| 인쇄할 이미지의 확인란을 선택합니다.

| 이미지를 조정하려면 해당 버튼을 누르십시오.

버튼 | 설명
트리밍 프레임 모양 비율 잠금/잠금 해제 버튼 | 현재 자르기 프레임을 초기화하려면 이 버튼을 누릅니다.
회전 버튼 | 이미지를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90도 회전하려면 이 버튼을 누릅니다.
미러 이미지 만들기 버튼 | 선택한 이미지를 거울에 비친 이미지처럼 변경하려면 이 버튼을 누릅니다.

| 슬라이더를 사용하여 명도와 대비를 조정합니다. 색을 기본값으로 재설정하려면 초기화 버튼을 누릅니다.

| 용지 크기와 동일한 가로세로 비를 유지하면서 인쇄하거나 여백을 만들지 않으려는 경우 트리밍 프레임 모양 비율 잠금/잠금 해제 확인란을 선택하십시오.

| 인쇄 미리보기 버튼을 누릅니다. 인쇄 미리 보기 이미지가 나타납니다. 이미지를 다시 조정하려면 3∼6단계를 반복하십시오.

| / 버튼을 사용하여 복사 매수를 지정하거나 복사 매수 상자에 숫자를 입력합니다.

| 복사 버튼을 눌러 인쇄를 시작합니다.

> 인쇄를 정지하려면 인쇄 중에 나타나는 대화 상자에서 취소를 누르십시오.

[맨위로]