Диалоговое окно Программа копирования (Copy Utility)

# Приступая к работе

> Шаг 1. Подключение сканера и принтера
> Шаг 2. Выбор имени сканера и принтера
> Шаг 3. Выбор типа источника
> Шаг 4. Выбор типа носителя
> Шаг 5. Выбор размера копии
> Шаг 6. Выбор параметров сканирования
> Шаг 7. Выбор настроек регулировки цветов
> Шаг 8. Задание числа копий
> Шаг 9. Запуск копирования

В этом разделе описывается базовая процедура выполнения копирования в диалоговом окне Программа копирования (Copy Utility).

| Примечание:

Перед выполнением следующих шагов следует настроить сканер и принтер.

## Шаг 1. Подключение сканера и принтера

Подключите сканер и принтер. Положите оригинал в сканер, затем загрузите бумагу в принтер. Подробнее о помещении оригинала или загрузке бумаги - в документации по сканеру либо принтеру.

[К началу]

## Шаг 2. Выбор имени сканера и принтера

Выберите имя нужного сканера и принтера из соответствующих перечней в диалоговом окне Программа копирования (Copy Utility).

| Примечание для пользователей устройств "все-в-одном":

Обязательно выбирайте одну и ту же модель из перечней сканеров и принтеров.

[К началу]

## Шаг 3. Выбор типа источника

| Щелкните текущий тип источника в поле 1 Тип источника (Source Type). Раскроется диалоговое окно Выбор типа источника (Select Source Type). Подробнее об этом диалоговом окне - в разделе Настройка типа источника.

| Выберите тип источника, затем щелкните OK. Заданный тип появится в диалоговом окне Программа копирования (Copy Utility).

[К началу]

## Шаг 4. Выбор типа носителя

| Щелкните текущий тип носителя в поле 2 Бумага (Output P aper). Раскроется диалоговое окно Бумага (Output Paper). Подробнее об этом диалоговом окне - в разделе Настройка параметра выходной бумаги.

| Выберите тип носителя, затем щелкните OK. Заданный тип появится в диалоговом окне Программа копирования (Copy Utility).

| Примечание:

Если в диалоговом окне Бумага (Output Paper) отсутствует нужный тип носителя, его можно добавить по кнопке Добавить (Add). Подробнее об этом - в разделе Добавление параметра типа носителя оригинала.

[К началу]

## Шаг 5. Выбор размера копии

| Щелкните текущий размер копии в поле 3 Размер копии (C opy Size). Раскроется диалоговое окно Выбор размера копии (Select Copy Size). Подробнее об этом диалоговом окне - в разделе Настройка размера копии.

| Выберите размер копии, затем щелкните OK. Заданное значение размера появится в диалоговом окне Программа копирования (Copy Utility).

| Примечание:

Если в качестве типа источника выбран Цветной документ (C olor Document) или Ч/Б (Black & White Document), коэффициент увеличения или уменьшения можно задавать вручную. Используйте для этого кнопки либо введите значение, затем щелкните OK. Подробнее об этом - в разделе Задание коэффициента увеличения/уменьшения вручную.

[К началу]

## Шаг 6. Выбор параметров сканирования

Задайте параметры сканирования с помощью флажков Восстановление цвета (Color Restoration), Удаление дефектов (Dust Removal) и Улучшение качества текста (Text Enhancement) в верхней правой части диалогового окна. Подробнее об этом - в разделе Параметры сканирования.

| Примечание:

Доступные параметры сканирования зависят от выбранного типа источника. Подробнее об этом - в разделе Параметры сканирования.

[К началу]

## Шаг 7. Выбор настроек регулировки цветов

Настройте параметры Яркость (Brightness) и Контрастность (Contrast) с помощью ползунков.
Подробнее об этом - в разделе Настройки регулировки цветов.

| Примечание:

- Дополнительные настройки можно проводить в диалоговом окне Настройка (Custom Copy), щелкнув кнопку Настройка (Custom Copy). Подробнее об этом - в разделе Параметры пользовательского режима копирования.

- При использовании автоматического податчика документов (приобретается отдельно) или податчика пачек фотографий (приобретается отдельно) кнопка Настройка (Custom Copy) недоступна.

[К началу]

## Шаг 8. Задание числа копий

Используйте кнопки для изменения числа копий либо введите нужное число с клавиатуры.

[К началу]

## Шаг 9. Запуск копирования

Щелкните кнопку Копировать (Copy) для запуска копирования.
Чтобы остановить копирование, щелкните Отмена (Cancel) в диалоговом окне, которое раскроется при печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая