기타 정보

# EPSON Custom Print 사양

> 지원되는 이미지 파일

## 지원되는 이미지 파일

이미지 형식: | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif2.21 DCF2.0) TIFF (Standard non-compressed TIFF 파일만 해당) BMP (Windows용: 16비트 또는 32비트 RLE 형식으로 압축된 이미지 제외 (Topdown 형식 또는 OS2 형식 제외).) PICT (Macintosh용, 72 dpi만 해당) QAD: (Easy Photo Print용 인쇄 설정 데이터)
인식 가능한 이미지 크기: | 1350 메가 픽셀 (한쪽은 40,000 픽셀 이하여야 함)* 참고: 이 소프트웨어는 가로/세로비가 1:79 또는 79:1 보다 큰 비율의 이미지는 인식할 수 없습니다.
회전 가능한 이미지 크기: | Macintosh: 32,767 픽셀 이하 (인식 가능한 최대 이미지 크기와 동일) 약 13.5 메가 픽셀 이하
저장 형식: | JPEG (quality fixed, JFIF(Ycc) 또는 Exif) (한쪽은 65,500 픽셀 이하여야 함) TIFF BMP
My Selection 필드에 등록할 수 있는 이미지 파일 수: | 999 파일 참고: 메모리와 하드디스크 크기에 따라 이 파일 수는 다를 수 있습니다.
DPOF 호환 기능: | DPOF 버전 1.10의 기능들을 지원합니다.

| * 다양한 소스로 부터(예를들어 디지털 카메라, TWAIN 소스, 스티칭 등) 이미지를 불러올 수 있습니다.

[맨 위로]