사용 방법

# Custom Print에 등록하여 인쇄

자주 사용하는 설정을 Custom Print에 미리 등록할 경우, Custom Print 버튼을 눌러서 간단히 사진을 인쇄할 수 있습니다. 이 절에서는 설정을 등록하고 인쇄하는 방법을 설명합니다.

| Select Paper 창에서, 적당한 설정을 합니다. 선택된 프린터, 급지 장치, 용지 크기, 용지 종류, 인쇄 모드가 Custom Print 설정으로 등록됩니다. 용지 선택 창에 대한 자세한 내용은 사진 선택 창을 참조하십시오.

| 레이아웃 및 인쇄 버튼을 누르고 적당한 설정을 합니다.

> 여기서 한 설정이 Custom Print 설정으로 저장됩니다.

> 또한, 레이아웃 및 인쇄 창의 레이아웃 설정, 지정된 P.I.F 프레임, 테두리 밖의 이미지 설정, 자동 절단 설정이 Custom Print 설정으로 등록됩니다. 레이아웃 및 인쇄 창의 항목 설정에 대한 자세한 내용은 레이아웃 및 인쇄 창을 참조하십시오.

| Custom Print 설정 옆의 등록 버튼을 누릅니다.

| Custom Print 설정 창이 나타납니다. 설정을 확인하고 등록할 버튼을 선택, A 또는 B를 선택한 다음, 등록 버튼을 누릅니다. 2가지의 설정을 등록할 수 있습니다.

|  | 참고

바탕 화면에 바로 가기 아이콘 만들기 확인란을 선택한 경우, EPSON Custom Print의 바로가기 아이콘이 만들어집니다. 사진을 아이콘으로 드래그하면 EPSON Custom Print가 시작됩니다. Windows 98의 경우에는 사용할 수 없습니다.

| 닫기 버튼을 누릅니다.

| 인쇄할 사진을 선택합니다. 설정을 저장한 Custom Print 버튼이 활성화됩니다.

> Custom Print 버튼 위에 커서를 올려 놓으면, 설정 정보가 표시됩니다. 사진 선택 방법에 대한 자세한 내용은 1단계. 사진 선택하기를 참조하십시오.

| 활성화된 Custom Print 버튼을 누릅니다. EPSON Custom Print가 시작되고 바로 인쇄합니다.

> 인쇄를 취소하려면, 인쇄 중에 나타나는 창에서 취소 버튼을 누릅니다.

|  | 참고

Custom Print 설정을 등록할 경우, EPSON File Manager의 Custom Print 버튼도 사용할 수 있습니다.

[맨 위로]