Copy Utility 对话框

# 复制设置

> 来源类型设置
> 输出打印纸设置
> 复制尺寸设置
> 扫描设置
> 色彩调整设置

应用适当的复制设置可以得到最好的结果。

## 来源类型设置

在选择的来源类型对话框中改变来源类型。

1 | 从列表中选择来源类型。
2 | 保存改变的来源类型，然后关闭选择来源对话框。
3 | 关闭选择的来源，不改变任何设置。

| 从列表中选择所需的来源类型。

| 点击[确定]关闭选择来源类型对话框。

[顶部]

## 输出打印纸设置

在选择输出打印纸对话框中更改介质类型（类型和尺寸）。

| 注意:

根据打印机型号，选择输出打印纸对话框也许不能显示。既然这样，请从打印机驱动设置对话框中选择打印纸尺寸和介质类型。更详细的信息，请参考打印机的文档。

1 | 从列表中选择介质类型（类型和尺寸）。根据打印机型号，列表中的介质类型是不同的。
2 | 从列表中删除选择的初始的介质类型。
3 | 在列表中增加初始介质类型。要增加介质类型打印纸设置，请查看增加初始介质类型设置。
4 | 保存介质类型设置的改变，然后关闭选择输出打印纸设置对话框。
5 | 关闭选择输出打印纸设置对话框。

| 从列表中选择需要的介质类型。

> 如果您不能在列表中找到您需要的介质类型，您可以增加初始介质类型设置。详细的信息请查看增加初始介质类型设置。

| 点击[确定]关闭选择输出打印纸对话框。

### 增加初始介质类型设置

如果您不能从选择输出打印纸对话框中找到您需要的介质类型设置，您可以增加初始介质类型设置。

| 在2 输出打印纸中点击当前选择的介质类型，显示选择输出打印纸对话框。

| 点击增加。

| 在增加打印纸对话框，指定打印纸尺寸和打印纸介质，然后点击确定。

> 设置被增加到选择输出打印纸对话框。

[顶部]

## 复制尺寸设置

在选择复制尺寸对话框更改复制尺寸设置。

### 在文档模式中选择复制尺寸

当选择彩色文档或黑白文档作为来源类型时，将显示以下对话框。

1 | 显示打印纸尺寸的复制尺寸和比例。
2 | 使用 按钮设置复制尺寸或者在方框中输入数字。
3 | 保存复制尺寸的改变，然后关闭复制尺寸设置对话框。
4 | 关闭选择复制尺寸设置对话框，不改变任何设置。

| 从列表中选择需要的复制尺寸。

| 点击[确定]关闭选择复制尺寸对话框。

#### 手动更改缩放比例

| 在来源类型设置对话框中，选择彩色文档或黑白文档作为来源类型。

| 选择用户自定义比例作为复制尺寸。

| 使用 按钮或输入数字改变比率。

### 在照片/胶片模式中选择复制尺寸

当选择照片，正片或负片作为来源类型，将显示以下对话框。

1 | 显示复制尺寸。
2 | 保存复制尺寸设置的改变，然后关闭选择复制尺寸对话框。
3 | 关闭选择复制尺寸设置对话框，不改变任何设置。

| 从列表中选择需要的复制尺寸。

| 点击[确定]按钮，关闭选择复制尺寸对话框。

[顶部]

## 扫描设置

在 Copy Utility 对话框手动修改扫描设置。以下设置将应用于所有图像的复制。

项目 | 描述
色彩翻新 | 把很久以前已经褪色的或暴露在阳光下已经褪色的旧图片或胶片恢复为原来的色彩。
去除灰尘 | 扫描图像时自动删除胶片上的灰尘。可是，会增加扫描时间。
增强文本 | 当扫描文档时，锐化艺术线条。

| 注意:

- 只有在 Copy Utility 对话框选择照片,负片或正片作为来源类型时，色彩翻新才能有效。

- 只有在 Copy Utility 对话框选择负片或正片作为来源类型时，去除灰尘才能有效。

- 根据您扫描仪的类型，色彩翻新和去除灰尘可能无效。

- 只有在 Copy Utility 对话框选择黑白文档或彩色文档作为来源类型时，增强文本一直作为默认选项。

[顶部]

## 色彩调整设置

在 Copy Utility 对话框和自定义复制对话框中手动修改彩色调整设置。
在 Copy Utility 对话框以下设置将应用于所有图片的复制。
在自定义复制对话框，以下设置将独立地应用于每个裁切框，并且您可以在预览窗口预览图像。

项目 | 描述
亮度 | 如果您选择亮度，图像将变得更亮。此设置调整所有图片，不影响对比度设置。
对比度 | 您可以在图像亮的部分和暗的部分调整不同的对比度。

| 注意:

只有在 Copy Utility 对话框中，当您选择照片,负片或正片作为来源类型时，您才可以调整对比度。

[顶部]

前一页