Problemen oplossen

# Problemen bij het afdrukken

De boven- en onderkant vallen van de foto bij het afdrukken van een foto die staand wordt weergegeven in het venster Foto's selecteren
Oorzaak | Oplossingen
In het venster Opmaken en afdrukken wordt de foto vergroot. Als u de foto wilt aanpassen aan de lay-out zonder marges (bijsnijden) en met behoud van dezelfde afdrukstand, worden de boven- en onderkant van de foto afgesneden. | U kunt dit probleem voorkomen op een van deze manieren: - Zet de vergroting op 100%. - Draai de foto horizontaal. (De foto wordt horizontaal afgedrukt.) Zie Positie en formaat van foto's aanpassen voor meer informatie.

Sommige delen van de afbeelding (boven en onder of links en rechts) zijn verloren gegaan.
Oorzaak | Oplossingen
In het venster Opmaken en afdrukken wordt de foto vergroot. | - Zet de vergroting op 100%. Zie Positie en formaat van foto's aanpassen voor meer informatie over het formaat.

Er wordt niet afgedrukt met de opgegeven instellingen
Oorzaak
Als u een andere printer gebruikt dan een printer van EPSON of een printer zonder ondersteuning voor EPSON Easy Print Module, bestaat de mogelijkheid dat afbeeldingen niet goed worden afgedrukt.

De boven- en onderkant vallen van de foto bij het afdrukken met een randloze lay-out.
Oorzaak | Oplossingen
Bij het randloos afdrukken wordt de afbeelding rondom enkele millimeters vergroot (na het bijsnijden tot het opgegeven afdrukformaat). Dit houdt in dat het deel dat buiten het papierformaat valt, niet wordt afgedrukt. | Controleer in het venster Opmaken en afdrukken de instelling die u hebt opgegeven bij Afbeelding buiten rand.

Automatisch afsnijden wordt niet weergegeven, hoewel u een printer gebruikt waarop een automatisch snijmechanisme voor rolpapier is gemonteerd.
Oorzaak | Oplossingen
In het venster Opmaken en afdrukken is geen rolpapier geselecteerd. | Omdat de functie Automatisch afsnijden alleen werkt voor rolpapier, wordt deze functie niet weergegeven wanneer u losse vellen gebruikt. Rolpapier wordt alleen ondersteund in Windows.
In de printerdriver is het automatische snijmechanisme niet ingesteld. | Als u het automatische snijmechanisme voor rolpapier hebt geïnstalleerd, moet u de juiste instellingen opgeven zodat de printerdriver hiervan op de hoogte is. Anders kan de functie Automatisch afsnijden niet worden gebruikt. Zie de documentatie van de printer voor meer informatie over het instellen van de printerdriver.

Na het afdrukken is er een witte rand te zien op het rolpapier.
Oorzaak | Oplossingen
In het venster Papier selecteren is het verkeerde formaat rolpapier geselecteerd. | Als u rolpapier selecteert dat smaller is dan de gegevens die u afdrukt, krijgt u witte randen te zien. Selecteer het juiste papierformaat.

PRINT Image Matching is niet toegepast op enkele van de afgedrukte foto's.
Oorzaak
Het selectievakje PRINT Image Matching is alleen van toepassing op foto's met bijbehorende PRINT Image Matching-gegevens.

Er is een vreemd verloop te zien.
Oorzaak | Oplossingen
Als u afdrukt met de instellingen bij PhotoEnhance van het venster Afdruk corrigeren, kan in uw afdruk een onnatuurlijk kleurverloop te zien zijn in delen van de foto die niet helemaal scherp zijn. | Met een andere instelling dan PhotoEnhance wordt het onnatuurlijke kleurverloop misschien verminderd.

De kleuren van de afgedrukte afbeelding kloppen niet.
Oorzaak | Oplossingen
PhotoEnhance is geselecteerd. Met PhotoEnhance wordt voor de verwerking van de afbeeldingsgegevens gekeken naar de positie van de objecten op de foto. Als u de objecten verplaatst door de afbeelding aan te passen met Draaien, Vergroten/verkleinen of Foto verplaatsen, kunnen de kleuren van de afdruk afwijken van die van het origineel. Ook kan er enig kleurverschil te zien zijn tussen een randloze afdruk en een afdruk met randen. Dit komt doordat de objecten een iets andere positie hebben. | Gebruik een andere instelling dan PhotoEnhance om dit probleem te vermijden.
Het door u geopende QLD-bestand (Windows) of QLD2-bestand (Macintosh) is opgeslagen in een oudere versie van EPSON Easy Photo Print. |
Opmerking: PhotoEnhance wordt automatisch geselecteerd voor bepaalde afdrukmaterialen. Als u wilt afdrukken in een andere modus dan PhotoEnhance, zet u deze instelling op PRINT Image Matching of Geen.

[Boven]