自訂複印對話框

# 自訂複印設定

> 如何進行設定

〝自訂複印〞對話框可讓您對掃描影像進行細項複印設定。在〝Copy Utility〞對話框中，按下『自訂複印』鍵。出現〝自訂複印〞對話框。

| 附註：

- 在〝自訂複印〞對話框中進行設定之前，請確定已指定了〝原稿類型〞、〝輸出紙張〞、〝複印尺寸〞、和色彩校正設定。

- 注意！若您關閉〝自訂複印〞對話框，在對話框中指定的所有設定和掃描影像都將被取消。

- 當使用了自動進紙器 (選購品) 和自動相片進紙器 (選購品) 時，便無法使用〝自訂複印〞對話框。

1 | 開始掃描影像。
2 | 保持裁切框的長寬比與複印尺寸相同。
3 | 將目前裁切框重置為預設值。
4 | 以順時針或逆時針 90 度的方式旋轉影像。
5 | 將選定影像變成其水平反轉影像。
6 | 顯示放大或縮小的影像。
7 | 選擇一個要進行設定的影像。
8 | 顯示掃描影像。 點選您想要複印影像下方的檢查盒。 在縮小檢視中，您可以在有藍框的影像中進行設定。 在放大檢視中，您可以指定要複印的區域。
9 | 顯示在〝Copy Utility〞對話框中的設定。
10 | 將調整桿向左或向右移動，調整影像的亮度。
11 | 將調整桿向左或向右移動，調整影像亮部和暗部之間的對比差異。此選項只有當選擇了〝相片〞、〝負片〞或〝正片〞作為〝原稿類型〞時才會出現。
12 | 將〝亮度〞和〝對比〞設定回復成預設值。
13 | 顯示或隱藏列印預視視窗。
14 | 開始複印影像。
15 | 使用『 』鍵或在此欄位中輸入數值來指定複印數量。
16 | 關閉〝自訂複印〞對話框，並回到〝Copy Utility〞對話框。

## 如何進行設定

| 按下『掃描』鍵，預視影像。

> 出現〝掃描設定〞對話框。關於掃描設定的詳細說明，請參考掃描設定。

> 掃描影像會出現在縮小檢視中。若您要在放大檢視中查看此影像，請按下『 放大 / 縮小』鍵。再按下『 放大 / 縮小』鍵則會回到縮小檢視。

|  | 附註：

複印尚末完成之前，請勿取出在掃描器中的原稿。

| 按下『 上一張』或『 下一張』鍵，選擇要進行設定的影像。

> 選定的影像會有藍框。
> 若您不想指定複印範圍，請直接進行步驟 4。

| 指定複印範圍和方向。

> 按下『 放大 / 縮小』鍵。建立裁切框。當滑鼠游標變成雙箭頭時，您可以變更框架大小。當滑鼠游標變成十字型時，您可以移動框架。

> 按下適當的按鍵來調整影像：

按鍵 | 說明
『原比例』鍵 | 按下此鍵，保持裁切框的長寬比與複印尺寸相同。
『重置』鍵 | 按下此鍵，將目前裁切框重置為預設值。
『旋轉』鍵 | 按下此鍵，以順時針或逆時針 90 度的方式旋轉影像。
『水平反轉』鍵 | 按下此鍵，將選定影像變成其水平反轉影像。

| 使用調整桿調整〝亮度〞和〝對比〞。 若要將色彩重置為預設值，請按下『重置』鍵。

| 再按下『 放大 / 縮小』鍵回到縮小檢視，並選擇您要複印的影像。

> 當您掃描影像時，已選取了全部影像。請取消勾選您不想要複印影像的檢查盒。

| 使用『 』鍵或在〝複印份數〞欄位中輸入數值來指定複印數量。

| 按下『複印』鍵，開始列印。

> 若要取消列印，請在列印時出現的對話框中，按下『取消』鍵。

[最前面]