自定义复制对话框

# 自定义复制设置

> 如何进行设置

自定义复制对话框使您能够为扫描的图像进行详细地复制设置。请点击 Copy Utility 对话框中的自定义复制按钮。显示自定义复制对话框。

| 注意:

- 在自定义复制对话框中进行设定之前，请确认已指定了来源类型,输出打印纸，复制尺寸，色彩调整。

- 请注意如果您关闭自定义复制对话框，所有在此对话框中指定的设置和扫描的图像将被取消。

- 当使用自动文稿进纸器(选购品)或吸入式照片扫描适配器(选购品)时，不能使用自定义复制对话框。

1 | 开始扫描图像。
2 | 保持裁切框的长宽比率与复制尺寸相同。
3 | 重置当前的裁切框为缺省值。
4 | 顺时针或逆时针旋转图像90度。
5 | 改变所选图像为它的水平翻转图像。
6 | 显示放大或缩小图像。
7 | 选择一个图像进行设置。
8 | 显示扫描的图像。 在您想复制的图像下边勾选复选框。 在缩小的视图中，您能够对有蓝色框的图像上进行设置。 在扩大的视图中，您能够指定复制区域。
9 | 在 Copy Utility 对话框中显示设置。
10 | 通过向左或向右移动滚动条来调节图像的亮度。
11 | 通过向左或向右移动滚动条来调整图形的亮，暗部分的不同差异。仅当来源类型选为照片，负片或正片时，该选项可用。
12 | 重置亮度和对比度设置为缺省值。
13 | 显示或隐藏打印预览窗口。
14 | 开始复制图像。
15 | 使用 按钮指定复制数量或在对话框中输入数字。
16 | 关闭自定义复制设置对话框并且返回 Copy Utility 对话框。

## 如何进行设置

| 点击扫描按钮预览图像。

> 显示扫描设置对话框。关于扫描设置的详情，请参见扫描设置。

> 在缩小的视图中显示扫描图像。如果您想在扩大的视图中看它，请点击 缩放按钮。再次点击 缩放按钮将返回缩小的视图。

|  | 注意:

不要从您的扫描仪中移除初始文档直到复制完成。

| 通过点击 上一个或 下一个按钮对所选图像进行设置。

> 所选图像有蓝框。
> 如果您不需要指定复制区域，请跳到第4步。

| 指定复制区域和方向。

> 点击 缩放按钮。裁切框被创建。当鼠标变为双重箭头时，您能够改变边框尺寸。当鼠标变为交叉十字时，您能够移动边框。

> 点击适当的按钮调整图像:

按钮 | 描述
保持比率按钮 | 点击该按钮保持裁切框的长宽比率与复制尺寸相同。
重置按钮 | 点击该按钮重置当前裁切框为缺省值。
旋转按钮 | 点击该按钮顺时针或逆时针旋转图像90度。
翻转按钮 | 点击该按钮改变所选图像为它的水平翻转图像。

| 使用滚动条调节亮度和对比度。 重置色彩为缺省值，点击重置按钮。

| 再次点击 缩放缩小视图并且选择您想复制的图像。

> 当您扫描图像时,所有的图像都被选择。清除您不想复制的图像的复选框。

| 使用 按钮指定复制数量，或输入数字在复制对话框中。

| 点击复制按钮开始打印。

> 要停止打印，请点击显示的对话框中的取消。

[顶部]