Copy Utility 对话框

# 入门

> 步骤 1. 连接您的扫描仪和打印机
> 步骤 2. 选择您的扫描仪和打印机的名称
> 步骤 3. 选择来源类型
> 步骤 4. 选择介质类型
> 步骤 5. 请选择复制尺寸
> 步骤 6. 选择扫描设置
> 步骤 7. 自定义色彩调整设置
> 步骤 8. 指定复制份数
> 步骤 9. 开始复制

本章节解释 Copy Utility 对话框进行复制的基本过程。

| 注意:

在您执行以下步骤之前，您必须安装扫描仪和打印机。

## 步骤 1.连接您的扫描仪和打印机

连接您的扫描仪和打印机。在扫描仪上放置初始文档，然后在打印机中装入打印纸。更详细的放置初始文档和装入打印纸的信息，请参考扫描仪和打印机的文档。

[顶部]

## 步骤 2. 选择您的扫描仪和打印机的名称

在 Copy Utility 对话框的扫描仪和打印机列表中分别选择您的扫描仪和打印机。

| 对于一体机用户的注意事项:

请确认从扫描仪和打印机列表中选择相同的机型。

[顶部]

## 步骤 3. 选择来源类型

| 在1 来源类型中点击当前选择的来源类型。 显示选择来源类型对话框。关于对话框更详细的信息，请参考来源类型设置。

| 选择来源类型，然后点击确定。 选择的来源类型显示在 Copy Utility 对话框中。

[顶部]

## 步骤 4. 选择介质类型

| 在2 输出打印纸中点击当前选择的介质类型。 显示输出打印纸对话框。更详细的信息请查看输出打印纸设置。

| 选择介质类型，然后点击确认。 选择的介质类型将显示在 Copy Utility 对话框中。

| 注意:

如果在输出打印纸对话框中您不能找到想要的介质类型设置，通过点击增加可以增加介质类型设置。更详细的信息请查看增加初始介质类型设置。

[顶部]

## 步骤 5. 请选择复制尺寸

| 在3 复制尺寸点击当前选择的复制尺寸。 显示选择的复制尺寸对话框。更详细的信息请查看复制尺寸设置。

| 选择复制尺寸，然后点击确定。 选择的复制尺寸显示在 Copy Utility 对话框。

| 注意:

如果您选择彩色文档或黑白文档作为来源类型，您可以手动设置缩放比例。使用按钮输入数值，然后按确定按钮。更详细的信息请查看手动更改缩放比例。

[顶部]

## 步骤 6. 选择扫描设置

通过使用在对话框右上角的色彩翻新，去除灰尘和增强文本复选框选择扫描设置。更详细的信息请查看扫描设置。

| 注意:

您所使用的扫描仪的设置取决于您选择的来源类型,更详细的信息请查看扫描设置。

[顶部]

## 步骤 7. 自定义色彩调整设置

通过使用滚动条调整亮度和对比度设置。
更详细的信息请查看色彩调整设置。

| 注意:

- 通过点击自定义复制按钮，您可以在自定义对话框中进行附加设置。更详细的信息请查看自定义复制设置。

- 当使用自动文稿送纸器（选购品）或吸入式照片扫描适配器（选购品）时，自定义复制按钮不可用。

[顶部]

## 步骤 8. 指定复制份数

使用按钮改变数值，或者使用数字按钮输入数值。

[顶部]

## 步骤 9. 开始复制

点击复制按钮开始复制。
要停止复制，请在打印时显示的对话框中点击取消。

[顶部]

前一页 | 下一页