기본 작동법 / 레이아웃 및 인쇄 설정 창

# 레이아웃 및 인쇄 창 - 인쇄 수정 창

레이아웃 및 인쇄 창에서 향상 버튼을 눌러 인쇄 수정 창을 표시합니다.

이 절에서는 사진 인쇄 시 적용되는 자동 보정 설정 방법에 대해 설명합니다. 설정에 관한 자세한 내용은 사진 수정하기을 참조하십시오.

| 참고

인쇄 수정 창을 닫을 경우, 수정 사항은 레이아웃 및 인쇄 창의 미리보기 이미지에 반영되지 않고 출력물에 직접 반영됩니다. 보정 결과는 출력물에서 확인해 보십시오.

다음 표에서는 인쇄 수정 창의 항목을 설명합니다.

1 | 창에 맞춤 | 미리보기 영역에서 전체 이미지를 봅니다.
2 | 도움말 | 현재 표시된 화면에 대한 도움말 정보를 봅니다.
3 | 자동 보정 | PhotoEnhance | PhotoEnhance는 문서에서 이미지의 인쇄 품질을 자동으로 향상시키는 EPSON의 고유 기술입니니다. PhotoEnhance는 16,770,000 컬러 (24비트) 정보를 가진 사진에 가장 효율적으로 작동됩니다. 256 컬러같이 색상 정보가 적은 사진에서는 효율적으로 작동되지 않습니다.
PRINT Image Matching | 권장 사항을 눌러 이미지 형식, 선택 프린터, 용지 종류에 가장 적합한 응용 프로그램(PRINT Image Matching, Exif Print, PhotoEnhance)을 선택합니다. 이미지에 PRINT Image Matching 정보가 있는 경우 PRINT Image Matching 확인란이 나타납니다. Exif Print 및 PRINT Image Matching에 대한 자세한 내용은 Exif Print and PRINT Image Matching을 참조하십시오. .
없음 | 모든 필터를 제거하고 이미지를 원래 상태로 되돌립니다.
4 | 장면 보정* | 표준 | 보통 사진 상태로 표현합니다.
풍경 | 풍경 사진에 파랑 그리고 녹색 컬러 색상을 향상시킵니다.
인물 | 인물 사진에 얼굴 색상을 향상시킵니다.
야경** | 밝은 장소에 밝기를 더 두드러지게 조정합니다.
5 | 장면 보정 레벨* | 슬라이더 바를 조절하여 사진에 명함을 조절합니다.
6 | 흑백* | 흑백으로 인쇄합니다.
7 | 선명 & 깨끗 | 사진을 조정하여 대비를 높이고 선명하게 합니다.
8 | 명도 | 슬라이더로 사진의 밝기를 조정합니다.
9 | 디지털 카메라 노이즈 감소 | 디지털 카메라 이미지에서 나타날 수 있는 노이즈를 감소시킵니다. 표준: 표준 컬러 노이즈를 감소시킵니다. 아름다운 피부: 피부색을 부드럽고 자연스럽게 만듭니다.
10 | 모든 사진에 적용 | 설정을 내 선택 항목에 있는 모든 사진에 적용합니다.
11 | 닫기 버튼 | 이 창을 닫고 레이아웃 및 인쇄 창으로 되돌아갑니다.
12 | 이전/다음 버튼 | 이전 또는 다음 버튼을 클릭하여 다른 사진을 보거나 편집합니다.

| * 이 옵션은 자동 보정에 PhotoEnhance을 선택할 경우 사용할 수 있습니다.

| ** 야경 장면 보정 옵션은 흑백이 선택되었을 경우 사용할 수 없습니다.

[맨 위로]

이전 화면 | 다음 화면