문제 해결

# 사진 읽기/선택 문제

이미지 데이터를 로드할 수 없는 경우
원인 | 해결방법
지정된 위치에 이미지 데이터가 존재하지 않습니다. | 지정된 위치의 파일 형식이 EPSON File Manager에서 지원되는 형식인지 확인하십시오.
컴퓨터의 하드 디스크나 메모리의 용량이 충분하지 않습니다. | EPSON File Manager를 실행하기에 충분한 공간을 만들거나 RAM을 추가로 설치하십시오.
읽어들일 이미지의 픽셀 수가 너무 적거나 너무 많습니다. | 이미지 크기가 EPSON File Manager에서 판독가능한지 확인하고 판독가능한 크기의 이미지를 다시 읽으십시오. 설명서의 지원되는 이미지 파일을 참조하십시오.

메모리 카드에서 사진 데이터를 로드할 수 없는 경우
원인 | 해결방법
메모리 카드에 사진 데이터가 저장되지 않았습니다. | 사진을 다시 찍으십시오. 자세한 내용은 사용하고 계신 디지털 카메라의 설명서를 참조하십시오.
메모리 카드에 사진 데이터가 존재하지 않습니다. | 메모리 카드의 파일 형식이 EPSON File Manager에서 지원되는 형식인지 확인하십시오.
PC 카드가 적절한 카드 슬롯에 제대로 꽂히지 않았습니다. | PC 카드를 적절한 카드 슬롯에 제대로 꽂으십시오.
카드가 손상되었습니다. | 새 메모리 카드를 사용하십시오. 자세한 내용은 사용하고 계신 디지털 카메라의 사용설명서를 참조하십시오.

스캐너에서 이미지 데이터를 로드할 수 없는 경우
원인 | 해결방법
이미지 데이터가 24비트 컬러, 8비트 회색조 또는 1비트 흑백 이미지가 아닙니다. | 컬러 설정을 24비트 컬러, 8비트 회색조 또는 1비트 흑백으로 변경하고 데이터를 다시 읽으십시오.
스캐너의 TWAIN 드라이버가 설치되지 않았습니다. | 사용하고 계신 스캐너 사용설명서를 참조하여 TWAIN 드라이버를 설치하십시오.
스캐너에서 이미지를 읽을 때 백그라운드에서 이 소프트웨어 응용프로그램이 실행되어 TWAIN 창이 열립니다. | 열려 있는 TWAIN 창을 닫고 를 다시 누르십시오.

[맨위로]