解決問題的方法

# 列印時的問題

在〝選擇照片〞視窗中，以直向方向顯示的影像，在列印時，影像的頂部和底部被裁切
原因 | 解決問題的方法
在〝版面與列印〞視窗，影像是被放大的。若您試著不用邊界 (裁切) 來符合版面，保持相同的方向，照片的頂部和底部都會被裁掉。 | 要解決這個問題，請執行下列其中一個步驟: - 將縮放比列設為 100%。 - 在旋轉對話框中，請水平旋轉影像。(會橫向列印影像) 詳細說明，請參考調整照片的位置和大小。

影像的部份範圍 (頂部或底部 / 左側或右側) 不見了
原因 | 解決問題的方法
在〝版面與列印〞視窗中，影像是被放大的。 | 請將縮放比例設為 100%。 有關大小設定的詳細說明，請參考調整照片的位置和大小。

不是依照您所做的設定值列印照片
原因
如果您不是使用 EPSON 的印表機 或是您使用的印表機沒有支援 EPSON Easy Print Module，則無法正確列印影像。

使用無邊界的版面列印影像時，影像的頂部和底部被裁切
原因 | 解決問題的方法
使用無邊界列印影像時，影像的四側會被裁切以符合指定的列印大小。 因此，超出紙張大小的影像將不會被輸出。 | 在〝版面與列印〞視窗中，請調整〝影像超出邊框〞設定值。

印表機已安裝自動裁切器，但是在軟體中並沒有顯示〝自動裁切〞的選項
原因 | 解決問題的方法
在〝版面與列印〞視窗中，沒有選擇滾筒紙。 | 只有選擇滾筒紙，才會顯示自動裁切的選項。只有在 Windows 下，才支援滾筒紙。
在印表機驅動程式中，沒有點選自動裁切的選項。 | 將自動裁切器安裝至印表機時，您必須設定驅動程式，讓印表機知道已經安裝自動裁切器。否則您無法使用自動裁切的功能。詳細的說明，請參考印表機的進階使用說明。

使用滾筒紙列印照片，影像的邊緣出現白邊
原因 | 解決問題的方法
在〝選擇紙張〞視窗中，選擇錯誤的滾筒紙尺寸。 | 如果您選擇的滾筒紙尺寸比要列印的影像還要小時，則在影像的邊緣會出現白邊。 請選擇正確的滾筒紙尺寸。

PRINT Image Matching 功能沒有套用在某些列印影像中
原因
PRINT Image Matching 功能只會套用在有 PRINT Image Matching 資訊的照片中。

出現奇怪的漸層結果
原因 | 解決問題的方法
若您使用〝列印校正〞視窗中的〝影像加強〞設定進行列印， 列印結果可能在失焦相片的區域中會有不自然的漸層結果。 | 選擇 〝影像加強〞之外的設定可能會降低不自然的漸層結果。

列印影像的色彩不正確。
原因 | 解決問題的方法
選擇了〝影像加強〞。 透過〝影像加強〞，在分析圖片中物件的位置同時處理影像資料。若您藉由〝旋轉〞、〝放大〞或〝移動相片〞來調整影像的方式移動物件，列印出影像的色彩可能會與原稿不同。另外，無邊列印和留邊列印因為物件位置有點不同，某些色彩可能會有些許差異。 | 選擇〝影像加強〞之外的設定來解決這個問題。
您開啟的〝QLD〞檔案 (Windows) 或〝QLD2〞檔案儲存在 EPSON Easy Photo Print 的舊版本中。 |
附註： 有些紙張種類會自動選擇〝影像加強〞。若您想要用〝影像加強〞以外的模式進行列印，請將設定更改為〝PRINT Image Matching〞或〝無〞。

[最前面]