Risoluzione dei problemi

# Problemi di stampa

Le parti superiore e inferiore dell'immagine sono tagliate quando si stampa una foto visualizzata con orientamento verticale nella finestra Seleziona foto.
Causa | Soluzioni
Nella finestra Layout e stampa, la foto è ingrandita. Se si prova ad adattare la foto al layout senza i margini (ritaglio), mantenendo lo stesso orientamento, le parti superiore e inferiore della foto vengono tagliate. | Per evitare questo problema, effettuare quanto segue: - Impostare l'ingrandimento al 100%. - Ruotare la foto orizzontalmente tramite l'impostazione di rotazione. (La foto viene stampata orizzontalmente.) Per informazioni dettagliate, vedere Regolazione della posizione e delle dimensioni delle foto.

Sono andate perse alcune parti dell'immagine (superiore e inferiore o sinistra e destra).
Causa | Soluzioni
Nella finestra Layout e stampa, la foto è ingrandita. | - Impostare l'ingrandimento al 100%. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni delle dimensioni, vedere Regolazione della posizione e delle dimensioni delle foto.

La stampa non rispetta le impostazioni effettuate.
Causa
Se si utilizza una stampante diversa da un prodotto EPSON o una stampante che non supporta EPSON Easy Print Module, le immagini potrebbero non venire stampate correttamente.

Le parti superiore e inferiore della foto risultano tagliate quando si stampa con layout senza margini.
Causa | Soluzioni
Nella stampa senza margini, dopo la rifilatura dell'immagine in base la formato di stampa specificato, l'immagine viene ingrandita di alcuni mm su tutti i lati. Pertanto, l'area che si estende oltre il formato della carta non viene stampata. | Nella finestra Layout e stampa, effettuare e visualizzare in anteprima l'impostazione di Immagine oltre il bordo.

Taglio aut. non viene visualizzato anche se si utilizza una stampante con la taglierina automatica per carta in rotolo installata.
Causa | Soluzioni
Nella finestra Layout e stampa, non è selezionata la carta in rotolo. | Poiché la funzione Taglio aut. risulta valida soltanto per la carta in rotolo, non viene visualizzata quando si selezionano i fogli singoli. Solo Windows supporta la carta in rotolo.
Non è selezionata la taglierina automatica come impostazione nel driver della stampante. | Se è stata installata la taglierina automatica per carta in rotolo, è necessario specificare tale installazione nel driver della stampante. Diversamente, non è possibile utilizzare la funzione di taglio automatico. Per informazioni dettagliate sulla definizione di impostazioni nel driver della stampante, vedere la documentazione della stampante.

È presente un bordo bianco attorno ai margini della carta in rotolo dopo la stampa.
Causa | Soluzioni
Nella finestra Seleziona carta, è stato selezionato il formato errato di carta in rotolo. | Se si seleziona un formato di carta più largo rispetto ai dati di stampa, compaiono dei bordi bianchi attorno ai margini. Selezionare il formato carta corretto.

PRINT Image Matching non viene applicato ad alcune foto stampate.
Causa
L'impostazione PRINT Image Matching viene applicata soltanto a foto con informazioni PRINT Image Matching.

Compare una sequenza di gradazione anomala.
Causa | Soluzioni
Se si stampa con le impostazioni di PhotoEnhance della finestra Correzione stampa, la stampa potrebbe presentare sequenze di gradazione non naturali in aree della foto sfocate. | Se si sceglie un'impostazione diversa da PhotoEnhance, è possibile ridurre la sequenza di gradazione non naturale.

I colori dell'immagine stampata non sono corretti.
Causa | Soluzioni
È selezionato PhotoEnhance. Con PhotoEnhance, i dati di immagine vengono elaborati durante l'analisi delle posizioni degli oggetti nell'immagine. Se si spostano gli oggetti regolando l'immagine tramite Ruota, Ingrandimento o Sposta foto, i colori dell'immagine stampata possono risultare diversi rispetto all'originale. Inoltre, possono verificarsi delle differenze di colore tra la stampa senza margini e la stampa con margini, in quanto le posizioni degli oggetti variano leggermente. | Per evitare questo problema, scegliere un'impostazione diversa da PhotoEnhance.
Un file QLD (Windows) o QLD2 (Macintosh) aperto è stato salvato in una versione precedente di EPSON Easy Photo Print. |
Nota: PhotoEnhance viene automaticamente selezionato per alcuni tipi di carta. Se si desidera stampare in una modalità diversa da PhotoEnhance, cambiare l'impostazione su PRINT Image Matching o Nessuno.

[Inizio]