Weitere Informationen

# Spezifikationen für EPSON Custom Print

> Unterstützte Bilddateien

## Unterstützte Bilddateien

Bildformate: | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif 2.21, DCF 2.0) TIFF (nur unkomprimierte TIFF-Standarddateien) BMP (für Windows: mit Ausnahme von Bildern, die mit 16 Bit oder 32 Bit RLE komprimiert wurden (außer Topdown-Format und OS2-Format)) PICT (für Macintosh, nur 72 dpi)

QAD: (Druckeinstelldaten mit Easy Photo Print)

Lesbare Bildgröße: | 1.350 Megapixel (eine Seite sollte 40.000 Pixel oder weniger betragen)* Hinweis: Diese Software kann keine Bilder mit einem Längen- oder Breitenverhältnis über 1:79 oder 79:1 lesen.
Drehbare Bildgröße: | Macintosh: 32.767 Pixel oder weniger (gleich wie die maximale lesbare Bildgröße) weniger als ca. 13,5 Megapixel
Speicherformat: | JPEG (feste Qualität, JFIF (Ycc) oder Exif) (eine Seite sollte weniger als 65.500 Pixel betragen) TIFF BMP
Anzahl der in Meine Auswahl registrierbaren Bilddateien: | 999 Dateien Hinweis: Vorausgesetzt Speicher und Festplatte weisen ausreichend Kapazität auf für eine derart große Anzahl von Dateien.
DPOF-kompatible Funktionen: | Unterstützung der Funktionen unter DPOF Version 1.10.

| * Zum Laden von Bildern kann jede Quelle wie beispielsweise eine Digitalkamera, eine TWAIN-Quelle, Stitching usw. verwendet werden.

[Oben]