Solución de problemas

# Problemas de impresión

Cuando imprimo una foto mostrada con orientación vertical en la ventana Seleccionar fotos, la parte superior y la inferior de la imagen aparecen cortadas.
Causa | Soluciones
En la ventana Componer e imprimir, la foto está ampliada. Si intenta encajarla en la composición sin márgenes (recorte), manteniendo la orientación, se recortan la parte superior e inferior de la foto. | Para evitar este problema, siga uno de estos pasos: - Configure la ampliación como 100%. - Gire la foto horizontalmente en el ajuste de giro. (La foto se imprimirá horizontalmente.) Si desea más detalles, consulte Ajuste de la posición y el tamaño de fotos.

Se han perdido partes de la imagen (superior e inferior o izquierda y derecha).
Causa | Soluciones
En la ventana Componer e imprimir, la foto está ampliada. | - Configure la ampliación como 100%. Si desea más detalles sobre los ajustes de tamaño, consulte Ajuste de la posición y el tamaño de fotos.

No se imprime con los ajustes que he configurado.
Causa
Si utiliza una impresora que no es EPSON, o una que no sea compatible con el módulo EPSON Easy Print, es posible que las imágenes no se impriman correctamente.

Cuando imprimo con la composición sin márgenes, la parte superior e inferior de la foto aparecen recortadas.
Causa | Soluciones
En la impresión sin márgenes, después de recortar la imagen para adaptarla al tamaño de impresión especificado, la imagen se amplía unos mm en todos sus lados. Por lo tanto, todo lo que exceda los límites del tamaño de papel configurado no se imprimirá. | En la ventana Componer e imprimir, configure el ajuste Imagen fuera del borde y acceda a una vista previa.

Corte automático no aparece aunque mi impresora lleva instalada una guillotina automática de rollo de papel.
Causa | Soluciones
En la ventana Componer e imprimir, no está seleccionado el rollo de papel. | Como la función Corte automático sólo se aplica al rollo de pape, no aparece si ha seleccionado hojas sueltas. Sólo Windows admite rollo de papel.
En el ajuste del controlador de impresora no está configurado el corte de rollo de papel. | Si ha instalado una guillotina o cortador automático de rollo de papel, tiene que configurar ajustes para indicarle al controlador de impresora esa instalación. De lo contrario, no podrá utilizar la función Corte automático. Si desea más detalles sobre cómo configurar ajustes en el controlador de impresora, consulte la documentación de la impresora.

Después de imprimir, alrededor de los extremos del rollo de papel aparece un borde blanco.
Causa | Soluciones
En la ventana Seleccionar papel se ha seleccionado el tamaño errado de rollo de papel. | Si selecciona un rollo de papel más estrecho que los datos que imprime, aparecerán bordes blancos alrededor de los bordes. Seleccione el tamaño correcto de papel.

PRINT Image Matching no se aplica a algunas fotos impresas.
Causa
El ajuste de PRINT Image Matching sólo se aplica a las fotos con información de PRINT Image Matching.

Aparece una secuencia de gradación extraña.
Causa | Soluciones
Si está imprimiendo con el ajuste PhotoEnhance o de la ventana Corrección de impresión, es posible que la impresión muestre una secuencia de gradación incorrecta en zonas de la foto que están desenfocadas. | Si elige un ajuste que no sea PhotoEnhance se puede reducir la secuencia de gradación poco natural.

Los colores de la imagen impresa son incorrectos.
Causa | Soluciones
Está seleccionado PhotoEnhance. Con PhotoEnhance, los datos de la imagen se procesan mientras se analizan las posiciones de los objetos de la foto. Si mueve los objetos ajustando la imagen con Girar, Ampliación o Mover foto, es posible que los colores de la imagen impresa sean distintos de los de la original. Además, puede haber algunas diferencias de color entre una impresión sin márgenes y una impresión con márgenes porque las posiciones de los objetos son algo distintas. | Elija un ajuste distinto de PhotoEnhance para evitar ese problema.
Un archivo QLD (Windows) o QLD2 (Macintosh) que he abierto se ha guardado en la versión más antigua de EPSON Easy Photo Print. |
Nota: Con algunos tipos de papel, PhotoEnhance se selecciona automáticamente. Si desea imprimir en un modo que no sea PhotoEnhance, cambie el ajuste por PRINT Image Matching o Ninguno.

[Arriba]