Outras Informações

# Características Técnicas do EPSON Custom Print

> Ficheiros de imagem suportados

## Ficheiros de imagem suportados

Formatos de imagem | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif2.21DCF2.0) TIFF (apenas ficheiros TIFF padrão não comprimidos) BMP (Windows: excluindo imagens comprimidas com RLE de 16 ou 32 bits [excluindo as do formato Topdown ou OS2]) PICT (Macintosh, apenas 72 ppp)

QAD: (dados de definições de impressão do Easy Photo Print)

Tamanho da imagem para leitura | 1350 megapixéis (um lado deve ser de 40.000 pixéis ou inferior)* Nota: Este software não consegue ler imagens com uma relação de comprimento ou largura superior a 1 : 79 ou 79 : 1.
Tamanho da imagem para rotação | Macintosh: 32.767 pixéis ou inferior (o mesmo do tamanho máximo da imagem para leitura), inferior a cerca de 13,5 megapixéis
Formato de gravação | JPEG (qualidade, JFIF [Ycc] ou Exif) (um lado deve ser inferior a 65.500 pixéis) TIFF BMP
Número de ficheiros de imagem que é possível registar na área A Minha Selecção | 999 ficheiros Nota: Desde que a memória e o disco tenham capacidade para suportar este número.
Função compatível com DPOF | Suporta funções em DPOF versão 1.10.

| * Pode utilizar qualquer fonte para carregar imagens, como, por exemplo, uma câmara digital, uma fonte TWAIN, software de união, etc.

[Superior]