# Vianetsintä

## Tuotetta ei löydy

Varmista, että tuote ja liitäntäpiste (tai langaton reititin) on kytketty päälle.
Jos käytät tuotetta Ethernet-verkossa, varmista, että tuote on liitetty LAN-kaapelilla oikein keskittimeen.
Jos liitäntäpisteeseen (tai langattomaan reitittimeen) on määritetty käyttörajoituksia, rekisteröi tuotteen MAC-osoite tai IP-osoite liitäntäpisteeseen. Tarkista MAC-osoite tuotteen ohjauspaneelista tai verkon tila-arkista.
Jos liitäntäpisteen (tai langattoman reitittimen) tietosuojaerotin on käytössä, kytke se pois päältä. Katso lisätietoja liitäntäpisteen (tai langattoman reitittimen) käyttöohjeesta.
Tarkista, että IP-osoite on oikein. Päällekkäisyys toisten kanssa on poistettava, etkä voi liittää tuotetta eri verkkosegmenttiin.

## Tuotetta ei voi liittää verkkoon

Tarkista, että yhteys tietokoneen ja liitäntäpisteen (tai langattoman reitittimen) välillä on luotu.
Tarkista, että liitäntäpisteessä käytettävä SSID (verkkonimi) on valittuna tai annettu oikein. Et voi käyttää muita kuin ASCII-merkkejä.
Salasana on merkkikokoriippuvainen. Tarkista, että salasana on annettu oikein.
Siirrä tuote lähemmäksi liitäntäpistettä tai säädä liitäntäpisteen ulkoista antennia.
Muiden langattomien laitteiden aiheuttamat radiohäiriöt voivat häiritä langatonta liitäntää. Tarkista, ettei lähellä ole muita päälle kytkettyjä langattomia laitteita.