Guia Avançado > Solução de Problemas > Resultados de Impressão Não Satisfatórios > As Cores Ficam Irregulares ou Riscadas

# As Cores Ficam Irregulares ou Riscadas

- Verificação 1: Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?

  Resultados de Impressão Não Satisfatórios

- Verificação 2: Imprima o padrão de verificação dos ejetores e execute todas as operações de manutenção necessárias, tais como a limpeza da cabeça de impressão.

  Imprima o padrão de verificação dos ejetores para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelos ejetores da cabeça de impressão.

  Consulte Manutenção de Rotina para saber sobre impressão do padrão de verificação de ejetor, limpeza da cabeça de impressão e limpeza profunda da cabeça de impressão.

  - Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente:

    Depois de fazer a limpeza da cabeça de impressão, imprima e examine o padrão de verificação dos ejetores.

  - Se o problema não for resolvido depois de executar a limpeza da cabeça de impressão duas vezes:

    Faça a limpeza profunda da cabeça de impressão.

    Se o problema não for resolvido após a limpeza profunda da cabeça de impressão, tente executá-la novamente.

  - Se o problema não for resolvido após duas limpezas profundas da cabeça de impressão:

    A tinta pode ter acabado. Substitua o cartucho FINE.

- Verificação 3: Execute o alinhamento da cabeça de impressão.

  Manutenção de Rotina

Topo da página