Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Очистка подающих роликов

# Очистка подающих роликов

Функция очистки подающих роликов служит для очистки подающих бумагу роликов. Выполняйте очистку подающих роликов, когда прилипшие к роликам частицы бумаги не позволяют подавать бумагу должным образом.

Очистка подающих роликов производится следующим образом.

## Очистка роликов

1. Подготовьте принтер

   Извлеките всю бумагу из заднего лотка.

2. Откройте окно настройки драйвера принтера

3. Щелкните Очистка подающих роликов (Roller Cleaning) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

   Появится подтверждающее сообщение.

4. Выполните очистку подающих роликов.

   Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку OK.
   Начнется очистка подающих роликов.

5. Завершите очистку подающих роликов.

   После остановки роликов выполните инструкцию, приведенную в появившемся сообщении, вставьте три листа обычной бумаги в задний лоток и нажмите кнопку ОК.

   Бумага будет выдана из принтера, и на этом очистка подающих роликов завершена.

Наверх