Petunjuk Lanjut > Perawatan > Melakukan Perawatan dari Komputer > Memeriksa Mulut Semprot Kepala Cetak

# Memeriksa Mulut Semprot Kepala Cetak

Fungsi pemeriksaan mulut semprot memperbolehkan Anda untuk memeriksa apakah kepala cetak berfungsi secara benar dengan mencetak pola pemeriksaan mulut semprot. Cetak pola tersebut jika pencetakan menjadi kabur, atau jika warna tertentu gagal dicetak.

Prosedur pencetakan pola pemeriksaan mulut semprot adalah sebagai berikut:

## Pemeriksaan Mulut Semprot

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Klik Pemeriksaan Mulut Semprot pada tab Perawatan

   Kotak dialog Pemeriksaan Mulut Semprot terbuka.
   Untuk menampilkan daftar item yang Anda harus periksa sebelum mencetak pola pemeriksaan, klik Pemeriksaan Awal Item.

3. Muatkan kertas ke dalam pencetak

   Set tuas ketebalan kertas ke kiri, dan muatkan selembar kertas biasa berukuran A4 atau Letter ke dalam tatakan belakang.

4. Cetak pola pemeriksaan mulut semprot

   Pastikan pencetak nyala dan klik Cetak Pola Pemeriksaan.
   Pola pemeriksaan mulut semprot dicetak.

   Klik OK saat pesan konfirmasi muncul.
   Kotak dialog Pemeriksaan Pola terbuka.

5. Periksa hasil cetakan

   Periksa hasil cetakan. Jika hasil cetakan normal, klik Keluar.
   Jika hasil cetakan ternoda atau jika ada bagian yang tidak tercetak, klik Pembersihan untuk membersihkan kepala cetak.

## Topik Terkait

Membersihkan Kepala Cetak

Atas halaman