الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > نتائج الطباعة غير مُرضية > تجعد الورق المطبوع أو احتواؤه على بقع حبر

# تجعد الورق المطبوع أو احتواؤه على بقع حبر

- الفحص رقم 1: هل قمت بالتأكد من إعدادات جودة الورق والطباعة?

  نتائج الطباعة غير مُرضية

- الفحص رقم 2: إذا تم ضبط الكثافة على عالية، فقم بخفض إعداد الكثافة (Intensity) في برنامج تشغيل الطابعة وحاول الطباعة مرةً أخرى.

  إذا كنت تستخدم [plain paper/ورق عادي] لطباعة صور ذات كثافة عالية، فقد يمتص الورق كمية كبيرة من الحبر ويصبح مائجًا، مما ينتج عنه كشط الورق.

  تأكد من الكثافة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.

  ضبط الكثافة

- الفحص رقم 3: هل تم استخدام ورق الصور الفوتوغرافية في طباعة صور فوتوغرافية?

  عند طباعة بيانات تحتوي على نسبة إشباع ألوان عالية مثل الصور الفوتوغرافية أو الصور كثيفة الألوان،نوصي باستخدام [Photo Paper Plus Glossy II/ورق الصور الفوتوغرافية الفاخر اللامع II] أو أي نوع ورق آخر خاص بشركة Canon.

  تحميل الورق

أعلى الصفحة