คำแนะนำขั้นสูง > ภาคผนวก > พื้นที่จัดพิมพ์

# พื้นที่จัดพิมพ์

เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด เครื่องพิมพ์จะกำหนดแนวตามขอบของกระดาษ พื้นที่พิมพ์จริงจะอยู่ด้านในแนวเหล่านี้

พื้นที่จัดพิมพ์ที่แนะนำ : Canon ขอแนะนำให้พิมพ์ภายในพื้นที่นี้

พื้นที่พิมพ์ : พื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้

ทั้งนี้การพิมพ์ในพื้นที่ดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์หรือความแม่นยำในการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ

- การพิมพ์ไร้ขอบ

  - เลือกออพชั่นการพิมพ์ไร้ขอบเพื่อพิมพ์ผลงานโดยไม่มีแนวกำหนดขอบ

  - ขณะพิมพ์ไร้ขอบ ขอบอาจถูกตัดเล็กน้อยเนื่องจากรูปภาพที่จัดพิมพ์ถูกขยายใหญ่เพื่อให้พอดีกับหน้ากระดาษ

    ใ้ช้กระดาษต่อไปนี้ในการพิมพ์ไร้ขอบ

    - กระดาษเคลือบมันภาพถ่าย 'สำหรับใช้ทั่วไป' GP-501

    - กระดาษภาพถ่ายเคลือบมัน GP-502

    - กระดาษกึ่งเงาภาพถ่ายพิเศษ SG-201

    - กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II PP-201

    - กระดาษภาพถ่ายมือโปร II PR-201

    - กระดาษภาพถ่ายแบบด้าน MP-101

    การสั่งพิมพ์ไร้ขอบบนกระดาษแบบอื่นอาจมีผลทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง และ/หรือผลงานพิมพ์มีโทนสีเปลี่ยนไป

    การพิมพ์ไร้ขอบบนกระดาษธรรมดาอาจทำให้ผลงานพิมพ์มีคุณภาพลดลง ใช้เพื่อการพิมพ์ทดสอบเท่านั้น

  - การพิมพ์ไร้ขอบอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ขอบบนและล่างของกระดาษลดลง หรือทำให้พื้นที่บริเวณนี้เลอะหมึก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกระดาษ

Letter, Legal

ซองจดหมาย

ขนาดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Letter, Legal หรืือซองจดหมาย

ด้านบนของหน้า