Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazıcı Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Verilmiyor

# Yazıcı Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Verilmiyor

- Kontrol 1: Yazıcı Kafasının püskürtme uçları tıkanmış mı?

  Mürekkebin yazıcı kafası püskürtme uçlarından düzgün çıkıp çıkmadığını belirlemek için Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın.

  Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırma, Yazıcı Kafası Temizleme ve Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme için bkz. Düzenli Bakım.

  - Püskürtme Ucu Denetim Deseni doğru şekilde yazdırılmamışsa:

    Yazıcı Kafası Temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın ve deseni inceleyin.

  - Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:

    Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemini başlatın

    Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemi yapıldıktan sonra sorun çözülmezse, bu işlemi tekrar deneyin.

  - Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:

    Mürekkep bitmiş olabilir. HASSAS Kartuşu değiştirin.

- Kontrol 2: HASSAS Kartuş doğru takılmamış olabilir mi?

  HASSAS Kartuşu çıkarın ve yeniden takın. HASSAS Kartuşun takılmasıyla yazdırma sonucu daha iyi olabilir.

  Ayrıca koruyucu bandın (A) çıkarılmış olduğunu kontrol edin.

- Kontrol 3: Bir HASSAS Kartuşun mürekkebi bittiğinde yenisiyle değiştirin.

Sayfa başına dön