Detaylı Kılavuz > Bakım > Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma > Yazıcı Kafalarını Temizleme

# Yazıcı Kafalarını Temizleme

Yazıcı kafası temizleme işlemi yazıcı kafası püskürtme uçlarındaki tıkanıklıkları gidermenize olanak tanır. Çıktı yeterli miktarda mürekkep olmasına rağmen soluklaşırsa veya belirli bir renk yazdırılmazsa yazıcı kafası temizleme işlemini gerçekleştirin.

Yazıcı kafalarını temizleme yordamı aşağıdaki gibidir:

## Temizleme

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Yazıcının açık olduğundan emin olun ve ardından Bakım (Maintenance) sekmesinde Temizleme'yi (Cleaning) tıklatın

   Yazıcı kafası temizleme işlemi başlatılır.

3. Temizlemeyi tamamla

   Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.
   Sonra, Püskürtme Ucu Denetimi (Nozzle Check) iletişim kutusu açılır.

4. Sonuçları kontrol edin

   Baskı kalitesinin artıp artmadığını denetlemek için Yazdırma Denetimi Deseni'ni (Print Check Pattern) tıklatın. Denetim işlemini iptal etmek için İptal'i (Cancel) tıklatın.

   Kafanın bir kez temizlenmesi yazıcı kafası sorununu çözmezse, bir kez daha temizleyin.

## Yoğun Temizleme

Yoğun Temizleme (Deep Cleaning), Temizleme (Cleaning) işleminden daha kapsamlıdır. İki kez denenen temizleme işlemi yazıcı kafası sorununu çözemezse, yoğun temizleme işlemi gerçekleştirin.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Yoğun Temizleme'yi (Deep Cleaning) tıklatın

   Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) iletişim kutusu açılır. İletişim kutusunda gösterilen yönergeleri izleyin.
   Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) işlemini gerçekleştirmeden önce denetlemeniz gereken öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

3. Yazıcının açık olduğundan emin olun ve ardından Yürüt'ü (Execute) tıklatın.

   Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.

   Yazıcı kafası yoğun temizleme işlemi başlatılır.

Önemli

- Temizleme (Cleaning) işlemi sırasında az miktarda mürekkep kullanılır. Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) sırasında Temizleme (Cleaning) işleminden daha fazla mürekkep kullanılır.
  Yazıcı kafalarını sık sık temizlerseniz, yazıcınızın mürekkebi çok çabuk tükenir. Bu nedenle, temizlemeyi yalnızca gerekli olduğunda gerçekleştirin.

Not

- Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) sonrasında durumda bir gelişme olmazsa, yazıcıyı kapatın ve yoğun temizlemeyi yeniden gerçekleştirin. Temizlikten sonra durumda hala gelişme olmazsa, mürekkep bitmiş olabilir. Gerekli düzeltme eylemlerinin ayrıntıları için “Makine Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Püskürtülmüyor” başlıklı bölüme bakın.

## İlgili Konu

Yazıcı Kafası Püskürtme Uçlarını Denetleme

Sayfa başına dön