Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Perawatan Rutin > Apabila Pencetakan Menjadi Buram atau Warna Tidak Sesuai. > Memeriksa Pola Pemeriksaan mulut semprot

### Memeriksa Pola Pemeriksaan mulut semprot

Perhatikan pola pemeriksaan mulut semprot, dan bersihkan Kepala Cetak bila perlu.

1. Periksa apakah garis dalam pola (1) ada yang hilang, atau apabila terdapat goresan putih dalam pola (2).

(1) Periksa apakah ada garis yang hilang dalam pola ini.

Jika ya, perlu dilakukan pembersihan.

(A) Baik

(B) Buruk (Ada garis yang hilang)

(2) Periksa apakah ada goresan putih dalam pola ini.

Jika ya, perlu dilakukan pembersihan.

(A) Baik

(B) Buruk (Ada goresan putih)

1. Ambil tindakan yang sesuai.

Apabila pembersihan tidak perlu dilakukan

Klik Keluar (Windows) atau Quit (Macintosh) pada kotak dialog Periksa Pola untuk keluar dari pemeriksaan pola pemeriksaan mulut semprot.

Apabila pembersihan perlu dilakukan

Klik Pembersihan.

Pastikan bahwa selembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter dimasukkan ke Tatakan Belakang, kemudian lanjutkan ke prosedur di bawah ini.

Lanjutkan ke prosedur (3) dalam langkah 3.

Lanjutkan ke prosedur (3) dalam langkah 3.

Halaman atas