Guide d’utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d’autres logiciels d’application > Modification de la qualité d’impression et des données d’image > Définition de la correction des couleurs > Impression avec les profils ICC

# Impression avec les profils ICC

Si les données d'image possèdent un profil ICC spécifié, vous pouvez utiliser l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRVB) des données pour l'impression.

La procédure de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application utilisée pour imprimer.

## Impression de données d'image depuis une application pouvant spécifier un profil ICC

Avec Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional ou toute autre application vous permettant de spécifier un profil ICC, vous pouvez utiliser le système de gestion des couleurs (ICM) présent sous Windows lorsque vous imprimez les données. Vous pouvez imprimer les résultats d'édition et de retouche d'une application en utilisant l'espace chromatique du profil ICC spécifié dans les données d'image.

Pour utiliser cette méthode d'impression, vous devez d'abord utiliser une application pour spécifier un profil ICC au niveau des données d'image. Pour obtenir des instructions sur la définition d'un profil ICC dans une application, reportez-vous au manuel de l'application utilisée.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez le type de support

   Sélectionnez le type du papier chargé dans l’imprimante dans la liste Type de support de l’onglet Principal.

3. Sélectionnez la qualité d'impression

   Sélectionnez Haute, Standard ou Rapide dans le champ Qualité d’impression.

4. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

   Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir....
   La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

5. Selectionnez la correction des couleurs

   Cliquez sur l’onglet Correspondance et sélectionnez ICM pour Correction des couleurs.

6. Définissez les autres éléments

   Si nécessaire, cliquez sur l’onglet Réglage des couleurs, modifiez l’équilibre des couleurs Cyan, Magenta, Jaune, ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

7. Terminez la configuration

   Cliquez sur OK dans l’onglet Principal.
   Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.

Important

- Si vous imprimez une image en spécifiant un profil créé séparément ou un profil pour un papier Canon spécial dans un logiciel, sélectionnez Aucune dans le menu Correction des couleurs du pilote d’imprimante.

## Impression de données d'image depuis une application ne pouvant pas spécifier un profil ICC

Lorsque vous imprimez depuis une application ne vous permettant pas de spécifier un profil ICC, spécifiez le profil ICC dans les paramètres d'impression du pilote d'imprimante et imprimez les données. Lorsque vous imprimez des données Adobe RGB, vous pouvez imprimer les données avec l'espace chromatique Adobe RGB même si l'application ne prend pas ce format en charge.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez le type de support

   Sélectionnez le type du papier chargé dans l’imprimante dans la liste Type de support de l’onglet Principal.

3. Sélectionnez la qualité d'impression

   Sélectionnez Haute, Standard ou Rapide dans le champ Qualité d’impression.

4. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

   Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir....
   La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel s’ouvre.

5. Selectionnez la correction des couleurs

   Cliquez sur l’onglet Correspondance et sélectionnez ICM pour Correction des couleurs.

6. Sélectionnez le profil d’entrée

   Sélectionnez un Profil d’entrée correspondant à l'espace chromatique des données d'image.

   - Pour les données sRVB ou les données sans profil ICC :

     Sélectionnez Standard.

   - Pour les données Adobe RGB :

     Sélectionnez Adobe RGB (1998).

   Important

   - Si l'application précise un profil d'entrée, le paramètre de profil d'entrée du pilote d'imprimante n'est plus valide.

   - Si aucun profil ICC n’est installé sur votre ordinateur, l’option Adobe RGB (1998) n’apparaît pas. Vous pouvez installer les profils ICC à l'aide du CD-ROM d’installation fourni avec l'imprimante.

7. Définissez les autres éléments

   Si nécessaire, cliquez sur l’onglet Réglage des couleurs, modifiez l’équilibre des couleurs Cyan, Magenta, Jaune, ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

8. Terminez la configuration

   Cliquez sur OK dans l’onglet Principal.
   Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec l'espace chromatique des données d'image sélectionnées.

## Rubriques connexes

Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes

Définition de la correction des couleurs

Réglage de l'équilibre des couleurs

Réglage de la luminosité

Réglage de l'intensité

Réglage du contraste

Haut de la page