Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Kağıt Beslemesi Düzgün Yapılmıyor

# Kağıt Beslemesi Düzgün Yapılmıyor

- Kontrol 1: Kağıt yüklerken aşağıdakilerden emin olun:

  - İki veya daha fazla kağıt yükleyecekseniz yüklemeden önce sayfaların kenarlarını hizalayın.

  - İki veya daha fazla kağıt yükleyecekseniz kağıt yığınının kağıt desteği yükleme sınırını aşmadığından emin olun.

    Diğer yandan kağıt tipine veya çevre şartlarına bağlı olarak (çok düşük veya yüksek sıcaklık ve nem) düzgün kağıt beslemesi bu maksimum kapasitede yapılamayabilir. Bu gibi durumlarda, tek seferde yüklediğiniz sayfa sayısını, kağıt desteği yükleme sınırının yaklaşık yarısından daha fazla düşürün.

  - Yazdırma yönünden bağımsız olarak kağıdı daima dikey yönde yerleştirin.

  - Kağıt yüklerken kağıdı yazdırma yüzü YUKARI bakacak şekilde yükleyin. Kağıt destesini Arka Tepsinin sağ kenarına göre hizalayın ve Kağıt Kılavuzunu destenin sol kenarına değecek şekilde kaydırın.

    Kağıt Yükleme

- Kontrol 2: Üzerine yazdırmakta olduğunuz kağıdın aşırı kalın veya kıvrılmış olup olmadığını kontrol edin.

  Kağıt Yükleme

- Kontrol 3: Zarf yüklerken aşağıdakilerden emin olun:

  - Zarflar üzerine yazdırırken, Kağıt Yükleme bölümüne bakın ve yazdırmadan önce zarfları hazırlayın.
    Zarfları hazırladıktan sonra makineye dikey yönde yükleyin. Zarflar yatay yönde yüklenirse, doğru beslenmez.

  - Kağıt kalınlığı kolunu sağa ayarlayın.
    Kağıt Yükleme

- Kontrol 4: Tüm yabancı nesneleri, Arka Tepsiden çıkarın.

- Kontrol 5: Yazıcıyı kapatın, Ön Kapağı açın ve yabancı nesneyi çıkartın.

  Yazıcının içindeki bileşenlere dokunmamaya dikkat edin.

- Kontrol 6: Kağıt Besleme Silindirini temizleyin.

  Düzenli Bakım

  not

  - Kağıt Besleme Silindirinin temizlenmesi silindirin aşınmasına neden olur; bu nedenle bu işlemi yalnızca gerekli olduğunda yapın.

Sayfa başına dön