Petunjuk Lanjut > Mencetak dari Komputer > Mencetak dengan Perangkat Lunak Aplikasi Lain > Berbagai Metode Pencetakan > Pencetakan Tanpa Tepi

# Pencetakan Tanpa Tepi

Fungsi pencetakan tanpa tepi memperbolehkan Anda untuk mencetak data tanpa pinggir dengan memperbesar data sehingga sedikit melampaui kertas. Tanpa fungsi pencetakan tanpa tepi, pinggir diberikan di sekeliling data yang dicetak. Jika Anda ingin mencetak data seperti foto tanpa memberikan pinggir di sekelilingnya, pilih Pencetakan Tanpa Tepi.

Prosedur pelaksanaan pencetakan tanpa tepi adalah sebagai berikut:

## Mengeset Pencetakan Tanpa Tepi

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Set pencetakan tanpa tepi

   Tandai kotak centang Pencetakan Tanpa Tepi pada tab Pengesetan Halaman.

   Klik OK saat pesan konfirmasi muncul.
   Ketika pesan yang meminta Anda untuk mengubah tipe media muncul, pilih tipe media dari daftar dan klik OK.

3. Periksa ukuran kertas

   Periksa daftar Ukuran Halaman. Jika Anda ingin mengubah, pilih ukuran halaman lain dari daftar. Daftar hanya menampilkan ukuran yang dapat digunakan untuk pencetakan tanpa tepi.

4. Atur jumlah perluasan dari kertas

   Atur jumlah perluasan menggunakan penggeser Jumlah Perluasan jika perlu.
   Memindahkan penggeser ke kanan membuat jumlah lebih besar dan memindahkan penggeser ke kiri membuat jumlah lebih kecil.
   Dianjurkan untuk mengeset penggeser pada posisi kedua dari kanan untuk sebagian besar kasus.

   Penting

   - Jika Anda mengeset penggeser ke posisi paling kanan, sisi belakang kertas mungkin menjadi ternoda.

5. Selesaikan pengesetan

   Klik OK.
   Data akan dicetak tanpa pinggir pada kertas.

Penting

- Jika ukuran halaman yang tidak dapat digunakan untuk pencetakan tanpa tepi dipilih, ukuran diubah secara otomatis ke ukuran halaman yang sah untuk pencetakan tanpa tepi.

- Ketika Kertas Resolusi Tinggi, Pencetakan Transfer T-Shirt, atau Amplop dipilih dari daftar Tipe Media pada tab Utama, Anda tidak dapat melaksanakan pencetakan tanpa tepi.

- Ketika Pencetakan Tanpa Tepi ditandai, setelan Ukuran Kertas Pencetak, Tata Letak Halaman, Sisi Stapler (ketika Pencetakan Dupleks tidak dipililh), dan tombol Cap/Latar Belakang... pada tab Pengesetan Halaman menjadi keabu-abuan dan tidak tersedia.

- Kualitas cetak dapat berkurang atau lembar kertas dapat ternoda di bagian atas dan bawah tergantung pada tipe media yang digunakan.

- Ketika perbandingan ketinggian dan kelebaran sangat berbeda dengan data gambar, bagian gambar mungkin tidak dicetak tergantung pada ukuran media yang digunakan.
  Dalam hal ini, potong data gambar dengan perangkat lunak aplikasi sesuai dengan ukuran kertas.

Catatan

- Ketika Kertas Biasa dipilih untuk Tipe Media pada tab Utama, pencetakan tanpa tepi tidak dianjurkan, dan oleh karena itu kotak dialog untuk pemilihan media muncul.
  Jika Anda menggunakan kertas biasa untuk uji cetak, pilih Kertas Biasa, dan klik OK.

## Memperluas batas dokumen yang akan dicetak.

Menentukan perluasan dalam jumlah besar memperbolehkan Anda untuk melaksanakan pencetakan tanpa tepi tanpa masalah. Namun, bagian dokumen yang melampaui batas kertas tidak akan dicetak. Subyek di sekeliling batas pinggir foto mungkin tidak dicetak.

Coba pencetakan tanpa tepi sekali. Jika Anda tidak puas dengan hasil pencetakan tanpa tepi, kurangi jumlah perluasan. Jumlah perluasan menjadi lebih pendek bersamaan dengan penggeser Jumlah Perluasan dipindahkan ke kiri.

Penting

- Jika Jumlah Perluasan diperpendek, pinggir yang tidak diinginkan dapat dihasilkan pada cetakan, tergantung pada ukuran kertas.

Catatan

- Jika Pratinjau sebelum mencetak ditandai pada tab Utama, Anda dapat memastikan sebelum mencetak apakah tidak akan ada tepi.

Atas halaman