Bővített felhasználói kézikönyv > Karbantartás > Karbantartás számítógépről > A nyomtató belsejének tisztítása

# A nyomtató belsejének tisztítása

Az alsó tálca tisztításának funkciójával elkerülhetjük a papír hátoldalának összemaszatolódását. Kétoldalas nyomtatás előtt végezzük el az alsó tálca tisztítását.
Az alsó tálca tisztítását akkor is hajtsuk végre, ha a papír bepiszkolódását nem a nyomtatott adatok, hanem valami más okozta.

Az alsó tálca tisztításának folyamata a következő:

## Alsó tálca tisztítása

1. Nyissuk meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Kattintsunk a Karbantartás (Maintenance) lapon az Alsó tálca tisztítása (Bottom Plate Cleaning) gombra.

   Megjelenik az Alsó tálca tisztítása (Bottom Plate Cleaning) párbeszédpanel.

3. Töltsünk be papírt a nyomtatóba.

   A párbeszédpanel instrukcióinak megfelelően hajtsunk félbe vízszintesen egy A4-es vagy egy letter méretű normál papírt, majd hajtsuk vissza a papírt.
   A kidomborodó hajtott éllel lefelé helyezzük álló tájolással a lapot a hátsó tálcára.

4. Végezzük el az alsó tálca tisztítását.

   Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintsunk a Végrehajtás (Execute) gombra.
   Megkezdődik az alsó tálca tisztítása.

A lap tetejére