Petunjuk Lanjut > Apendiks > Wilayah Pencetakan

# Wilayah Pencetakan

Untuk memastikan kualitas cetak terbaik, pencetak meluangkan batas pinggir di sepanjang tepi media. Wilayah sebenarnya yang dapat dicetak adalah wilayah yang berada di dalam batas pinggir ini.

Wilayah pencetakan yang disarankan : Canon menyarankan Anda untuk mencetak di dalam wilayah ini.

Wilayah yang dapat dicetak : Wilayah yang memungkinkan untuk dicetak.

Bagaimanapun juga, mencetak dalam wilayah ini dapat mempengaruhi kualitas cetak atau ketepatan penyaluran kertas.

catatan

- Pencetakan Tanpa Tepi

  - Dengan memilih opsi Pencetakan Tanpa Tepi, Anda dapat membuat cetakan tanpa batas pinggir.

  - Saat melaksanakan Pencetakan Tanpa Tepi, sedikit pemotongan mungkin saja terjadi di sekitar tepi karena gambar yang dicetak diperbesar sampai sepenuh halaman.

    Untuk Pencetakan Tanpa Tepi, gunakan kertas berikut ini.

    - Kertas Foto Glossy "Pemakaian Sehari-hari" GP-501

    - Kertas Foto Glossy GP-502

    - Kertas Foto Plus Semi-Gloss SG-201

    - Kertas Foto Glossy II PP-201

    - Kertas Foto Pro II PR-201

    - Kertas Foto Matte MP-101

    Melaksanakan Pencetakan Tanpa Tepi pada semua tipe kertas lain pada umumnya dapat mengurangi kualitas pencetakan dan/atau menghasilkan cetakan dengan rona warna yang berubah.

    Pencetakan Tanpa Tepi pada kertas biasa dapat menyebabkan hasil cetakan dengan kualitas yang menurun. Hanya gunakan kertas tersebut untuk mengetes pencetakan.

  - Tergantung pada tipe kertas, Pencetakan Tanpa Tepi dapat mengurangi kualitas cetak di tepi atas dan bawah kertas atau menyebabkan bagian ini menjadi tercoreng.

Letter, Legal

Amplop

Ukuran selain Letter, Legal, Amplop

Halaman atas