進階指南 疑難排解

目錄 > 載入紙張 > 載入紙張 > 載入紙張

### 載入紙張

重要事項 若將一般紙張剪切成4"×6"/10×15cm、4"×8"/101.6×203.2mm、5"×7"/13×18cm或2.16"×3.58"/55.0×91.0mm(Card大小)等大小進行試列印，可能造成夾紙。 務必縱向(A)載入紙張。 橫向(B)載入紙張會造成夾紙。 執行雙面列印時，請確保列印紙張輸出的區域(如書桌等)上沒有不平整的表面或灰塵和污跡。 若該區域上有不平整的表面或灰塵和污跡，列印效果和印表機會受到嚴重影響。

注釋 建議使用Canon原裝相片紙列印相片。 關於Canon原裝紙張的詳細資訊，請參見可以使用的媒體類型。 可以使用一般影印紙。 在紙張的兩面列印時，建議使用Canon超亮白紙。 關於印表機可使用的頁面大小和紙張重量，請參見可以使用的媒體類型。

1. 載入紙張前先平整其四個角。

注釋 載入前將紙張的邊緣完全對齊。 不對齊邊緣而載入紙張可能造成夾紙。 若紙張捲曲，請持著捲曲的角，輕輕地向反方向彎曲紙張，直至紙張完全平整。 關於平整捲曲紙張的詳細資訊，請參閱電子手冊︰《進階指南》中的「疑難排解」。

1. 準備載入紙張。

(1) 開啟托紙架。

(2) 調整紙張厚度調整桿的位置。

此調整桿調整列印頭和載入紙張間的空間以匹配媒體類型。

在一般紙張上列印時將其置於左側。

在信封或T-Shirt轉印上列印時，將其置於右側。

注釋 若紙張的四個角或邊緣出現污跡，請嘗試將紙張厚度調整桿置於右側進行列印。 這可能改善列印品質。 完成列印後將紙張厚度調整桿重新置於左側。

1. 載入紙張。

(1) 將紙疊緊靠後端托盤的右側(A)對齊，將其列印面朝向自己並且底部向上載入。

注釋 請勿使載入的紙張超出載入限量標記(B)。

(2) 捏住並滑動導紙器使其緊靠在紙疊的左側。

請勿過於用力滑動導紙器。 否則紙張可能無法正確送入。

注釋 送入紙張時，印表機可能會發出噪音。

注釋 載入紙張之後 在印表機驅動程式中的頁面大小[或紙張大小(Paper Size)]和媒體類型中選擇已載入紙張的大小和類型。 請參見列印文件(Windows)或列印文件(Macintosh)。

頁首