Guía avanzada > Solución de problemas > La impresora se mueve pero no expulsa tinta

# La impresora se mueve pero no expulsa tinta

- Comprobación 1: ¿Están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión?

  Imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.

  Consulte Mantenimiento para obtener información sobre la impresión del patrón de prueba de los inyectores, la limpieza del cabezal de impresión y la limpieza a fondo del cabezal de impresión.

  - Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente:

    Tras limpiar el cabezal de impresión, imprima el patrón de prueba de los inyectores y examínelo.

  - Si el problema no se soluciona después de llevar a cabo dos veces la limpieza del cabezal de impresión:

    Realice una limpieza a fondo del cabezal de impresión

    Si el problema no se soluciona tras realizar una limpieza a fondo del cabezal de impresión, inténtelo de nuevo.

  - Si el problema no se soluciona tras realizar dos veces la limpieza a fondo del cabezal de impresión:

    La tinta podría haberse agotado. Sustituya el cartucho FINE.

- Comprobación 2: ¿Está instalado correctamente el cartucho FINE?

  Quite el cartucho FINE y vuelva a instalarlo. Puede que se mejore el resultado de impresión si se vuelve a instalar el cartucho FINE.

  Además, compruebe que se ha quitado la cinta protectora (A).

- Comprobación 3: Cuando un cartucho FINE se quede vacío, sustitúyalo por uno nuevo.

Principio de página