고급 가이드 > 문제 해결 > 용지 걸림

# 용지 걸림

참고

- 인쇄하는 동안 걸린 용지를 제거하기 위해 프린터를 꺼야 하는 경우 프린터를 끄기 전에 계속/취소 버튼을 눌러 인쇄 작업을 취소합니다.

## 용지 출력 슬롯 또는 뒷면 트레이에서 용지가 걸린 경우:

다음 절차에 따라 걸린 용지를 제거합니다.

1. 뒷면 트레이 또는 용지 출력 슬롯 중 더 간편한 곳에서 용지를 서서히 당겨서 빼냅니다.

   참고

   - 용지가 찢어지고 용지 조각이 프린터 내부에 남아 있는 경우 프린터를 끄고 앞면 커버를 열어 용지를 제거합니다.

     프린터 내부의 부품을 만지지 않도록 주의하십시오.

     모든 용지를 제거한 다음 앞면 커버를 닫고 프린터를 다시 켭니다.

   - 용지를 빼낼 수 없으면 프린터를 끄고 다시 켭니다. 용지가 자동으로 배출될 수 있습니다.

2. 용지를 다시 로드하고 프린터의 계속/취소 버튼을 누릅니다.

   (1)단계에서 프린터를 끈 경우 대기 중인 모든 인쇄 작업이 취소됩니다. 필요한 경우 다시 인쇄하십시오.

   참고

   - 용지를 다시 로드하는 경우 정확한 용지를 사용하고 있는지와 정확하게 로드하는지 확인합니다.

     용지 로드하기

   - A5 크기의 용지는 주로 텍스트로 구성된 문서를 인쇄하는 데 적합합니다. 출력물이 말리거나 용지 배출 시 걸릴 수 있기 때문에 사진이나 그래픽을 포함하는 문서를 인쇄하는 데 이 같은 용지를 사용하는 것을 권장하지 않습니다.

용지를 제거할 수 없거나 용지가 내부에서 찢어진 경우 또는 용지를 제거한 후에도 용지 걸림 에러가 지속되면 저희 회사 서비스 담당자에게 문의하십시오.

## 기타 경우:

다음 사항을 확인하십시오.

- 점검 1: 뒷면 트레이 또는 용지 출력 슬롯 주위에 이물질이 있습니까?

- 점검 2: 용지가 말려 있습니까?

  점검 3: 말린 용지를 편 후 로드합니다.

맨 위로