Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Kenarlıksız Yazdırma

# Kenarlıksız Yazdırma

Kenarlıksız yazdırma işlevi, verileri kağıdın biraz dışına taşacak şekilde genişleterek kenar boşluğu bırakmadan yazdırmanıza olanak tanır. Kenarlıksız yazdırma işlevi kullanılmadığında, yazdırılan verilerin etrafında kenar boşluğu bulunur. Fotoğraf gibi verileri etrafında kenar boşluğu olmadan yazdırmak istiyorsanız, Kenarlıksız Yazdırma öğesini seçin.

Kenarlıksız yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

## Kenarlıksız Yazdırma'yı Ayarlama

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Kenarlıksız yazdırmayı ayarla

   Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusunu işaretleyin.

   Onay iletisi görüntülendiğinde OK öğesini tıklatın.
   Ortam türünü değiştirmenizi isteyen bir ileti görüntülendiğinde, listeden bir ortam türü seçin ve OK seçeneğini tıklatın.

3. Kağıt boyutunu kontrol edin

   Kağıt Boyutu (Page Size) listesini kontrol edin. Değiştirmek istiyorsanız listeden farklı bir sayfa boyutu seçin. Söz konusu listede, yalnızca kenarlıksız yazdırma için kullanılabilecek boyutlar görüntülenir.

4. Kağıda ait uzantı miktarını ayarlayın

   Gerekirse, Uzantı Miktarı (Amount of Extension) kaydırıcısını kullanarak uzantı miktarını ayarlayın.
   Kaydırıcı sağa kaydırıldığında miktar artar, sola kaydırıldığında azalır.
   Kaydırıcıyı çoğu durumda, sağdan ikinci konuma ayarlamanız önerilir.

   Önemli

   - Kaydırıcıyı en sağ konuma ayarlarsanız, kağıdın arka tarafı lekelenebilir.

5. Kurulumu tamamlayın

   OK seçeneğini tıklatın.
   Veriler, kağıda kenar boşluğu olmadan yazdırılır.

Önemli

- Kenarlıksız yazdırma için kullanılamayacak bir sayfa boyutu seçilirse, bu boyut, kenarlıksız yazdırma için geçerli sayfa boyutlarına otomatik olarak değiştirilir.

- Ana (Main) sekmesindeki Ortam Türü (Media Type) listesinden Yüksek Çözünürlüklü Kağıt (High Resolution Paper), T-Shirt Üzerine Aktarma (T-Shirt Transfers) veya Zarf (Envelope) seçildiğinde, kenarlıksız yazdırma gerçekleştiremezsiniz.

- Kenarlıksız Yazdırma işaretlendiğinde, Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesindeki Yazıcı Kağıt Boyutu (Printer Paper Size), Sayfa Yerleşimi (Page Layout), Zımba Tarafı (Staple Side) (Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) seçili değilken) ayarları ve Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) düğmesi soluk görünür ve kullanılamaz.

- Kullanılan ortam türüne bağlı olarak baskı kalitesi düşebilir veya sayfanın üstünde veya altında leke oluşabilir.

- Yükseklik ve genişlik oranı resim verilerinden çok farklıysa, kullanılan ortamın boyutuna bağlı olarak resmin bir kısmı yazdırılamayabilir.
  Bu durumda, resim verilerini bir uygulama yazılımı ile kağıt boyutuna uygun olacak şekilde kesin.

Not

- Ana (Main) sekmesinde Ortam Türü (Media Type) olarak Düz Kağıt (Plain Paper) seçildiğinde, kenarlıksız yazdırma önerilmez ve bu nedenle ortam seçme iletişim kutusu görüntülenir.
  Test yazdırması için düz kağıt kullanıyorsanız Düz Kağıt'ı (Plain Paper) seçin ve OK seçeneğini tıklatın.

## Belgenin yazdırılacağı aralığı genişletme

Uzantı miktarının büyük belirtilmesi kenarlıksız yazdırmayı sorunsuz gerçekleştirmenizi sağlar. Bununla birlikte, belgenin kağıt aralığı dışına taşan kısmı yazdırılmaz. Fotoğrafın dış kenarına yakın öğeler yazdırılmayabilir.

Kenarlıksız yazdırmayı bir kez deneyin. Kenarlıksız yazdırma sonucundan tatmin olmazsanız, uzantı miktarını azaltın. Uzantı Miktarı (Amount of Extension) kaydırıcısı sola kaydırıldıkça uzantı miktarı azalır.

Önemli

- Uzantı Miktarı azaltılırsa, kağıt boyutuna bağlı olarak baskıda beklenmeyen bir kenar boşluğu oluşabilir.

Not

- Ana (Main) sekmesinde Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing) seçeneği işaretliyse, yazdırmadan önce kenarlık olup olmayacağını doğrulayabilirsiniz.

Sayfa başına dön