‏الدليل المتقدم > الملحق > توصيل الطابعة بالشبكة

# توصيل الطابعة بالشبكة

في حالة استخدام العديد من أجهزة الكمبيوتر في بيئة الشبكة، يمكنك مشاركة طابعة تم توصيلها بجهاز كمبيوتر واحد مع أجهزة كمبيوتر أخرى.
لا يلزم استخدام إصدارات متماثلة من أنظمة تشغيل Windows على أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة.

- إعدادات ملقم الطباعة

  يوضح الإجراء المتبع لإعداد جهاز كمبيوتر متصل بطابعة مباشرةً باستخدام كبل USB.

- إعدادات جهاز الكمبيوتر العميل

  يوضح الإجراء المتبع لإعداد أجهزة الكمبيوتر التي ستستخدم هذه الطابعة عبر الشبكة.
  عند تنفيذ الطباعة، يتم إرسال البيانات عن طريق ملقم الطباعة إلى الطابعة.

هام

- في حالة حدوث خطأ عند طباعة مستند من الجهاز العميل على طابعة مشتركة، يتم عرض رسالة الخطأ الصادرة من شاشة مراقبة حالة Canon IJ في كلٍ من الجهاز العميل وملقم الطباعة. وللطباعة بشكل منتظم، سيتم عرض شاشة مراقبة حالة Canon IJ فقط في نظام العميل.

ملاحظة

- قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة من [Setup CD-ROM/القرص المضغوط الخاص بالإعداد] المرفق مع الطابعة في ملقم الطباعة وفي كل جهاز من الأجهزة العميلة وفقًا لنظام التشغيل المستخدم في كل جهاز.

## موضوع ذو صلة

قيود الطباعة عبر الشبكة

أعلى الصفحة