進階指南 疑難排解

目錄 > 日常維護 > 列印變得模糊不清或顏色不正確時 > 深度清潔列印頭

### 深度清潔列印頭

若標準列印頭清潔未改善列印品質，則深度清潔列印頭。 列印頭深度清潔比標準列印頭清潔耗用更多墨水，因此請僅在必要時深度清潔列印頭。

1. 確保電源已開啟。

1. 開啟印表機內容對話方塊。

請參見開啟印表機內容對話方塊(Windows)。

1. 深度清潔列印頭。

(1) 按一下維護標籤。

(2) 按一下深度清潔。

(3) 確認顯示的訊息並按一下執行。

注釋 按一下最初確認項目會顯示深度清潔列印頭前要檢查的項目。

(4) 確認顯示的訊息並按一下確定。

電源指示燈開始閃爍綠色時，印表機開始深度清潔列印頭。

印表機完成列印頭深度清潔之前，請勿執行任何其他操作。 此過程大約需要1或2分鐘。

1. 列印噴嘴檢查圖案以檢查列印頭狀況。

請參見列印噴嘴檢查圖案。

注釋 若問題未解決，請再次深度清潔列印頭。 若這樣問題仍未解決，墨水可能已用盡。 請更換新墨盒(FINE Cartridge)。 請參見更換墨盒(FINE Cartridge)。

1. 確保電源已開啟。

1. 開啟Canon IJ印表機工具程式(Canon IJ Printer Utility)對話方塊。

請參見開啟Canon IJ印表機工具程式(Macintosh)。

1. 深度清潔列印頭。

(1) 確保在快顯功能表中選擇了清潔(Cleaning)。

(2) 按一下深度清潔。

(3) 確認顯示的訊息並按一下好(OK)。

電源指示燈開始閃爍綠色時，印表機開始深度清潔列印頭。

印表機完成列印頭深度清潔之前，請勿執行任何其他操作。 此過程大約需要1或2分鐘。

注釋 按一下最初確認項目會顯示深度清潔列印頭前要檢查的項目。

1. 列印噴嘴檢查圖案以檢查列印頭狀況。

請參見列印噴嘴檢查圖案。

注釋 若問題未解決，請再次深度清潔列印頭。 若這樣問題仍未解決，墨水可能已用盡。 請更換新墨盒(FINE Cartridge)。 請參見更換墨盒(FINE Cartridge)。

頁首