Avancerad handbok > Underhåll > Utföra underhåll från en dator > Justera skrivhuvuden

# Justera skrivhuvuden

Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.

Så här justerar du skrivhuvuden:

## Justering av skrivhuvud

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Klicka på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll (Maintenance).

   Ett meddelande visas.

3. Fyll på vanligt papper i skrivaren

   Dra spaken för papperstjocklek åt vänster och lägg ett ark Vanligt papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.

4. Utför huvudjustering

   Följ instruktionerna i meddelandet som visas.
   Dialogrutan Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) visas.

5. Kontrollera det utskrivna testmönstret

   Ange numren för de mönster som har minst ränder i motsvarande rutor.
   När du klickar på de mönster som har minst ränder i förhandsgranskningsfönstret ställs deras nummer in automatiskt i motsvarande rutor.

   När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.

   Obs!

   - Om du tittar på utskriftsresultatet och fortfarande inte kan avgöra vilket mönster som har minst ränder kan du se i skrivarhandboken.

Överst